ACATAR o questionamento da licitante e sugere e sugere alteração do texto onde consta ´Deve ter ajuste de altura de pelo menos 95mm e ajuste de ângulo lateral de no mínimo -45° e 45º " e substituir por "Deve ter ajuste de altura e ajuste de ângulo lateral".

ACATAR o questionamento da licitante e sugere e sugere alteração do texto onde consta ´Deve ter ajuste de altura de pelo menos 95mm e ajuste de ângulo lateral de no mínimo -45° e 45º " e substituir por "Deve ter ajuste de altura e ajuste de ângulo lateral".