Esclarecimento 25/08/2023 10:19:48

1. Como deve ser a estrutura metálica? (será instalado na parede mesmo? É acartonado? É estrutura metálica?) 2. Onde serão instalados os painéis? (qual altura da instalação? A instalação deve ser feita de madrugada ou fins de semana?) 3. A estrutura indoor é fixa no chão, parede ou teto? 4. Qual altura do chão até o início da tela? 5. Precisa de acabamento em ACM? Se sim quais partes? Traseira do led, laterais? 6. Não é necessário enviar proposta dos painéis com a instalação da estrutura metálica? 7. Onde serão instalados os painéis? 8. A manutenção será frontal ou traseira?

Resposta 25/08/2023 10:19:48

R 1: Por se tratar de um painel de led indoor ele será instalado na parede de alvenária, será necessário apenas a estrutura para fixação na parede. R2: Conforme resposta acima, a altura será definida de acordo com a necessidade do TJAC. E poderá ser realizada durante o horário de expediente deste tribunal. R3: Parede R4: Será definido após a aquisição. R5: Não será necessário. R6: Não será necessária estrutura metálica. R7: Será instalado em ambiente interno nas dependências do TJAC. R8: Devido a particularidade do produto, a manutenção poderá ser realizada pela parte traseira.