Objeto:	Implantação de Muros de Arrimo da Sede do TJ-AC
Município: Rio Branco
Endereço: Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde
Data:	17/02/2025
ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO	

ITEM	
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	
UN	
DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL	

3.3.4	
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	
m³	

Ver memória específica - (Muro de Arrimo)	
311,21	
311,21	
3.3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	Ver memória específica - (Muro de Arrimo)	2.407,07	2.407,07	
3.3.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	Ver memória específica - (Muro de Arrimo)	134,16	134,16	
3.3.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	Ver memória específica - (Muro de Arrimo)	134,16	134,16	
3.3.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		223,00	223,00	
			Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)			
3.3.9	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	
Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	380,00	380,00	
3.3.10	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	920,00	920,00	
3.3.11	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	
Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	674,00	674,00	
3.3.12	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	
Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	2.178,82	2.178,82	
3.3.13	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	
Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	369,35	369,35	
3.3.14	CONCRETAGEM FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 96558	m³	
Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	56,18	56,18	
3.3.15	TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REFERÊNCIA SINAPI 11/2020 COMPOSIÇÃO 83679	M	
Ver memória específica - (Muro de Arrimo)	63,28	63,28	
3.3.16	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 - REFERÊNCIA SINAPI 06/2021 COMPOSIÇÃO 73883/002	m³	
Ver memória específica - (Muro de Arrimo)	36,88	36,88	
3.3.17	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 - REFERÊNCIA SINAPI 10/2020 COMPOSIÇÃO 73881/003	m²	Ver memória específica - (Muro de Arrimo)	202,14	202,14	
3.3.18	TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	Ver memória específica - (Muro de Arrimo)	117,25	117,25	
3.3.19	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E ARMADURA) - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100896	M	Conforme projeto do concreto armado	128,00	128,00	
3.3.20	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E EXCLUSIVE ARMADURA).
REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100897	M	Conforme projeto do concreto armado	64,00	64,00	
3.3.21	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	40 estacas	40,00	40,00	
3.4	MURO ALVENARIA E PINTURA DE MUROS					
3.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	(59,10m - (0,25m x20)) x 1,80m	97,38	97,38	
3.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	59,10m x 2,00m + 59,10m x 3,80m + 11,20m x 1,00m + 58,20m x 0,80m	400,54	400,54	
3.4.3	PINTURA CAIACAO PAREDES EM 3 DEMAOS - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 180142	m²	59,10m x 2,00m + 59,10m x 3,80m + 11,20m x 1,00m + 58,20m x 0,80m	400,54	400,54	

IVO WICIUK JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA RNP 10043753-2, 8787D-AC

Rio Branco - Acre, 17 de fevereiro de 2025
Revisão do Orçamento - REV 03 (FEV-2025)

Objeto:	Implantação de Muros de Arrimo da Sede do TJ-AC
Município: Rio Branco
Endereço: Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde
Data:	17/02/2025
ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO	

ITEM	
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	
UN	
DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL	
						
1	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO					
1.1	PLACAS					
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS		uma placa de 1,50m x 2,00m	3,00	3,00	
1.2	INSTALAÇÕES INICIAIS E CANTEIROS					
1.2.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 89957	UN	necessário para execução da obra	1,00	1,00	
1.2.2	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - REFERÊNCIA SINAPI 12/203 - COMPOSIÇÃO 93582	m²	necessário para execução da obra	12,00	12,00	
1.2.3	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - REFERÊNCIA SINAPI 12/203 - COMPOSIÇÃO 93583	m²	necessário para execução da obra	10,50	10,50	
1.2.4	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. - REFERÊNCIA SINAPI 12/2023 - COMPOSIÇÃO 93584	m²	necessário para execução da obra	9,00	9,00	
1.2.5	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. - REFERÊNCIA SINAPI 12/2023 - COMPOSIÇÃO 93210	m²	necessário para execução da obra	12,00	12,00	
1.2.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO - REFERÊNCIA SINAPI 12/2023 - COMPOSIÇÃO 93212	m²	necessário para execução da obra	9,00	9,00	
1.3	TAPUME					
1.3.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	71,05 m x 2,20m	156,31	156,31	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
2.1	EQUIPE LOCAL (VIGIA, MESTRE DE OBRAS, APONTADOR, ENGENHEIRO JÚNIOR (RESIDENTE))	%	02 meses de obra	100,00	100,00	
3	MURO					
3.1	BLOCOS					
3.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	49,60	49,60	
3.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	106,00	106,00	
3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	8,00	8,00	
3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	
Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	26,00	26,00	
3.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	
Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	107,00	107,00	
3.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	
Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	61,00	61,00	
3.1.7	CONCRETAGEM FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 96558	m³	
Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	12,72	12,72	
3.2	VIGAS VF					
3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	
Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	67,20	67,20	
3.2.2	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	
Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	12,00	12,00	
3.2.3	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	253,00	253,00	
3.2.4	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	99,00	99,00	
3.2.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	362,00	362,00	
3.2.6	CONCRETAGEM FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 96558	m³	
Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	11,20	11,20	
3.3	MURO DE ARRIMO E ESTACAS					
3.3.1

3.3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³ m³	Ver memória específica - (Muro de Arrimo)

Ver memória específica - (Muro de Arrimo)	50,20

187,09	50,20

187,09	
3.3.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	
Ver memória específica - (Muro de Arrimo)	73,92	73,92	

Objeto:	Implantação de Muros de Arrimo da Sede do TJ-AC
Município: Rio Branco
Endereço: Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde
Data:	17/02/2025
ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO	

ITEM	
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	
UN	
DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL	

3.3.4	
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	
m³	

Ver memória específica - (Muro de Arrimo)	
311,21	
311,21	
3.3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	Ver memória específica - (Muro de Arrimo)	2.407,07	2.407,07	
3.3.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	Ver memória específica - (Muro de Arrimo)	134,16	134,16	
3.3.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	Ver memória específica - (Muro de Arrimo)	134,16	134,16	
3.3.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		223,00	223,00	
			Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)			
3.3.9	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	
Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	380,00	380,00	
3.3.10	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	920,00	920,00	
3.3.11	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	
Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	674,00	674,00	
3.3.12	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	
Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	2.178,82	2.178,82	
3.3.13	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	
Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	369,35	369,35	
3.3.14	CONCRETAGEM FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 96558	m³	
Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	56,18	56,18	
3.3.15	TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REFERÊNCIA SINAPI 11/2020 COMPOSIÇÃO 83679	M	
Ver memória específica - (Muro de Arrimo)	63,28	63,28	
3.3.16	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 - REFERÊNCIA SINAPI 06/2021 COMPOSIÇÃO 73883/002	m³	
Ver memória específica - (Muro de Arrimo)	36,88	36,88	
3.3.17	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 - REFERÊNCIA SINAPI 10/2020 COMPOSIÇÃO 73881/003	m²	Ver memória específica - (Muro de Arrimo)	202,14	202,14	
3.3.18	TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	Ver memória específica - (Muro de Arrimo)	117,25	117,25	
3.3.19	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E ARMADURA) - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100896	M	Conforme projeto do concreto armado	128,00	128,00	
3.3.20	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E EXCLUSIVE ARMADURA).
REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100897	M	Conforme projeto do concreto armado	64,00	64,00	
3.3.21	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	40 estacas	40,00	40,00	
3.4	MURO ALVENARIA E PINTURA DE MUROS					
3.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	(59,10m - (0,25m x20)) x 1,80m	97,38	97,38	
3.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	59,10m x 2,00m + 59,10m x 3,80m + 11,20m x 1,00m + 58,20m x 0,80m	400,54	400,54	
3.4.3	PINTURA CAIACAO PAREDES EM 3 DEMAOS - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 180142	m²	59,10m x 2,00m + 59,10m x 3,80m + 11,20m x 1,00m + 58,20m x 0,80m	400,54	400,54	
	
Rio Branco - Acre, 17 de fevereiro de 2025
Revisão do Orçamento - REV 03 (FEV-2025)

IVO WICIUK JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA RNP 10043753-2, 8787D-AC

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - GERÊNCIA DE INSTALAÇÕES - GEINS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	

Descrição	CA 60- Φ
(mm) kg	
CA 50 - Φ (mm) - kg	

Formas m²	

Concreto m³	
		5.0	6.3	8.0	10.0	12.5	16.0	20.0	25.0			
BLOCOS	
	BLOCOS	106,00	8,00	26,00	107,00	61,00				49,60	12,72	
	TOTAL MUROS	106,00	8,00	26,00	107,00	61,00	-	-	-	49,60	12,72	
VIGAS	
	VIGAS	12,00	253,00	99,00	362,00					67,20	11,20	
	TOTAL MUROS	12,00	253,00	99,00	362,00	-	-	-	-	67,20	11,20	
MUROS E ESTACAS	
	MA-01
MAF/SC	57,00
166,00	240,00
140,00	696,00
224,00	674,00	2.178,82				235,26
134,09	29,09
27,09	
	TOTAL MUROS	223,00	380,00	920,00	674,00	2.178,82	-	-	-	369,35	56,18	

IVO WICIUK JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL ‐ CREA RNP 10043753‐2, 8787D‐AC

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - GERÊNCIA DE INSTALAÇÕES - GEINS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS - MURO DE ARRIMO	
1 	M3				
1,1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL
DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	m³	Extensão do Muro x Altura da Escavação x Largura da Escavação	134,31	
1,2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF 08/2020	m²	Extensão do Muro x Largura	58,40	
1,3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017	m²	Extensão do Muro x Largura	58,40	
1,4	TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	(0,05+espessura do muro A +0,05) x comprimento do
muro + (0,05+espessura do muro B +0,05) x comprimento do muro	24,05	
1,5	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	m³	0,20m x comprimento do muro x altura do muro: 0,20m x
34,35m x 1,80m	12,37	
1,6	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2	m²	(1,80m+0,30m) x 34,35m	72,14	
1,7	TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 07/2021	M	Extensão do muro	34,35	
2 	M2				
2,1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	m³	Extensão do Muro x Altura da Escavação x Largura da Escavação	73,92	
2,2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF 08/2020	m²	Extensão do Muro x Largura	14,56	
2,3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017	m²	Extensão do Muro x Largura	14,56	
2,4	TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	(0,05+espessura do muro A +0,05) x comprimento do muro + 2x (0,05+espessura do muro B +0,05) x
comprimento do muro	12,32	
2,5	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	m³	0,20m x comprimento do muro x altura do muro: 0,20m x
11,20m x 2,80m	6,27	
2,6	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2	m²	(2,80m+0,30m) x 11,20m	34,72	
2,7	TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 07/2021	M	Extensão do muro	11,20	
3 	M1				
3,1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL
DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	m³	Extensão do Muro x Altura da Escavação x Largura da Escavação	52,79	
3,2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF 08/2020	m²	Extensão do Muro x Largura	17,55	
3,3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017	m²	Extensão do Muro x Largura	17,55	
3,4	TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	(0,05+espessura do muro A +0,05) x comprimento do muro + (0,05+espessura  do  muro B  +0,05) x
comprimento do muro	9,45	
3,5	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	m³	0,20m x comprimento do muro x altura do muro: 0,20m x
13,50m x 1,80m	4,86	
3,6	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2	m²	(1,80m+0,30m) x 13,50m	28,35	
3,7	TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 07/2021	M	Extensão do muro	13,50	
4 	MAF				
4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	m³	Extensão do Muro x Altura da Escavação x Largura da Escavação	50,20	
4.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF 08/2020	m²	Extensão do Muro x Largura	43,65	
4.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017	m²	Extensão do Muro x Largura	43,65	
4.4	TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO	M	(0,05+espessura do muro +0,05) x comprimento do muro	17,46	
4.5	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	m³	0,20m x comprimento do muro x altura do muro: 0,20m x
58,2m x 1,15m	13,39	
4.6	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2	m²	1,15m x 58,20m	66,93	
4.7	TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 07/2021	M	Extensão do muro	58,20