Especificações: PIN confeccionado em metal, em baixo relevo, com acabamento em esmalte colorido, de acordo com a arte
e as especificações previamente aprovadas pela Administração. O item deverá possuir dimensões máximas de até 2 cm em seu maior lado e espessura de 1,5 a 2 mm,
com acabamento em banho metálico (dourado, prateado ou conforme definido em projeto). A fixação deverá ocorrer por meio de pino metálico com tarraxa borboleta ou similar, que assegure resistência, firmeza e durabilidade. As
cores utilizadas deverão obedecer ao padrão da identidade visual.