SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº _____/2024
A Universidade Federal de Pernambuco, autarquia educacional vinculada ao Ministério da Educação,
com sede na Avenida da Arquitetura, s/n, Campus Joaquim Amazonas, Cidade Universitária, na
cidade de Recife/PE, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 24.134.488/0001-08, neste ato representada
pelo Magnífico Reitor, Prof. Alfredo Macedo Gomes, nomeado por Decreto da Presidência da
República Federativa do Brasil, de 09 de outubro de 2019, publicado no Diário Oficial da União nº 197,
seção 2, p. 1 de 10 de outubro de 2019, portador da Matrícula Funcional nº 1171268, considerando o
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS
nº 24/2023, publicada no Diário Oficial da União nº 78, seção 3, p. 59, de 23/04/2024, processo
administrativo n.º 23076.013190/2023-15, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s)
e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892,
de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de
equipamentos de estabilização de tensão de baixa capacidade (ESTABILIZADORES E
NOBREAKS), para atender as necessidades da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE),
do Comando Militar do Nordeste (CMNE) – UASG 160195 e do Colégio Militar do Recife (CMR) –
UASG 160084, especificados no Anexo I do Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão
nº 24/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
FORNECEDOR
MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA, 01.590.728/0009-30
Rodovia Darly Santos, nº 4000 – Galpão 01-B – Sala 10 – Bairro Darly Santos – Vila Velha/ES –
CEP: 29103-300
Telefone: (61) 3327-6666 - E-mail: licitacao@microtecnica.com.br
REPRESENTANTE LEGAL
Roberto Márcio Nardes Mendes - Diretor
30
I
t
e
m
Especificação do produto Marca /
Modelo /
Fabrican
te
Unid
ade
de
Medi
da
Quantidade por
órgão
Q
t
d
T
o
t
a
l
R$
U
n
i
t
á
r
i
o
R$
Total
UFPE
(1530
80)
CMR
(160
084)
CMNE
(16019
5)
7 NOBREAK 2.200 VA (2.2 kVA)
Especificações Técnicas
1) Características de Entrada
-Tensão de alimentação
115/127/220V automático;
- Potência mínima de 2200VA;
- Frequência 60Hz;
- Padrão NBR 14136
2) Características de Saída
-Tensão 115V
- Inversor sincronizado com a rede;
- Fator de Potência mínima: 0,6
- Forma de onda senoidal pura
-No mínimo 8 tomadas padrão
NBR14136.
3) Dispositivos de Proteção
-Deve possuir Filtro de linha para
proteção contra surtos de tensão
-Proteção Contra Sub/sobre tensão
da rede elétrica.
-Proteção contra sobrecarga.
-Contra descarga completa da
bateria.
4) Características Gerais
- Deve ser Microprocessado
- Deve possuir estabilizador e filtro
de linha interno;
- Fusível rearmável;
- Deve permitir recarga automática
das baterias, mesmo com o nobreak
desligado;
- Permite que o nobreak seja ligado
na ausência de rede elétrica;
- Inversor sincronizado com a rede
(sistema PLL);
- Rendimento Mínimo: 90% (para
operação rede).
- LEDs que indicam as condições
(status) do nobreak: modo rede,
modo inversor/bateria e baterias em
recarga;
-Estabilizador interno com no
máximo 6% de regulação;
- Botão liga/desliga temporizado.
-Sinalização de eventos como
queda de rede, subtensão e
sobretensão, fim do tempo de
autonomia, entre outras
informações, através de alarme
audiovisual;
-Deve permitir expansão de
autonomia com conector para
módulo externo de bateria;
- Deve permitir conexão a uma
estação de trabalho (PC) através de
software de comunicação incluso à
solução, tendo a opção mínima de
Nobreak
RAGTEC
H 4061
3200Va.
U
n
i
d
a
d
e
485 5 45 535 R$
1.937,44
R$
1.036.530,40
interligação via porta USB, para
monitorar o estado/status do
equipamento - cabo de
comunicação incluso.
- Autonomia mínima de 120 minutos
utilizando a carga das baterias
internas, para alimentar um
computador on board + Monitor LED
15,6" .
GARANTIA
A garantia será de 24 (vinte e
quatro) meses direto do fabricante,
com atendimento ON-SITE para
todos componentes e 12 (doze)
meses para as baterias.
OBS: É vedado ao fornecedor
disponibilizar equipamentos
obsoletos e/ou descontinuados pelo
fabricante.
Endereços de entrega:
ALMOXARIFADO CENTRAL da
Universidade Federal de
Pernambuco, campus Recife,
localizado na Avenida da Arquitetura
S/N, Cidade Universitária, Recife –
PE, CEP: 50740-550.
Endereço do Órgão Participante I:
COMANDO MILITAR DO
NORDESTE (UASG 160195): BR
232, KM 07 Curado, Recife/PE,
CEP: 50950-000.
Endereço do Órgão Participante II:
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE
(UASG 160084): Av. Visconde De
São Leopoldo, nº 198, Engenho do
Meio, Recife/PE, CEP: 50730-120
2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como
anexo a esta Ata.
3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE (UASG 153080).
3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: Comando Militar do
Nordeste – CMNE (UASG 160195) e Colégio Militar do Recife – CMR (UASG 160084).
Item nº Órgãos Participantes Unidade Quantidade
7 CMR (160084) Unidade 5
CMNE (160195) Unidade 45
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993
e no Decreto nº 7.892, de 2013.
4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para
adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada
à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro
de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para
a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme
estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente
aderirem.
4.4.1.Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador
somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente,
somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e
participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de
Registro de Preços.
4.6.1.Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação
do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde
que solicitada pelo órgão não participante.
5. VALIDADE DA ATA
5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, após cumpridos os
requisitos de publicidade do certame em ....../....../……, não podendo ser prorrogada.17 05 24
6. GESTÃO DA ATA
6.1. A Gestão da Ata de Registro de Preços será exercida pela Diretora da Diretoria de
Logística – DLOG, Maria da Conceição Couto da Silva, SIAPE nº 1932618; e-mail:
dlog.progest@ufpe.br; telefone: (81) 2126.7699.
6.1.1.O Gestor Substituto será o Coordenador da Divisão de Execução e Controle de
Compras – DCOM, Diego Messias Santos Silva, SIAPE nº 2179251; e-mail:
diego.messias@ufpe.br; telefone: (81) 2126.7144.
6.2. São obrigações do Gestor da Ata de Registro de Preços:
6.2.1.Gerenciar processos de adesão por órgãos não participantes;
6.2.2.Gerir o quantitativo disponível na ARP;
6.2.3.Acompanhar o cumprimento das obrigações por parte da Contratada;
6.2.4.Acompanhar o cumprimento das obrigações por parte da Contratada, também
através dos fiscais setoriais;
6.2.5.Encaminhar comunicados e notificações à Contratada;
6.2.6.Autorizar a utilização da Ata de Registro de Preços;
6.2.7.Realizar o recebimento definitivo, através de Termo Circunstanciado;
6.2.8.Atestar a Nota Fiscal.
7. REVISÃO E CANCELAMENTO
7.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta Ata.
7.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
7.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
7.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
7.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a classificação original.
7.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
7.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
7.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
7.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.
7.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
7.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
7.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
7.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
7.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
7.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados
e justificados:
7.8.1. por razão de interesse público; ou
7.8.2. a pedido do fornecedor. 
8. DAS PENALIDADES
8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Termo de Referência.
8.1.1.As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº
10.024/19.
8.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações
dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
9. CONDIÇÕES GERAIS
9.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
9.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º
do Decreto nº 7892/13.
9.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame,
compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892,
de 2014.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais
órgãos participantes.
UFPE
CONTRATADA
Testemunhas:
Nome ............................................................... CPF ....................................................................
Nome ............................................................... CPF ....................................................................
ANEXOS DESTA ATA:
ANEXO I – Ata de Formação do Cadastro de Reserva
ANEXO II - Termo de Referência
ANEXO III - Proposta Vencedora
ROBERTO 
MARCIO 
NARDES 
MENDES:3279
6226620
Assinado de forma 
digital por ROBERTO 
MARCIO NARDES 
MENDES:327962266
20 
Dados: 2024.05.14 
17:48:26 -03'00'
ALFREDO 
MACEDO 
GOMES:419
72074415
Assinado de forma 
digital por ALFREDO 
MACEDO 
GOMES:41972074415 
Dados: 2024.05.15 
09:43:41 -03'00'
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2023
ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2023
ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
TERMO DE REFERÊNCIA
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS
TERMO DE REFERÊNCIA
(Processo Administrativo nº 23076.013190/2023-15)
1. DO OBJETO
1.1. REGISTRAR PREÇOS, através de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, para eventual aquisição de equipamentos de
estabilização de tensão de baixa capacidade (ESTABILIZADORES E
NOBREAKS), para atender as necessidades da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), Comando Militar do Nordeste (CMNE) e Colégio Militar
do Recife (CMR), conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento.
1.1.1. Quadro de especificação, quantitativos e valor máximo aceitável
conforme ANEXO I.
1.1.2. Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ser novos e de
primeiro uso.
1.1.3. Órgão Participante I: COMANDO MILITAR DO NORDESTE (UASG
160195);
1.1.4. Órgão Participante II: COLÉGIO MILITAR DO RECIFE (UASG
160084).
1.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a
contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
1.3. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas
quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas
ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota
reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do
pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art.
8º, §4º do Decreto n. 8.538, de 2015.
1.4. Regime de Contratação será realizado através do Sistema de Registro de
Preços, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
1.5. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do(a)
data de assinatura da ata, não prorrogável por se tratar de Registro de
preços.
1.6. Na contratação o instrumento contratual será substituído por emissão de nota
de empenho de despesa, instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº
8.666, de 1993.
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras
Atualização: Julho/2021
1.7. Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pelo
órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho
constantes do Catálogo Unificado de Materiais - CATMAT do Sistema
Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG.
1.8. Os itens ofertados devem estar, no que couber, em conformidade com as
normas e registros exigidos: IBAMA, ABNT, INMETRO, etc.
compulsoriamente e/ou expressos neste TR, Edital e anexos.
1.9. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de
outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado
ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. (Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993);
1.10. Foram aplicadas cotas reservadas para participação de ME e EPP, conforme
dispõe o art. 48, inciso III, da LC nº 123/2006, tendo sido utilizado o
percentual de 5% (cinco por cento) para os itens 01, 03, 05 e 07, de ampla
concorrência, resultando nos itens 02, 04, 06 e 08, reservados para ME e
EPP.
1.11. Conforme legislação vigente, os itens, objeto deste processo, não têm
margem de preferência.
1.12. Justifica-se a possibilidade de participação de sociedades cooperativas,
nesta licitação, por tratar-se de aquisição de bens em que a execução do
objeto por este tipo de sociedade necessariamente não gera nenhum risco à
sua execução. Além de observar regra que viabiliza tal participação, inserta
no art. 3º, §1º, inc. I da Lei nº 8.666/93.
1.12.1.Dessa forma, entendemos que a permissão da participação de
Sociedades Cooperativas, neste procedimento licitatório, se coaduna
com o diploma legal mediante regramento de condições de participação
e habilitação.
1.13. Com o intuito de privilegiar a competitividade, para esta licitação não será
admitida a participação de consórcios, pois trata-se de aquisição de bens,
cujo objeto envolve materiais de baixa complexidade e pequeno vulto.
Dessa forma, entendemos que a aquisição dos itens não implica na
necessidade das empresas que atuam neste mercado associarem-se, pois
não há o risco de isoladamente não conseguirem atender à demanda licitada,
mesmo na hipótese da aquisição total de algum item.
1.14. Justifica-se a previsão de adesão de ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES pelo
atual cenário de redução de gastos públicos, conforme (Art. 22, caput e §3º e
§4º) do Decreto 7.892/2013, modificado pelo Decreto nº 9.488, de 30 de
agosto de 2018.
1.14.1. Entende-se que, com a permissão de adesão, as unidades da
Administração Pública que necessitem dos materiais registrados em ata
possam realizar suas aquisições com um menor custo processual.
Observa-se, contudo, que cada órgão interessado deverá avaliar,
justificar e comprovar a devida vantajosidade da aquisição através do
processo de adesão.
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras
Atualização: Julho/2021
1.15. Este Termo de Referência foi elaborado a partir do modelo proposto pela
Advocacia-Geral da União atualizado em Julho/2021, tendo como balizas
legais as Instruções Normativas SLTI/MPOG nº 01 de 19 de janeiro de 2010
e n° 03 de 26 de abril de 2018; a Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010;
a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; o Decreto nº 10.024, de 20 de
setembro de 2019 e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, diplomas legais
que deverão subsidiar a elaboração do edital licitatório, incluindo-se:
1.15.1. ABNT NBR 14.136 - Plugues e tomadas;
1.15.2. ABNT NBR 14.373 - Estabilizadores de tensão de corrente alternada
- Potência até 3 kVA/3 kW.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em
Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, Anexo III deste Termo
de Referência.
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico
específico dos Estudos Técnicos Preliminares, Anexo III deste Termo de
Referência.
4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
4.1. Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratada mediante licitação,
na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.
4.1.1. Classificam-se como Bens comuns, não continuados, por
apresentarem padrões de desempenho e qualidade que podem ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais
no mercado, nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520,
de 2002.
4.1.2. Dada a natureza comum do objeto, será procedida a aquisição
através de Pregão Eletrônico, conforme previsto pela Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002.
4.1.3. Em função da destinação, regime de suprimento e por se tratar de
demanda estimativa, será realizada a contratação através do Sistema
de Registro de Preços, nos termos dos incisos I e IV do Art. 3º do
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
5. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
5.1. Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do
objeto e no edital como previsto em lei especial.
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras
Atualização: Julho/2021
5.1.1.As diretrizes de sustentabilidade previstas neste termo baseiam-se no
Art. 3º da Lei 8.666/93, com redação dada pela Lei nº 12.349, de
2010; Art. 4º, incisos I, III, VI, Art. 5º do Decreto nº 7.746, de 5 de
junho de 2012; incisos I, II, III, do Art. 5º da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010; Art. 225º Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988. Observando as
recomendações de soluções economicamente viáveis previstas no
Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU. As previsões
contidas neste termo tem por objetivo atender às condições definidas
no Termo de Compromisso firmado entre a Universidade Federal de
Pernambuco e o Ministério do Meio Ambiente para adesão à Agenda
Ambiental na Administração Pública - A3P, através do Convênio
79/2014 – UFPE, formalizado através do processo administrativo nº
23076.032479/2014-79; dentre outras:
5.1.1.1. Origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos
bens, nos serviços e nas obras. (Decreto 7.746/2012, Art. 4º,
VII).
5.1.1.2. Caso sejam gerados resíduos recicláveis decorrentes de
embalagens dos itens objetos deste processo, a contratada
deverá, ao término das atividades, acondicioná-los de forma
e em local adequado, conforme orientações locais, para
posteriormente serem coletados e devidamente destinados
pela UFPE
5.1.1.3. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a
vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (Constituição
Federal, Art. 225º).
5.1.2.O presente Termo de Referência encontra-se alinhado ao PLANO DE
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA UFPE (processo
23076.022838/2020-70), bem como aos Manuais e contratos,
gerenciados pela Instituição, de destinação de resíduos sólidos e de
produtos químicos que se encontram no site da UFPE
https://www.ufpe.br/sinfra/ na aba Diretorias/DGA (Diretoria de Gestão
Ambiental).
6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
6.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias corridos, contados do
recebimento da nota de empenho, conforme quantitativos do ANEXO I
(Planilha de especificações, quantitativos e valores), em remessa única, nos
seguintes endereços:
6.1.1.ALMOXARIFADO CENTRAL da Universidade Federal de
Pernambuco, campus Recife, localizado na Avenida da Arquitetura
S/N, Cidade Universitária, Recife – PE, CEP: 50740-550.
6.1.2.Endereço do Órgão Participante I: COMANDO MILITAR DO
NORDESTE (UASG 160195): BR 232, KM 07 Curado, Recife/PE,
CEP: 50950-000.
6.1.2.1. Os itens correspondentes estão identificados na especificação
do ANEXO I.
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras
Atualização: Julho/2021
6.1.3.Endereço do Órgão Participante II: COLÉGIO MILITAR DO RECIFE
(UASG 160084): Av. Visconde De São Leopoldo, nº 198, Engenho do
Meio, Recife/PE, CEP: 50730-120; Telefone (85) 98124-1075, e-mail:
evilsonc21@gmail.com.
6.1.3.1. Os itens correspondentes estão identificados na especificação
do ANEXO I.
6.2. No momento da entrega não será solicitada a testagem dos equipamentos.
6.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias corridos,
por servidor(a) lotado(a) na unidade responsável pela emissão da nota de
empenho, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
6.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta,
devendo ser substituídos no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a
contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação
das penalidades.
6.5. Os bens serão recebidos definitivamente, por servidor(a) lotado(a) na unidade
responsável pela emissão da nota de empenho, no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade
e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.
6.5.1.Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.
6.6. Mesmo após o recebimento definitivo dos materiais, a empresa poderá ser
acionada para troca do mesmo, caso sejam detectados defeitos inerentes à
qualidade e desempenho do material e que não puderam ser constatados no
recebimento técnico do mesmo, já que há defeitos que só podem ser vistos em
plenitude com o material em operação continuada.
6.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade
da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da
contratação.
6.8. As embalagens e os materiais devem apresentar-se totalmente íntegros com
identificação completa, data de fabricação, procedência e descrição em idioma
Português. Embalagens em acordo à praxe do fabricante de cada material e
em consonância com a legislação técnica vigente e específica para cada
material, se houver, e em acordo com as especificações do ANEXO I.
6.9. A fornecedora deverá realizar as entregas em horário compreendido entre 8h
às 12h e 13h às 17h de dias úteis e funcionamento normal da repartição.
6.10. O agendamento deverá ser realizado, com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas da data de entrega no local indicado, através dos
contatos indicados em documento enviado junto à nota de empenho.
6.11. No caso de substituição dos bens, dentro do prazo fixado no SUBITEM 6.4,
decorrente de problemas de mau acondicionamento e/ou problemas de
transporte, quando sanadas as falhas será reiniciada nova contagem de 15
(quinze) dias corridos para recebimento definitivo, a partir da data da
resolução.
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras
Atualização: Julho/2021
6.12. A fornecedora deverá prever todo serviço logístico e equipamentos
necessários para a entrega.
6.13. Todos os bens deverão ser entregues devidamente em suas embalagens
comerciais, contendo todas as informações dos produtos, embalados e
acondicionados,
6.14. A fornecedora deverá apresentar a Nota Fiscal no ato da entrega dos
produtos, indicando o número da nota de empenho a ser liquidado, o número
do pregão e dos itens, a quantidade de unidades entregues, os valores
unitários e o total, e os dados bancários da fornecedora.
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. São obrigações da Contratante:
7.1.1.Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus
anexos;
7.1.2.Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital
e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
7.1.3.Comunicar à Contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja
substituído, reparado ou corrigido;
7.1.4.Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da
Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
7.1.5.Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à
contratação do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e
seus anexos.
7.1.6.Manter arquivada toda documentação referente ao processo
administrativo vinculado ao certame e sua execução.
7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da respectiva Ata
de Registro de Preços gerada, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
8.1.1.Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e
seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedência e prazo de garantia;
8.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário , com
uma versão em português e da relação da rede de assistência
técnica autorizada.
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras
Atualização: Julho/2021
8.1.2.Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de
acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
8.1.3.Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
8.1.4.Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem
o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
8.1.5.Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preço, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.6.Arcar com todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e
indiretos, fretes, tributos incidentes, taxa de administração, materiais,
serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, embalagem,
garantia legal, lucro e outros custos necessários ao cumprimento
integral do objeto.
8.1.7.Cumprir os critérios de sustentabilidade elencados no ITEM 5 deste
Termo de Referência.
8.2. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor
responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao
da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais
e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante
a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4)
Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;
9. DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos
os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as
demais cláusulas e condições da contratação; não haja prejuízo à execução
do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade da contratação.
11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante
para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras
Atualização: Julho/2021
11.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento
e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no
mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência
desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
11.4. A GESTÃO da Ata de Registro de Preços será exercida pela diretora da
Diretoria de Logística – DLOG, Maria da Conceição Couto da Silva, SIAPE
nº 1932618; e-mail: dlog.progest@ufpe.br; telefone: (81) 2126.7699.
11.4.1. O Gestor Substituto será o Coordenador da Divisão de Execução e
Controle de Compras –DCOM, Diego Messias Santos Silva, SIAPE
nº 2179251; e-mail: diego.messias@ufpe.br; telefone: (81)
2126.7144..
11.5. São obrigações do gestor da Ata de Registro de Preços:
11.5.1. Gerenciar processos de adesão por órgãos não participantes;
11.5.2. Gerir o quantitativo disponível na ARP;
11.5.3. Acompanhar o cumprimento das obrigações por parte da
Contratada;
11.5.4. Acompanhar o cumprimento das obrigações por parte da contratada,
também através dos fiscais setoriais;
11.5.5. Encaminhar comunicados e notificações à Contratada;
11.5.6. Autorizar a utilização da Ata de Registro de Preço;
11.5.7. Realizar o recebimento definitivo, através de termo circunstanciado;
11.5.8. Atestar a Nota Fiscal.
12. DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através
de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados
pelo contratado.
12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em
que o órgão contratante atestar a execução do objeto da contratação.
12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art.
29 da Lei nº 8.666, de 1993.
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras
Atualização: Julho/2021
12.3.1.Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do
fornecedor, deverão ser tomadas as providências previstas no do art.
31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
12.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes
à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa,
como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade
imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.
12.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
12.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
12.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada,
será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.
12.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa
nº 3, de 26 de abril de 2018.
12.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
12.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão da contratação, caso a
contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
12.11.1. Ocorrerá o cancelamento da Ata de Registro de Preço em
execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
máxima autoridade da contratante.
12.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
12.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional,
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras
Atualização: Julho/2021
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
12.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser
acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por
cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e
a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim
apurado:
I = (TX) I = ( 6 / 100 )
365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual =
6%
13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
13.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.
14. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS
14.1. Para todos os itens, o prazo total de garantia, compreendendo legal e
contratual dos bens, com atendimento ON-SITE para todos componentes, é de,
no mínimo 24 (vinte e quatro) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante,
se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do
recebimento definitivo do objeto.
15.1.1. Para as baterias dos itens 05 a 08, o prazo de garantia,
compreendendo legal e contratual, é de, no mínimo 12 (doze) meses,
ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do
primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.
15.1.2. Os prazos acima se justificam pelo que usualmente é praticado no
mercado de produtos objeto desse processo.
15.1.3.Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao
estabelecido nesta cláusula, o Fornecedor deverá complementar a
garantia do bem ofertado pelo período restante.
14.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos
em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o
Contratante.
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras
Atualização: Julho/2021
14.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela
própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada,
de acordo com as normas técnicas específicas.
14.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização
de ajustes, reparos e correções necessárias.
14.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da
garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais,
que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos
das peças utilizadas na fabricação do equipamento.
14.6. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos
bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 15 (quinze) dias úteis,
contados a partir da data de solicitação do reparo. O atendimento da garantia
deverá ser na modalidade on-site, isto é, no local onde se encontra o bem.
14.7. O prazo de reparação ou substituição indicado no subitem anterior, durante
seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.
14.8. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da
solicitação do contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada,
fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os
reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a
exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato
acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
14.9. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e
desvinculado daquele fixado na Ata de Registro de Preços, permitindo eventual
aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas
condições, mesmo depois de expirada a vigência da Ata de Registro de Preços.
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a
Contratada que:
a) falhar na execução do fornecimento, pela inexecução, total ou
parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;
Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas
em decorrência da contratação;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
d) Comportar-se de modo inidôneo; ou
e) Cometer fraude fiscal;
15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Registro de Preços a
Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
i) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de
quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves,
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras
Atualização: Julho/2021
assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos
significativos para o serviço contratado;
ii) Multa:
(1) moratória de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até
o limite de 15 (quinze) dias;
(2) compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor
total da ARP, no caso de inexecução total do objeto;
iii) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração
Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
iv) Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e
entidades da União, com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos.
v) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
15.3. A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também
é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa
neste Termo de Referência.
15.4. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos
a serem efetuados.
15.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:
15.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
15.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;
15.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
15.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
15.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União
e cobrados judicialmente.
15.7.1.Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras
Atualização: Julho/2021
15.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados
pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
15.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o
dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
15.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira,
cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização - PAR.
15.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira
nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito
normal na unidade administrativa.
15.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos
à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
jurídica, com ou sem a participação de agente público.
15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
16. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
16.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são
as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
16.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo
fornecedor estão previstos no edital.
16.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:
16.3.1.Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado.
16.3.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os
atestados deverão dizer respeito a contratos executados com
as seguintes características mínimas:
16.3.1.1.1. Comprovação de fornecimento de no mínimo 10% (dez
por cento) do quantitativo do item licitado. Poderá haver soma
de atestados.
16.3.1.1.1.1. Se diligenciado pelo pregoeiro, a licitante deverá
apresentar documentação que comprove as informações
apresentadas no atestado de capacidade técnica, tais
como contratos e/ou notas fiscais de fornecimento, em
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras
Atualização: Julho/2021
até 01 (um) dia útil, sob pena de desclassificação da
proposta.
16.4. Juntamente com a proposta deve ser apresentado:
16.4.1. Especificação detalhada do item ofertado, indicando
Marca/Fabricante e preços atualizados de acordo com o último lance
ofertado durante o pregão;
16.4.1.1. Caso as comprovações exigidas não sejam possíveis
com as informações fornecidas pela licitante, poderá ser
solicitada documentação adicional que deverá ser enviada de
forma eletrônica em até 01 (um) dia útil da data de solicitação;
16.4.1.2. A não observação das exigências no prazo estabelecido
poderá acarretar em desclassificação da proposta.
16.4.1.3. Não haverá solicitação de amostra.
16.4.1.4. O parecer técnico será emitido pela pela comissão
designada pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar,
telefone (81) 2126.7147 - E-mail: cpc.progest@ufpe.br.
16.5. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:
16.5.1. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa
ao edital.
16.6. O critério de julgamento da proposta é o menor preço por item.
16.7. As regras de desempate entre propostas estão discriminadas no edital.
17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
17.1. O custo estimado da contratação é de R$ 2.905.116,18 (dois milhões,
novecentos e cinco mil, cento e dezesseis reais e dezoito centavos),
conforme discriminado na planilha de composição de preços presente no
Anexo III deste Termo de Referência. Os valores por órgão são os
discriminados a seguir:
17.1.1.Universidade Federal de Pernambuco (UFPE): R$ 2.618.619,98
(dois milhões, seiscentos e dezoito mil, seiscentos e dezenove reais e
noventa e oito centavos);
17.1.2.Comando Militar do Nordeste (CMNE): R$ 222.989,35 (duzentos e
vinte e dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco
centavos);
17.1.3.Colégio Militar do Recife (CMR): R$ 63.506,85 (sessenta e três mil,
quinhentos e seis reais e oitenta e cinco centavos).
17.2. A pesquisa de preços para definir o valor máximo estimado da licitação foi
realizada com base nas diretrizes da Instrução Normativa Nº 73, de 5 de
agosto de 2020, sendo composta por dois documentos: a Planilha de
Composição de Valor Máximo Aceitável e o Relatório de Preços;
17.2.1. Foram priorizados os parâmetros estabelecidos no inciso II, nos
quais foram coletados preços de contratações similares de outros
entes públicos, através da ferramenta do Banco de Preços, firmadas
no período de até 1 (um) ano;
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras
Atualização: Julho/2021
17.2.2.Os valores considerados nessa estimativa encontram-se
comprovados no Relatório da Pesquisa de Preços.
17.3. Em atendimento ao Art. 6º da IN, supracitada, informa-se que foi utilizada
como metodologia a Média dos valores obtidos na pesquisa de preços, sendo |
18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
18.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da
assinatura do contrato ou instrumento equivalente.
Recife, 12 de julho de 2023.
Responsáveis pelo Termo de Referência
[Assinatura Digital]
Paulo Shiosaki
Analista de TI
SIAPE: 1133066
[Assinatura Digital]
Renan Mousinho Aquino
Técnico de Laboratório Área
SIAPE 2125855
[Assinatura Digital]
Carla Vivianne Santos Silva
Assistente Administrativo
Coordenação de Planejamento de Compras
SIAPE: 1916730
De acordo,
[Assinatura Digital]
Diego Messias Santos Silva
Diretor de Logística em exercício
SIAPE nº 2179251
Aprovo,
[Assinatura Digital]
Liliana Vieira de Barros
Pró-reitora de Gestão Administrativa
SIAPE nº 2132526
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras
Atualização: Julho/2021
Autorizo,
[Assinatura Digital]
Alfredo Macedo Gomes
Reitor
SIAPE nº 1171268
ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA:
o ANEXO I – Especificação, Quantitativos e Valores;
o ANEXO II – Modelo de proposta.
o ANEXO III – Estudo Técnico Preliminar
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras
Atualização: Julho/2021
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTRATOS
FOLHA DE ASSINATURAS
Emitido em 12/07/2023
TERMO DE REFERENCIA Nº 30/2023 - CPC PROGEST (12.69.09) 
NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:
(Assinado digitalmente em 12/07/2023 15:26 )
ALFREDO MACEDO GOMES
REITOR - TITULAR
GR (11.01)
Matrícula: ###712#8
(Assinado digitalmente em 12/07/2023 18:00 )
CARLA VIVIANNE SANTOS SILVA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
CPC PROGEST (12.69.09)
Matrícula: ###167#0
(Assinado digitalmente em 12/07/2023 17:01 )
DIEGO MESSIAS SANTOS SILVA
DIRETOR - SUBSTITUTO
DLOG PROGEST (12.69.03)
Matrícula: ###792#1
(Assinado digitalmente em 12/07/2023 14:25 )
LILIANA VIEIRA DE BARROS
PRO-REITOR(A) - TITULAR
PROGEST (12.69)
Matrícula: ###325#6
(Assinado digitalmente em 12/07/2023 14:16 )
PAULO SHIOSAKI
ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO
CMI-STI (11.29.14)
Matrícula: ###330#6
(Assinado digitalmente em 12/07/2023 13:59 )
RENAN MOUSINHO AQUINO
TECNICO DE LABORATORIO AREA
CMI-STI (11.29.14)
Matrícula: ###258#5
Visualize o documento original em informando seu número: , ano: , tipo: http://sipac.ufpe.br/documentos/ 30 2023
, data de emissão: e o código de verificação: TERMO DE REFERENCIA 12/07/2023 1902031949
ESPECIFICAÇÕES | QUANTITATIVOS | VALORES
NOBREAK E ESTABILIZADORES
ITEM CÓDIGO 
SIPAC
CÓDIGO 
CATMAT DESCRIÇÃO CATMAT ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE 
DE 
MEDIDA
QUANTIDADES PREÇO 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 
ACEITÁVEL 
UASG: 
153080
UFPE
UASG: 
160084
CMR
UASG: 
160195
CMNE
QTD 
TOTAL
1 5230000000207 416068
Estabilizador Tensão
Componentes: Fusível Rearmável
Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V
Tipo: Microprocessado
Normas Técnicas: Nbr14136
Capacidade Nominal: 1 KVA
ESTABILIZADOR 1.000 VA (1 kVA)
Especificações Técnicas
1) Características de Entrada
- Tensão nominal Bivolt Automático (115/220);
- Máxima tensão permitida: 150/270V;
- Frequência nominal máxima: 60 Hz;
- Possuir Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136.
2) Características de Saída
- Possuir Potência máxima de 1000VA;
- Possuir Tensão nominal 115V;
- Possuir Regulação de no máximo ± 6%;
- Possuir mínimo de 04 (quatro) tomadas padrão NBR 14136, com corrente máxima 
de 10A;
- Não deve introduzir distorção harmônica total.
3) Proteções 
- Contra Surtos de tensão entre fase e neutro;
- Contra Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento 
- Contra Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático;
- Contra Sobrecarga com desligamento automático.
4) Características Gerais

- Dever atender à norma NBR 14373:2006.
- Deve possuir Filtro de linha;
- Função True RMS ;
- Possuir LED colorido no painel frontal para indicar, no mínimo, as condições de 
funcionamento da rede elétrica,
- Possuir rendimento com carga nominal acima de 90%;
- Tempo máximo de resposta para estabilização de 3 ciclos de rede elétrica;
- Material do corpo do equipamento seja antichama;
- Possuir fusível rearmável ou mini disjuntor.
GARANTIA
A garantia será de 24 ( vinte e quatro) meses direto do fabricante, com atendimento 
ON-SITE para todos componentes.
UNIDADE 535 50 45 630 -R$ 504,10- 
2 5230000000213 416068
Estabilizador Tensão
Componentes: Fusível Rearmável
Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V
Tipo: Microprocessado
Normas Técnicas: Nbr14136
Capacidade Nominal: 1 KVA
ESTABILIZADOR 1.000 VA (1 kVA) [COTA ME/EPP]
Especificações Técnicas
1) Características de Entrada
- Tensão nominal Bivolt Automático (115/220);
- Máxima tensão permitida: 150/270V;
- Frequência nominal máxima: 60 Hz;
- Possuir Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136.
2) Características de Saída
- Possuir Potência máxima de 1000VA;
- Possuir Tensão nominal 115V;
- Possuir Regulação de no máximo ± 6%;
- Possuir mínimo de 04 (quatro) tomadas padrão NBR 14136, com corrente máxima 
de 10A;
- Não deve introduzir distorção harmônica total.
3) Proteções 
- Contra Surtos de tensão entre fase e neutro;
- Contra Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento 
- Contra Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático;
- Contra Sobrecarga com desligamento automático.
4) Características Gerais

- Dever atender à norma NBR 14373:2006.
- Deve possuir Filtro de linha;
- Função True RMS ;
- Possuir LED colorido no painel frontal para indicar, no mínimo, as condições de 
funcionamento da rede elétrica,
- Possuir rendimento com carga nominal acima de 90%;
- Tempo máximo de resposta para estabilização de 3 ciclos de rede elétrica;
- Material do corpo do equipamento seja antichama;
- Possuir fusível rearmável ou mini disjuntor.
GARANTIA
A garantia será de 24 ( vinte e quatro) meses direto do fabricante, com atendimento 
ON-SITE para todos componentes.
UNIDADE 28 - - 28 -R$ 504,10- 
3 5230000000208 449408
Estabilizador Tensão
Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V
Quantidade Tomadas Saída: 6
Tipo: Microprocessado Risc/Flash C/8 
Estágios Regulação
Características Adicionais: Filtro De 
Linha Integrado Com Proteção Contra 
Surt
Freqüência: 60 HZ
Tensão Saída: 110 V
Capacidade Nominal: 2000 VA
ESTABILIZADOR 2.000 V.A (2 kVA)
Especificações Técnicas
1) Características de Entrada
- Tensão nominal Bivolt Automático (115/220);
- Máxima tensão permitida: 150/270V;
- Frequência nominal máxima: 60 Hz;
- Possuir Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136.
2) Características de Saída
- Possuir Potência máxima de 2000VA;
- Possuir Tensão nominal 115V;
- Possuir Regulação de no máximo ± 6%;
- Possuir mínimo de 04 (quatro) tomadas padrão NBR 14136, com corrente máxima 
de 10A;
- Não deve introduzir distorção harmônica total.
3) Proteções 
- Contra Surtos de tensão entre fase e neutro;
- Contra Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento 
- Contra Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático;
- Contra Sobrecarga com desligamento automático.
4) Características Gerais

- Dever atender à norma NBR 14373:2006.
- Deve possuir Filtro de linha;
- Função True RMS ;
- Possuir LED colorido no painel frontal para indicar, no mínimo, as condições de 
funcionamento da rede elétrica,
- Possuir rendimento com carga nominal acima de 90%;
- Tempo máximo de resposta para estabilização de 3 ciclos de rede elétrica;
- Material do corpo do equipamento seja antichama;
- Possuir fusível rearmável ou mini disjuntor. 
GARANTIA
A garantia será de 24 ( vinte e quatro) meses direto do fabricante, com 
atendimento ON-SITE para todos componentes.
UNIDADE 572 20 40 632 -R$ 568,77- 
4 5230000000214 449408
Estabilizador Tensão
Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V
Quantidade Tomadas Saída: 6
Tipo: Microprocessado Risc/Flash C/8 
Estágios Regulação
Características Adicionais: Filtro De 
Linha Integrado Com Proteção Contra 
Surt
Freqüência: 60 HZ
Tensão Saída: 110 V
Capacidade Nominal: 2000 VA
ESTABILIZADOR 2.000 VA (2 kVA) [COTA ME/EPP]
Especificações Técnicas
1) Características de Entrada
- Tensão nominal Bivolt Automático (115/220);
- Máxima tensão permitida: 150/270V;
- Frequência nominal máxima: 60 Hz;
- Possuir Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136.
2) Características de Saída
- Possuir Potência máxima de 2000VA;
- Possuir Tensão nominal 115V;
- Possuir Regulação de no máximo ± 6%;
- Possuir mínimo de 04 (quatro) tomadas padrão NBR 14136, com corrente máxima 
de 10A;
- Não deve introduzir distorção harmônica total.
3) Proteções 
- Contra Surtos de tensão entre fase e neutro;
- Contra Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento 
- Contra Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático;
- Contra Sobrecarga com desligamento automático.
4) Características Gerais

- Dever atender à norma NBR 14373:2006.
- Deve possuir Filtro de linha;
- Função True RMS ;
- Possuir LED colorido no painel frontal para indicar, no mínimo, as condições de 
funcionamento da rede elétrica,
- Possuir rendimento com carga nominal acima de 90%;
- Tempo máximo de resposta para estabilização de 3 ciclos de rede elétrica;
- Material do corpo do equipamento seja antichama;
- Possuir fusível rearmável ou mini disjuntor. 
GARANTIA
A garantia será de 24 ( vinte e quatro) meses direto do fabricante, com 
atendimento ON-SITE para todos componentes.
UNIDADE 30 - - 30 -R$ 568,77- 
5 5230000000118 602806
Fonte Alimentação Ininterrupta
Componentes: Filtro De Linha Interno
Tipo Alarme: Audiovisual
Tipo Estabilizador Interno: 
Microprocessado Com Controle Digital 
Dsp
Tipo Onda: Senoidal Pura
Tipo: Torre
Normas Técnicas: Nbr 14136
Tensão Entrada: Bivolt Automático V
Tensão Saída: 115 V
Fator Potência: 0,65
Capacidade Nominal: 1.500
NOBREAK DE 1.500 VA (1.5 KVA)
Especificações Técnicas mínimas
1) Características de Entrada
- Tensão De Entrada: 115V/220V Bivolt automático;
- Potência mínima de 1500VA;
- Frequência 60Hz;
- Padrão NBR 14136.
2) Características de Saída
- Tensão De Saída: 115V;
- Fator Potência mínimo: 0,65
- Forma de onda senoidal pura.
- No mínimo 5 tomadas padrão NBR14136.
3) Dispositivos de Proteção
- Deve possuir Filtro de linha para proteção contra surtos de tensão
- Contra Sub/sobre tensão da rede elétrica.
- Proteção contra sobrecarga.
- Contra descarga completa da bateria.
4) Características Gerais
- Deve ser Microprocessado 
- Deve permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado;
- Comunicação Inteligente através de porta USB, Cabo incluso.
- Software que permite o monitoramento das funções do Nobreak.
- Comunicação inteligente com PC que permite gerenciamento via USB, 
- Software fornecido com o equipamento sem necessidade de licença;
- LEDs ou Display digital que informem o estado de operação do nobreak ;
- Sinalização sonora de status do nobreak , indicar se está no modo de bateria, 
indicar autonomia e quando energizado;
- Botão liga/desliga temporizado;
- Conexão para baterias externas para expansão da autonomia.
- Permite ser ligado na ausência de rede elétrica.
- Estabilizador interno com no máximo 6% de regulação;
- Rendimento Mínimo: 90% (para operação rede);
- Deve permitir expansão de autonomia com conector para módulo externo de 
bateria;
- Autonomia mínima de 60 minutos utilizando a carga das baterias internas, para 
alimentar um computador on board + Monitor LED 15,6" 

GARANTIA
A garantia será de 24 (vinte e quatro) meses direto do fabricante, com atendimento 
ON-SITE para todos componentes e 12 (doze) meses para as baterias.
OBS: É vedado ao fornecedor disponibilizar equipamentos obsoletos e/ou 
descontinuados pelo fabricante. 
UNIDADE 417 10 40 467 -R$ 1.295,68- 
6 5230000000148 602806
Fonte Alimentação Ininterrupta
Componentes: Filtro De Linha Interno
Tipo Alarme: Audiovisual
Tipo Estabilizador Interno: 
Microprocessado Com Controle Digital 
Dsp
Tipo Onda: Senoidal Pura
Tipo: Torre
Normas Técnicas: Nbr 14136
Tensão Entrada: Bivolt Automático V
Tensão Saída: 115 V
Fator Potência: 0,65
Capacidade Nominal: 1.500
NOBREAK DE 1.5 KVA [COTA ME/EPP]
Especificações Técnicas mínimas
1) Características de Entrada
- Tensão De Entrada: 115V/220V Bivolt automático;
- Potência mínima de 1500VA;
- Frequência 60Hz;
- Padrão NBR 14136.
2) Características de Saída
- Tensão De Saída: 115V;
- Fator Potência mínimo: 0,65
- Forma de onda senoidal pura.
- No mínimo 5 tomadas padrão NBR14136.
3) Dispositivos de Proteção
- Deve possuir Filtro de linha para proteção contra surtos de tensão
- Contra Sub/sobre tensão da rede elétrica.
- Proteção contra sobrecarga.
- Contra descarga completa da bateria.
4) Características Gerais
- Deve ser Microprocessado 
- Deve permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado;
- Comunicação Inteligente através de porta USB, Cabo incluso.
- Software que permite o monitoramento das funções do Nobreak.
- Comunicação inteligente com PC que permite gerenciamento via USB, 
- Software fornecido com o equipamento sem necessidade de licença;
- LEDs ou Display digital que informem o estado de operação do nobreak;
- Sinalização sonora de status do nobreak , indicar se está no modo de bateria, 
indicar autonomia e quando energizado;
- Botão liga/desliga temporizado;
- Conexão para baterias externas para expansão da autonomia.
- Permite ser ligado na ausência de rede elétrica.
- Estabilizador interno com no máximo 6% de regulação;
- Rendimento Mínimo: 90% (para operação rede);
- Deve permitir expansão de autonomia com conector para módulo externo de 
bateria;
- Autonomia mínima de 60 minutos utilizando a carga das baterias internas, para 
alimentar um computador on board + Monitor LED 15,6" 

GARANTIA
A garantia será de 24 (vinte e quatro) meses direto do fabricante, com atendimento 
ON-SITE para todos componentes e 12 (doze) meses para as baterias.
OBS: É vedado ao fornecedor disponibilizar equipamentos obsoletos e/ou 
descontinuados pelo fabricante. 
UNIDADE 21 - - 21 -R$ 1.295,68- 
7 5230000000119 412048
Fonte Alimentação Ininterrupta
Bateria: 1 Interna
Frequência: 60 HZ
Tipo Estabilizador Interno: Regulador De 
Voltagem
Características Adicionais: Filtro De 
Linha Interno
Tensão Entrada: Bivolt Automático 115 - 
127/220 V
Tensão Saída: 115 V
Capacidade Nominal: 2,2 KVA
NOBREAK 2.200 VA (2.2 kVA)
Especificações Técnicas
1) Características de Entrada
- Tensão de alimentação 115/127/220V automático;
- Potência mínima de 2200VA;
- Frequência 60Hz;
- Padrão NBR 14136.
2) Características de Saída
- Tensão 115V
- Inversor sincronizado com a rede;
- Fator de Potência mínima: 0,6
- Forma de onda senoidal pura
- No mínimo 8 tomadas padrão NBR14136.
3) Dispositivos de Proteção
- Deve possuir Filtro de linha para proteção contra surtos de tensão
- Proteção Contra Sub/sobre tensão da rede elétrica.
- Proteção contra sobrecarga.
- Contra descarga completa da bateria.
4) Características Gerais
- Deve ser Microprocessado 
- Deve possuir estabilizador e filtro de linha interno;
- Fusível rearmável;
- Deve permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado;
- Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica;
- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL);
- Rendimento Mínimo: 90% (para operação rede).
- LEDs que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo 
inversor/bateria e baterias em recarga;
- Estabilizador interno com no máximo 6% de regulação;
- Botão liga/desliga temporizado.
- Sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do 
tempo de autonomia, entre outras informações, através de alarme audiovisual;
- Deve permitir expansão de autonomia com conector para módulo externo de 
bateria;
- Deve permitir conexão a uma estação de trabalho (PC) através de software de 
comunicação incluso à solução, tendo a opção mínima de interligação via porta USB, 
para monitorar o estado/status do equipamento - cabo de comunicação incluso. 
- Autonomia mínima de 120 minutos utilizando a carga das baterias internas, para 
alimentar um computador on board + Monitor LED 15,6" .
GARANTIA 
A garantia será de 24 (vinte e quatro) meses direto do fabricante, com atendimento 
ON-SITE para todos componentes e 12 (doze) meses para as baterias.
OBS: É vedado ao fornecedor disponibilizar equipamentos obsoletos e/ou 
descontinuados pelo fabricante. 
UNIDADE 485 5 45 535 -R$ 2.793,93- 
8 5230000000149 412048
Fonte Alimentação Ininterrupta
Bateria: 1 Interna
Frequência: 60 HZ
Tipo Estabilizador Interno: Regulador De 
Voltagem
Características Adicionais: Filtro De 
Linha Interno
Tensão Entrada: Bivolt Automático 115 - 
127/220 V
Tensão Saída: 115 V
Capacidade Nominal: 2,2 KVA
NOBREAK 2.2 kVA [COTA ME/EPP]
Especificações Técnicas
1) Características de Entrada
- Tensão de alimentação 115/127/220V automático;
- Potência mínima de 2200VA;
- Frequência 60Hz;
- Padrão NBR 14136.
2) Características de Saída
- Tensão 115V
- Inversor sincronizado com a rede;
- Fator de Potência mínima: 0,6
- Forma de onda senoidal pura
- No mínimo 8 tomadas padrão NBR14136.
3) Dispositivos de Proteção
- Deve possuir Filtro de linha para proteção contra surtos de tensão
- Proteção Contra Sub/sobre tensão da rede elétrica.
- Proteção contra sobrecarga.
- Contra descarga completa da bateria.
4) Características Gerais
- Deve ser Microprocessado 
- Deve possuir estabilizador e filtro de linha interno;
- Fusível rearmável;
- Deve permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado;
- Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica;
- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL);
- Rendimento Mínimo: 90% (para operação rede).
- LEDs que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo 
inversor/bateria e baterias em recarga;
- Estabilizador interno com no máximo 6% de regulação;
- Botão liga/desliga temporizado.
- Sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do 
tempo de autonomia, entre outras informações, através de alarme audiovisual;
- Deve permitir expansão de autonomia com conector para módulo externo de 
bateria;
- Deve permitir conexão a uma estação de trabalho (PC) através de software de 
comunicação incluso à solução, tendo a opção mínima de interligação via porta USB, 
para monitorar o estado/status do equipamento - cabo de comunicação incluso. 
- Autonomia mínima de 120 minutos utilizando a carga das baterias internas, para 
alimentar um computador on board + Monitor LED 15,6" .
GARANTIA 
A garantia será de 24 (vinte e quatro) meses direto do fabricante, com atendimento 
ON-SITE para todos componentes e 12 (doze) meses para as baterias.
OBS: É vedado ao fornecedor disponibilizar equipamentos obsoletos e/ou 
descontinuados pelo fabricante. 
UNIDADE 25 - - 25 -R$ 2.793,93- 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTRATOS
FOLHA DE ASSINATURAS
Emitido em 12/07/2023
ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA Nº 97/2023 - CPC PROGEST (12.69.09) 
NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:
(Assinado digitalmente em 12/07/2023 15:26 )
ALFREDO MACEDO GOMES
REITOR - TITULAR
GR (11.01)
Matrícula: ###712#8
(Assinado digitalmente em 12/07/2023 18:00 )
CARLA VIVIANNE SANTOS SILVA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
CPC PROGEST (12.69.09)
Matrícula: ###167#0
(Assinado digitalmente em 12/07/2023 17:01 )
DIEGO MESSIAS SANTOS SILVA
DIRETOR - SUBSTITUTO
DLOG PROGEST (12.69.03)
Matrícula: ###792#1
(Assinado digitalmente em 12/07/2023 14:25 )
LILIANA VIEIRA DE BARROS
PRO-REITOR(A) - TITULAR
PROGEST (12.69)
Matrícula: ###325#6
(Assinado digitalmente em 12/07/2023 14:16 )
PAULO SHIOSAKI
ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO
CMI-STI (11.29.14)
Matrícula: ###330#6
(Assinado digitalmente em 12/07/2023 13:59 )
RENAN MOUSINHO AQUINO
TECNICO DE LABORATORIO AREA
CMI-STI (11.29.14)
Matrícula: ###258#5
Visualize o documento original em informando seu número: , ano: , tipo: http://sipac.ufpe.br/documentos/ 97 2023
, data de emissão: e o código de verificação: ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA 12/07/2023 f47b60718e
ANEXO II
MODELO DA PROPOSTA
OBJETO: REGISTRAR PREÇOS, através de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, para eventual aquisição de equipamentos de estabilização de tensão de baixa capacidade
(ESTABILIZADORES E NOBREAKS), para atender as necessidades da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), Comando Militar do Nordeste (CMNE) e Colégio Militar do Recife (CMR),
conforme condições e exigências estabelecidas no edital.
Item
Local
de
entrega
Especificação
do Produto
Marca/
Fabricante/
Modelo
Unid
Quant. por Órgão Quant.
Total
R$
Unitário
R$
TotalUFPE
(153080)
CMR
(160084)
CMNE
(160195)
Preço global da proposta (soma dos preços globais dos itens) R$:
VALIDADE DA PROPOSTA: ....(..) dias corridos a partir da abertura deste Pregão.
DECLARAMOS, para os devidos fins, QUE CONSIDERAMOS, NA FORMULAÇÃO DOS CUSTOS
DA PROPOSTA DE PREÇOS: 1) o valor do produto; 2) os tributos (impostos, taxas, contribuições); 3)
fretes; 4) seguros; 5) os encargos sociais e trabalhistas incidentes; 6) outros que incidam ou venham a
incidir sobre o preço a ser ofertado;
REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DECORRENTE DESTA LICITAÇÃO:
NOME:
NACIONALIDADE:
ESTADO CIVIL:
FUNÇÃO:
ENDEREÇO RESIDENCIAL:
CPF (com cópia):
R.G./ÓRGÃO EXPEDIDOR (com cópia):
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
BANCO Nº:
NOME DO BANCO:
AGÊNCIA Nº:
NOME DA AGÊNCIA:
CONTA CORRENTE Nº:
PRAÇA DE PAGAMENTO:
(Local), .......... de .............................. de 2023.
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, assinatura)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTRATOS
FOLHA DE ASSINATURAS
Emitido em 12/07/2023
ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA Nº 98/2023 - CPC PROGEST (12.69.09) 
NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:
(Assinado digitalmente em 12/07/2023 15:26 )
ALFREDO MACEDO GOMES
REITOR - TITULAR
GR (11.01)
Matrícula: ###712#8
(Assinado digitalmente em 12/07/2023 18:00 )
CARLA VIVIANNE SANTOS SILVA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
CPC PROGEST (12.69.09)
Matrícula: ###167#0
(Assinado digitalmente em 12/07/2023 17:01 )
DIEGO MESSIAS SANTOS SILVA
DIRETOR - SUBSTITUTO
DLOG PROGEST (12.69.03)
Matrícula: ###792#1
(Assinado digitalmente em 12/07/2023 14:25 )
LILIANA VIEIRA DE BARROS
PRO-REITOR(A) - TITULAR
PROGEST (12.69)
Matrícula: ###325#6
(Assinado digitalmente em 12/07/2023 14:16 )
PAULO SHIOSAKI
ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO
CMI-STI (11.29.14)
Matrícula: ###330#6
(Assinado digitalmente em 12/07/2023 13:59 )
RENAN MOUSINHO AQUINO
TECNICO DE LABORATORIO AREA
CMI-STI (11.29.14)
Matrícula: ###258#5
Visualize o documento original em informando seu número: , ano: , tipo: http://sipac.ufpe.br/documentos/ 98 2023
, data de emissão: e o código de verificação: ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA 12/07/2023 b41ded8eba
UASG 153080 Estudo Técnico Preliminar 19/2023
1 de 7
Estudo Técnico Preliminar 19/2023
1. Informações Básicas
Número do processo: 23076.013190/2023-15
2. Objeto
REGISTRAR PREÇOS, através de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para
eventual aquisição de equipamentos de estabilização de tensão de baixa capacidade 
, para atender as necessidades da Universidade Federal de(ESTABILIZADORES E NOBREAKS)
Pernambuco (UFPE), Comando Militar do Nordeste (CMNE) e Colégio Militar do Recife (CMR), conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 
 
3. Descrição da necessidade
Trata-se de Registro de Preços, pelo prazo de 12(doze) meses, para eventual aquisição
equipamentos de estabilização de tensão (ESTABILIZADORES E NOBREAKS), para atender às
necessidades das Unidades/ Órgãos da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Comando
Militar do Nordeste (CMNE) e Colégio Militar do Recife (CMR).
A UFPE possui parque computacional estimado em 10.000 equipamentos, em sua grande maioria
de microcomputadores de mesa, desktops. A reincidência de placas mãe e fontes danificadas,
mesmo equipamentos com poucos anos de uso ou com garantia vigente,  indica que a rede elétrica
da UFPE sofre com oscilações e entrega aos equipamento elétricos grande "ruído", fator este que
ocasiona redução significativa da vida útil dos microcomputadores, logo objetivando minimizar tal
impacto, estamos adquirindo equipamentos de estabilização de tensão de baixa capacidade.
Objetivos da Contratação:
Fornecer equipamentos de estabilização de tensão de baixa capacidade a UFPE;
Possibilitar maior ciclo de vida para os microcomputadores da UFPE;
Minimizar as interrupções das atividades exercidas pelos servidores, ocasionadas por
quedas de energia.

 

UASG 153080 Estudo Técnico Preliminar 19/2023
2 de 7
4. Área requisitante
Área Requisitante Responsável
Coordenação de Planejamento de Compras - CPC/ DLOG/ 
PROGEST
Ibson Alves de Oliveira
5. Descrição dos Requisitos da Contratação
    Os materiais a serem adquiridos se enquadram como bens comuns, pois os padrões de5.1
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de
mercado. 
 Os  materiais objeto da aquisição devem ser entregues no prazo de 15 (quinze) dias corridos após a5.2
notificação do empenho ao fornecedor no endereço indicado no Edital, dentro da padronização seguida
pelo órgão e conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catálogo
Unificado de Materiais - CATMAT. 
Com base no Art. 225º  da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e Art. 4° do5.3
Decreto no 7.746, de 5 de junho de 2012, são diretrizes gerais de sustentabilidade observadas neste
termo: 
I - Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 
III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; 
VI – Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e  
VII – origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras. 
  Considerando o art. 3o da Lei 8.666/93, visando promover o desenvolvimento nacional5.4
sustentável e perseguindo o que dispõe a Instrução Normativa no 01/2010 do MPOG, os produtos
devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o
transporte e o armazenamento.

6. Levantamento de Mercado
  Para a elaboração deste ETP, visando ao levantamento de mercado com o escopo de definir o6.1
tipo de solução a contratar, observa-se que para aquisição de ESTABILIZADORES E NOBREAKS
pela Administração Pública, predominam três tipos de seguintes soluções:
 
      : .6.1.1 Solução 1 Aquisição de Estabilizadores e Nobreaks através de SRP
De modo geral, na aquisição de Estabilizadores e Nobreaks de maneira isolada,6.1.1.1
acredita-se no ganho econômico na compra em escala, uma vez que os licitantes tendem a
ofertar melhores preços e diminuírem suas margens de lucro, a depender do quantitativo a ser
registrado pela Administração. 
UASG 153080 Estudo Técnico Preliminar 19/2023
3 de 7
  Ademais, a escolha pelo Sistema de Registro de Preços poderá viabilizar a6.1.1.2   
participação de outros órgãos interessados em aderir na origem, através da Intenção de
Registro de Preços, podendo elevar ainda mais o quantitativo da licitação. 
Com a utilização do Sistema de Registro de Preço, a Administração tende a economizar6.1.1.3 
nas suas aquisições, não precisando providenciar grandes áreas para armazenagem de
materiais tendo em vista que o licitante vencedor, ao assinar a Ata de Registro de Preços,
compromete-se a fornecer os materiais pelo preço acordado e no momento em que for
solicitado.
 
        6.1.2 Solução 2:  Adesão a Ata de Registro de Preços.
  Por intermédio do decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o6.1.2.1
Sistema de Registro de Preços, estabelece-se a possibilidade de a proposta mais vantajosa
numa licitação ser aproveitada por outros órgãos e entidades. 
          Já o atendimento dos pedidos dos órgãos meramente usuários fica na6.1.2.2
dependência de: 
  Prévia consulta e anuência do órgão gerenciador;6.1.2.2.1
Indicação pelo órgão gerenciador do fornecedor ou prestador de serviço;6.1.2.2.2   
   Aceitação pelo fornecedor da contratação pretendida, estando este aceite6.1.2.2.3
condicionado a não gerar prejuízo aos compromissos assumidos na Ata de Registro
de Preços;
Embora a norma seja silente a respeito, deverão ser mantidas as mesmas6.1.2.2.4  
condições do registro, ressalvadas apenas as renegociações promovidas pelo órgão
gerenciador, que se fizerem necessárias.
      O Decreto Federal no 9.488/2018 trouxe novas barreiras às adesões a ata6.1.2.2.5
de registro de preços. De largada, os limites para as adesões foram reduzidos. Na
redação original do Decreto Federal no 7.892/2013, cada aderente podia contratar
100% do registrado na ata e o conjunto das adesões estava limitado a cinco vezes o
registrado na ata. Agora, com o Decreto Federal no 9.488/2018, cada aderente
somente pode contratar 50% do registrado na ata e a soma de todas as adesões não
pode ultrapassar o dobro do registrado na ata. 
  Assim, o quantitativo necessário para suprir as necessidades desta UFPE6.1.2.2.6   
teria que ser preenchido com várias adesões a diversas atas o que não seria vantajoso
a esta autarquia.
 
        6.1.3 Solução 3: Dispensa de Licitação.
      De acordo com a Lei no 8.666 de 21 de junho de 1993, a dispensa de licitação pode6.1.3.1
ser utilizada para obras e serviços de engenharia com valores de até R$ 33.000,00 e para
compras de bens de até R$ 17.600,00. Ainda que os valores tenham sido incrementados pela
Lei no 14.065, de 30 de setembro 2020, para R$ 100.000,00 e R$ 50.000,00, respectivamente,
enquanto perdurar o estado de calamidade (Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020),
os novos valores são insuficientes para atender a demanda desta Universidade, conforme
quantitativos e valores apresentados no ANEXO I. 
UASG 153080 Estudo Técnico Preliminar 19/2023
4 de 7
 
6.2  Análise e escolha entre as soluções existentes
Visando a continuidade das atividades da UFPE, suprindo a demanda dos itens em sua6.2.1
totalidade e de forma célere, no momento entende-se como formato mais adequado o
apresentado na Solução 1.  
    Ressalta-se que as soluções foram apreciadas, ponderando-se os encargos de cada6.2.2  
uma delas, assim como os preceitos legais implícitos. A solução escolhida atende as
determinações legais mostrando-se a opção mais viável e econômica à Instituição 

 

7. Descrição da solução como um todo
7.1 Aquisição de ESTABILIZADORES E NOBREAKS, por meio de pregão eletrônico, para atender as
necessidades da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Comando Militar do Nordeste (CMNE)
e Colégio Militar do Recife (CMR),. 
7.    A solução visa suprir as demandas de de consumo interno de ESTABILIZADORES e NOBREAKS nas 2
unidades acadêmicas e administrativas da UFPE e dos órgão participantes. 
A      7.3 contratação será na modalidade de Pregão Eletrônico, visando à contratação através do Sistema de
Registro de Preços, nos termos do Decreto no 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 
  O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, não prorrogável por se tratar de Registro de preços. 7.4
Na contratação o instrumento contratual será substituído por emissão de nota de empenho 7.5 de despesa,
instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei no 8.666, de 1993. 
Considerando as características dos materiais a serem contratados e o sistema pelo qual se dará o processo7.6 
(SRP), ha erá parcelamento na execução, tendo em vista que as emissões de empenho se darão conformev
disponibilidade recursos orçamentários até que a demanda seja atendida em sua totalidade. 

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
A Estimativa das quantidades a serem contratadas está discriminada no ANEXO I deste E8.1 .
    O dimensionamento das quantidades e as devidas justificativas, constam no ANEXO II 8.1.1
deste ETP.
UASG 153080 Estudo Técnico Preliminar 19/2023
5 de 7
9. Estimativa do Valor da Contratação
Valor (R$): 2.905.116,18
O custo estimado da contratação é de     (dois milhões, novecentos e cinco mil, cento e9.1 R$ 2.905.116,18
dezesseis reais e dezoito centavos), conforme discriminado no Anexo III deste ETP. Os valores por órgão são os
discriminados a seguir:
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE): (dois milhões, seicentos e dezoito9.1.1. R$ 2.618.619,98 
mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e oito centavos);
Comando Militar do Nordeste (CMNE): (duzentos e vinte e dois mil, nevecentos e9.1.2.  R$ 222.989,35
oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos);
Colégio Militar do Recife (CMR): (sessenta e três mil, quinhentos e seis reais e9.1.3.  R$ 63.506,85 
oitenta e cinco centavos).
  9.2 A pesquisa de preços para definir o valor estimado da licitação foi realizada com base nas diretrizes da
Instrução Normativa n° 73, de 05 de agosto de 2020, sendo composta por dois documentos: a Planilha de
Composição de Valor Estimado (Anexo III) e o Relatório de Preços (Anexo IV); 
9.3 Em atendimento ao disposto no Art. 5o da IN no 2020, para a obtenção dos preços máximos73/
estabelecidos foi promovida pesquisa em aquisições e contratações similares de outros entes públicos,
 conforme preconizam o inciso II do referido artigo.
. 9.4 Em atendimento ao Art. 6o da IN, supracitada, informamos que se utilizou como metodologia a
Média dos valores obtidos na pesquisa de preços, sendo identificadas na Planilha de Composição de
Valor Máximo Estimado; 
Os materiais se enquadram na Natureza de Despesa 449052- Equipamentos e material9.5 
permanente, conforme subelementos 44.90.52.30 - Materiais e equipamentos energéticos.

 
10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
A solução para eventual aquisição de ESTABILIZADORES E NOBREAKS será parcelada, 10.1 
sendo a licitação do tipo menor preço por item.
Justifica-se o parcelamento, tendo em vista o objeto ser divisível e não haver prejuízo para o 10.2 
conjunto a ser licitado, nos termos do art. 23, § 1°, da Lei 8.666/1993 e da Súmula TCU 247/ : 
“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das
licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja
UASG 153080 Estudo Técnico Preliminar 19/2023
6 de 7
divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de
economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de
licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou
aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades
autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade." 
 
11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
Não há contratações correlatas ou interdependentes relacionadas ao item a ser adquirido. 
 
12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
12.1 A presente contratação está com a previsão orçamentária contemplada no Plano Anual de 
Contrações (PAC) vigente (2023), de acordo com o Decreto nº 10.947/2022.
12.2 Ação no Plano Anual Institucional (PAI) da PROGEST: Central de Compras da UFPE.
 
13. Benefícios a serem alcançados com a contratação
Fornecer equipamentos de estabilização de tensão de baixa capacidade a UFPE e órgãos
participantes;
Possibilitar maior ciclo de vida para os microcomputadores da UFPE;
Minimizar as interrupções das atividades exercidas pelos servidores, ocasionadas por
quedas de energia.
 
14. Providências a serem Adotadas
Não serão necessárias adequações dos ambientes, tampouco capacitação de servidores, dado que
para a implantação da solução, a estrutura física e de pessoal da UFPE conta com capacidade para
implantação imediata. 
 
15. Possíveis Impactos Ambientais
Considerou-se que o objeto dessa contratação terá reduzido os impactos ambientais quando
observado o atendimento   da legislação pertinente, compulsória e/ou expressamente,
exigidas para os itens deste processo.
 
UASG 153080 Estudo Técnico Preliminar 19/2023
7 de 7
16. Declaração de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara esta contratação.viável
16.1. Justificativa da Viabilidade
Declara esta equipe de planejamento que a contratação pretendida é viável, uma vez que a mesma
é indispensável para a UFPE  manter ambientes acadêmicos e administrativos adequados para que
a comunidade universitária atue de maneira satisfatória no exercício de suas atividades, prezando
pelo conforto, economia e sustentabilidade no desempenho das atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
17. Responsáveis
Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020
Despacho: De acordo.

CARLA VIVIANNE SANTOS SILVA
Assistente em Administração

Despacho: De acordo.

RENAN MOUSINHO AQUINO
Técnico de Laboratório Área

Despacho: De acordo.

PAULO SHIOSAKI
Analista de TI

UASG 153080 Estudo Técnico Preliminar 19/2023
Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.
Anexo I - ESPECIFICAÇÕES QUANTITATIVOS VALORES.pdf (102.48 KB)
Anexo II - MEMÓRIA DE CÁLCULO.pdf (1.34 MB)
Anexo III - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS.pdf (99.34 KB)
Anexo IV - RELATÓRIO DE PREÇOS.pdf (315.44 KB)
UASG 153080 Estudo Técnico Preliminar 19/2023
Anexo I - ESPECIFICAÇÕES QUANTITATIVOS 
VALORES.pdf
ESPECIFICAÇÕES | QUANTITATIVOS | VALORES
NOBREAK E ESTABILIZADORES
ITEM CÓDIGO 
SIPAC
CÓDIGO 
CATMAT DESCRIÇÃO CATMAT ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE 
DE 
MEDIDA
QUANTIDADES PREÇO 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 
ACEITÁVEL 
UASG: 
153080
UFPE
UASG: 
160084
CMR
UASG: 
160195
CMNE
QTD 
TOTAL
1 5230000000207 416068
Estabilizador Tensão
Componentes: Fusível Rearmável
Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V
Tipo: Microprocessado
Normas Técnicas: Nbr14136
Capacidade Nominal: 1 KVA
ESTABILIZADOR 1.000 VA (1 kVA)
Especificações Técnicas
1) Características de Entrada
- Tensão nominal Bivolt Automático (115/220);
- Máxima tensão permitida: 150/270V;
- Frequência nominal máxima: 60 Hz;
- Possuir Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136.
2) Características de Saída
- Possuir Potência máxima de 1000VA;
- Possuir Tensão nominal 115V;
- Possuir Regulação de no máximo ± 6%;
- Possuir mínimo de 04 (quatro) tomadas padrão NBR 14136, com corrente máxima 
de 10A;
- Não deve introduzir distorção harmônica total.
3) Proteções 
- Contra Surtos de tensão entre fase e neutro;
- Contra Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento 
- Contra Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático;
- Contra Sobrecarga com desligamento automático.
4) Características Gerais

- Dever atender à norma NBR 14373:2006.
- Deve possuir Filtro de linha;
- Função True RMS ;
- Possuir LED colorido no painel frontal para indicar, no mínimo, as condições de 
funcionamento da rede elétrica,
- Possuir rendimento com carga nominal acima de 90%;
- Tempo máximo de resposta para estabilização de 3 ciclos de rede elétrica;
- Material do corpo do equipamento seja antichama;
- Possuir fusível rearmável ou mini disjuntor.
GARANTIA
A garantia será de 24 ( vinte e quatro) meses direto do fabricante, com atendimento 
ON-SITE para todos componentes.
UNIDADE 535 50 45 630 -R$ 504,10- 
2 5230000000213 416068
Estabilizador Tensão
Componentes: Fusível Rearmável
Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V
Tipo: Microprocessado
Normas Técnicas: Nbr14136
Capacidade Nominal: 1 KVA
ESTABILIZADOR 1.000 VA (1 kVA) [COTA ME/EPP]
Especificações Técnicas
1) Características de Entrada
- Tensão nominal Bivolt Automático (115/220);
- Máxima tensão permitida: 150/270V;
- Frequência nominal máxima: 60 Hz;
- Possuir Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136.
2) Características de Saída
- Possuir Potência máxima de 1000VA;
- Possuir Tensão nominal 115V;
- Possuir Regulação de no máximo ± 6%;
- Possuir mínimo de 04 (quatro) tomadas padrão NBR 14136, com corrente máxima 
de 10A;
- Não deve introduzir distorção harmônica total.
3) Proteções 
- Contra Surtos de tensão entre fase e neutro;
- Contra Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento 
- Contra Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático;
- Contra Sobrecarga com desligamento automático.
4) Características Gerais

- Dever atender à norma NBR 14373:2006.
- Deve possuir Filtro de linha;
- Função True RMS ;
- Possuir LED colorido no painel frontal para indicar, no mínimo, as condições de 
funcionamento da rede elétrica,
- Possuir rendimento com carga nominal acima de 90%;
- Tempo máximo de resposta para estabilização de 3 ciclos de rede elétrica;
- Material do corpo do equipamento seja antichama;
- Possuir fusível rearmável ou mini disjuntor.
GARANTIA
A garantia será de 24 ( vinte e quatro) meses direto do fabricante, com atendimento 
ON-SITE para todos componentes.
UNIDADE 28 - - 28 -R$ 504,10- 
3 5230000000208 449408
Estabilizador Tensão
Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V
Quantidade Tomadas Saída: 6
Tipo: Microprocessado Risc/Flash C/8 
Estágios Regulação
Características Adicionais: Filtro De 
Linha Integrado Com Proteção Contra 
Surt
Freqüência: 60 HZ
Tensão Saída: 110 V
Capacidade Nominal: 2000 VA
ESTABILIZADOR 2.000 V.A (2 kVA)
Especificações Técnicas
1) Características de Entrada
- Tensão nominal Bivolt Automático (115/220);
- Máxima tensão permitida: 150/270V;
- Frequência nominal máxima: 60 Hz;
- Possuir Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136.
2) Características de Saída
- Possuir Potência máxima de 2000VA;
- Possuir Tensão nominal 115V;
- Possuir Regulação de no máximo ± 6%;
- Possuir mínimo de 04 (quatro) tomadas padrão NBR 14136, com corrente máxima 
de 10A;
- Não deve introduzir distorção harmônica total.
3) Proteções 
- Contra Surtos de tensão entre fase e neutro;
- Contra Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento 
- Contra Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático;
- Contra Sobrecarga com desligamento automático.
4) Características Gerais

- Dever atender à norma NBR 14373:2006.
- Deve possuir Filtro de linha;
- Função True RMS ;
- Possuir LED colorido no painel frontal para indicar, no mínimo, as condições de 
funcionamento da rede elétrica,
- Possuir rendimento com carga nominal acima de 90%;
- Tempo máximo de resposta para estabilização de 3 ciclos de rede elétrica;
- Material do corpo do equipamento seja antichama;
- Possuir fusível rearmável ou mini disjuntor. 
GARANTIA
A garantia será de 24 ( vinte e quatro) meses direto do fabricante, com 
atendimento ON-SITE para todos componentes.
UNIDADE 572 20 40 632 -R$ 568,77- 
4 5230000000214 449408
Estabilizador Tensão
Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V
Quantidade Tomadas Saída: 6
Tipo: Microprocessado Risc/Flash C/8 
Estágios Regulação
Características Adicionais: Filtro De 
Linha Integrado Com Proteção Contra 
Surt
Freqüência: 60 HZ
Tensão Saída: 110 V
Capacidade Nominal: 2000 VA
ESTABILIZADOR 2.000 VA (2 kVA) [COTA ME/EPP]
Especificações Técnicas
1) Características de Entrada
- Tensão nominal Bivolt Automático (115/220);
- Máxima tensão permitida: 150/270V;
- Frequência nominal máxima: 60 Hz;
- Possuir Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136.
2) Características de Saída
- Possuir Potência máxima de 2000VA;
- Possuir Tensão nominal 115V;
- Possuir Regulação de no máximo ± 6%;
- Possuir mínimo de 04 (quatro) tomadas padrão NBR 14136, com corrente máxima 
de 10A;
- Não deve introduzir distorção harmônica total.
3) Proteções 
- Contra Surtos de tensão entre fase e neutro;
- Contra Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento 
- Contra Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático;
- Contra Sobrecarga com desligamento automático.
4) Características Gerais

- Dever atender à norma NBR 14373:2006.
- Deve possuir Filtro de linha;
- Função True RMS ;
- Possuir LED colorido no painel frontal para indicar, no mínimo, as condições de 
funcionamento da rede elétrica,
- Possuir rendimento com carga nominal acima de 90%;
- Tempo máximo de resposta para estabilização de 3 ciclos de rede elétrica;
- Material do corpo do equipamento seja antichama;
- Possuir fusível rearmável ou mini disjuntor. 
GARANTIA
A garantia será de 24 ( vinte e quatro) meses direto do fabricante, com 
atendimento ON-SITE para todos componentes.
UNIDADE 30 - - 30 -R$ 568,77- 
5 5230000000118 602806
Fonte Alimentação Ininterrupta
Componentes: Filtro De Linha Interno
Tipo Alarme: Audiovisual
Tipo Estabilizador Interno: 
Microprocessado Com Controle Digital 
Dsp
Tipo Onda: Senoidal Pura
Tipo: Torre
Normas Técnicas: Nbr 14136
Tensão Entrada: Bivolt Automático V
Tensão Saída: 115 V
Fator Potência: 0,65
Capacidade Nominal: 1.500
NOBREAK DE 1.500 VA (1.5 KVA)
Especificações Técnicas mínimas
1) Características de Entrada
- Tensão De Entrada: 115V/220V Bivolt automático;
- Potência mínima de 1500VA;
- Frequência 60Hz;
- Padrão NBR 14136.
2) Características de Saída
- Tensão De Saída: 115V;
- Fator Potência mínimo: 0,65
- Forma de onda senoidal pura.
- No mínimo 5 tomadas padrão NBR14136.
3) Dispositivos de Proteção
- Deve possuir Filtro de linha para proteção contra surtos de tensão
- Contra Sub/sobre tensão da rede elétrica.
- Proteção contra sobrecarga.
- Contra descarga completa da bateria.
4) Características Gerais
- Deve ser Microprocessado 
- Deve permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado;
- Comunicação Inteligente através de porta USB, Cabo incluso.
- Software que permite o monitoramento das funções do Nobreak.
- Comunicação inteligente com PC que permite gerenciamento via USB, 
- Software fornecido com o equipamento sem necessidade de licença;
- LEDs ou Display digital que informem o estado de operação do nobreak ;
- Sinalização sonora de status do nobreak , indicar se está no modo de bateria, 
indicar autonomia e quando energizado;
- Botão liga/desliga temporizado;
- Conexão para baterias externas para expansão da autonomia.
- Permite ser ligado na ausência de rede elétrica.
- Estabilizador interno com no máximo 6% de regulação;
- Rendimento Mínimo: 90% (para operação rede);
- Deve permitir expansão de autonomia com conector para módulo externo de 
bateria;
- Autonomia mínima de 60 minutos utilizando a carga das baterias internas, para 
alimentar um computador on board + Monitor LED 15,6" 

GARANTIA
A garantia será de 24 (vinte e quatro) meses direto do fabricante, com atendimento 
ON-SITE para todos componentes e 12 (doze) meses para as baterias.
OBS: É vedado ao fornecedor disponibilizar equipamentos obsoletos e/ou 
descontinuados pelo fabricante. 
UNIDADE 417 10 40 467 -R$ 1.295,68- 
6 5230000000148 602806
Fonte Alimentação Ininterrupta
Componentes: Filtro De Linha Interno
Tipo Alarme: Audiovisual
Tipo Estabilizador Interno: 
Microprocessado Com Controle Digital 
Dsp
Tipo Onda: Senoidal Pura
Tipo: Torre
Normas Técnicas: Nbr 14136
Tensão Entrada: Bivolt Automático V
Tensão Saída: 115 V
Fator Potência: 0,65
Capacidade Nominal: 1.500
NOBREAK DE 1.5 KVA [COTA ME/EPP]
Especificações Técnicas mínimas
1) Características de Entrada
- Tensão De Entrada: 115V/220V Bivolt automático;
- Potência mínima de 1500VA;
- Frequência 60Hz;
- Padrão NBR 14136.
2) Características de Saída
- Tensão De Saída: 115V;
- Fator Potência mínimo: 0,65
- Forma de onda senoidal pura.
- No mínimo 5 tomadas padrão NBR14136.
3) Dispositivos de Proteção
- Deve possuir Filtro de linha para proteção contra surtos de tensão
- Contra Sub/sobre tensão da rede elétrica.
- Proteção contra sobrecarga.
- Contra descarga completa da bateria.
4) Características Gerais
- Deve ser Microprocessado 
- Deve permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado;
- Comunicação Inteligente através de porta USB, Cabo incluso.
- Software que permite o monitoramento das funções do Nobreak.
- Comunicação inteligente com PC que permite gerenciamento via USB, 
- Software fornecido com o equipamento sem necessidade de licença;
- LEDs ou Display digital que informem o estado de operação do nobreak;
- Sinalização sonora de status do nobreak , indicar se está no modo de bateria, 
indicar autonomia e quando energizado;
- Botão liga/desliga temporizado;
- Conexão para baterias externas para expansão da autonomia.
- Permite ser ligado na ausência de rede elétrica.
- Estabilizador interno com no máximo 6% de regulação;
- Rendimento Mínimo: 90% (para operação rede);
- Deve permitir expansão de autonomia com conector para módulo externo de 
bateria;
- Autonomia mínima de 60 minutos utilizando a carga das baterias internas, para 
alimentar um computador on board + Monitor LED 15,6" 

GARANTIA
A garantia será de 24 (vinte e quatro) meses direto do fabricante, com atendimento 
ON-SITE para todos componentes e 12 (doze) meses para as baterias.
OBS: É vedado ao fornecedor disponibilizar equipamentos obsoletos e/ou 
descontinuados pelo fabricante. 
UNIDADE 21 - - 21 -R$ 1.295,68- 
7 5230000000119 412048
Fonte Alimentação Ininterrupta
Bateria: 1 Interna
Frequência: 60 HZ
Tipo Estabilizador Interno: Regulador De 
Voltagem
Características Adicionais: Filtro De 
Linha Interno
Tensão Entrada: Bivolt Automático 115 - 
127/220 V
Tensão Saída: 115 V
Capacidade Nominal: 2,2 KVA
NOBREAK 2.200 VA (2.2 kVA)
Especificações Técnicas
1) Características de Entrada
- Tensão de alimentação 115/127/220V automático;
- Potência mínima de 2200VA;
- Frequência 60Hz;
- Padrão NBR 14136.
2) Características de Saída
- Tensão 115V
- Inversor sincronizado com a rede;
- Fator de Potência mínima: 0,6
- Forma de onda senoidal pura
- No mínimo 8 tomadas padrão NBR14136.
3) Dispositivos de Proteção
- Deve possuir Filtro de linha para proteção contra surtos de tensão
- Proteção Contra Sub/sobre tensão da rede elétrica.
- Proteção contra sobrecarga.
- Contra descarga completa da bateria.
4) Características Gerais
- Deve ser Microprocessado 
- Deve possuir estabilizador e filtro de linha interno;
- Fusível rearmável;
- Deve permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado;
- Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica;
- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL);
- Rendimento Mínimo: 90% (para operação rede).
- LEDs que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo 
inversor/bateria e baterias em recarga;
- Estabilizador interno com no máximo 6% de regulação;
- Botão liga/desliga temporizado.
- Sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do 
tempo de autonomia, entre outras informações, através de alarme audiovisual;
- Deve permitir expansão de autonomia com conector para módulo externo de 
bateria;
- Deve permitir conexão a uma estação de trabalho (PC) através de software de 
comunicação incluso à solução, tendo a opção mínima de interligação via porta USB, 
para monitorar o estado/status do equipamento - cabo de comunicação incluso. 
- Autonomia mínima de 120 minutos utilizando a carga das baterias internas, para 
alimentar um computador on board + Monitor LED 15,6" .
GARANTIA 
A garantia será de 24 (vinte e quatro) meses direto do fabricante, com atendimento 
ON-SITE para todos componentes e 12 (doze) meses para as baterias.
OBS: É vedado ao fornecedor disponibilizar equipamentos obsoletos e/ou 
descontinuados pelo fabricante. 
UNIDADE 485 5 45 535 -R$ 2.793,93- 
8 5230000000149 412048
Fonte Alimentação Ininterrupta
Bateria: 1 Interna
Frequência: 60 HZ
Tipo Estabilizador Interno: Regulador De 
Voltagem
Características Adicionais: Filtro De 
Linha Interno
Tensão Entrada: Bivolt Automático 115 - 
127/220 V
Tensão Saída: 115 V
Capacidade Nominal: 2,2 KVA
NOBREAK 2.2 kVA [COTA ME/EPP]
Especificações Técnicas
1) Características de Entrada
- Tensão de alimentação 115/127/220V automático;
- Potência mínima de 2200VA;
- Frequência 60Hz;
- Padrão NBR 14136.
2) Características de Saída
- Tensão 115V
- Inversor sincronizado com a rede;
- Fator de Potência mínima: 0,6
- Forma de onda senoidal pura
- No mínimo 8 tomadas padrão NBR14136.
3) Dispositivos de Proteção
- Deve possuir Filtro de linha para proteção contra surtos de tensão
- Proteção Contra Sub/sobre tensão da rede elétrica.
- Proteção contra sobrecarga.
- Contra descarga completa da bateria.
4) Características Gerais
- Deve ser Microprocessado 
- Deve possuir estabilizador e filtro de linha interno;
- Fusível rearmável;
- Deve permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado;
- Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica;
- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL);
- Rendimento Mínimo: 90% (para operação rede).
- LEDs que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo 
inversor/bateria e baterias em recarga;
- Estabilizador interno com no máximo 6% de regulação;
- Botão liga/desliga temporizado.
- Sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do 
tempo de autonomia, entre outras informações, através de alarme audiovisual;
- Deve permitir expansão de autonomia com conector para módulo externo de 
bateria;
- Deve permitir conexão a uma estação de trabalho (PC) através de software de 
comunicação incluso à solução, tendo a opção mínima de interligação via porta USB, 
para monitorar o estado/status do equipamento - cabo de comunicação incluso. 
- Autonomia mínima de 120 minutos utilizando a carga das baterias internas, para 
alimentar um computador on board + Monitor LED 15,6" .
GARANTIA 
A garantia será de 24 (vinte e quatro) meses direto do fabricante, com atendimento 
ON-SITE para todos componentes e 12 (doze) meses para as baterias.
OBS: É vedado ao fornecedor disponibilizar equipamentos obsoletos e/ou 
descontinuados pelo fabricante. 
UNIDADE 25 - - 25 -R$ 2.793,93- 
UASG 153080 Estudo Técnico Preliminar 19/2023
Anexo II - MEMÓRIA DE CÁLCULO.pdf
29/03/2023, 15:10 E-mail de Universidade Federal de Pernambuco - Processo 23076.013190/2023-15 - Nobreaks e estabilizadores
https://mail.google.com/mail/u/2/?ik=b619a7c587&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-3285525657483896129&simpl=msg-a:r5430186500… 1/2
Coordenação de Planejamento de Compra - CPC <cpc.progest@ufpe.br>
Processo 23076.013190/2023-15 - Nobreaks e estabilizadores
2 mensagens
Coordenação de Planejamento de Compra - CPC <cpc.progest@ufpe.br> 29 de março de 2023 às 10:24
Para: renan.maquino@ufpe.br, CARLA VIVIANNE SANTOS SILVA <Carla.vivianne@ufpe.br>
Prezado Renan,
Para dar andamento à elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP), solicito o envio da justificativa da demanda
enviada no DFD do processo 23076.013190/2023-15.
Atenciosamente,
CARLA SANTOS
Coordenadora Substituta
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE
Coordenação de Planejamento de Compras - CPC
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa - PROGEST
Whatsapp: (81) 2126-8667
E-mail: cpc.progest@ufpe.br
RENAN MOUSINHO AQUINO <renan.maquino@ufpe.br> 29 de março de 2023 às 12:11
Para: Coordenação de Planejamento de Compra - CPC <cpc.progest@ufpe.br>
Cc: CARLA VIVIANNE SANTOS SILVA <Carla.vivianne@ufpe.br>
Boa tarde Carla!
A demanda foi coletada via formulário eletrônico e informada à PROGest via e-mail. De modo que replicamos tais
informações no DFD de estabilizadores e nobreaks.
A fim de ratificar tal informação, seguem em anexo, ofício que indica a coleta de demanda, e-mail onde
encaminhamos os itens informando a PROGEST da demanda coletada. 
Segue em anexo informações 
Atenciosamente,
Rena M. Aquino
Economista/Técnico LAB. TIC's
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Superintendência de Tecnologia da Informação - STI
Diretoria de infraestrutura de TIC-DTIC
Coordenação de Manutenção e Infraestrutura Computacional - CMIC
Email: renan.maquino@ufpe.br; Telefone: (81) 2126-8387
[Texto das mensagens anteriores oculto]
3 anexos
29/03/2023, 15:10 E-mail de Universidade Federal de Pernambuco - Processo 23076.013190/2023-15 - Nobreaks e estabilizadores
https://mail.google.com/mail/u/2/?ik=b619a7c587&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-3285525657483896129&simpl=msg-a:r5430186500… 2/2
Email Liliane para Progest.pdf
114K
8. STI - Demandas Consolidada de TIC.xlsx
158K
Ofício Eletrônico - SIPAC - Coleta de Demandas Comuns 2024.pdf
287K
29/03/2023, 11:07 Ofício Eletrônico - SIPAC
https://sipac.ufpe.br/sipac/protocolo/memorando_eletronico/memorando_eletronico.jsf?idMemorandoEletronico=1959782 1/6
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE TIC - STI
OFICIO CIRCULAR Nº 1/2023 - DGGTIC-STI (11.29.20)
(Código: 202379275)
Nº do Protocolo: 23076.005838/2023-57
Recife-PE, 11 de Janeiro de 2023.
Ao grupo: CHEFES DE DEPARTAMENTO, DIRETORIAS DOS CENTROS, DIRIGENTES DE UNIDADES,
GERENTES, ORGÃOS SUPLEMENTARES, PRO-REITORIAS.
Título: COLETA DE DEMANDAS COMUNS DE TIC 2024
Assunto: 991 - GESTAO DE COMUNICACOES EVENTUAIS (COMUNICADOS, INFORMES)
Prezados(as),
Solicitamos aos gestores de compras das CAFs das Unidades Gestoras que seja dada atenção a 
este ofício e que as orientações nele contidas sejam repassadas aos envolvidos/interessados.
A coleta de demandas comuns de TIC para o ano de 2024 contemplará computadores, 
notebooks, monitores, estabilizadores e nobreaks (até 2 kVA), softwares comuns e periféricos de 
informática (HD externo, SSD, webcam básica e avançada, pendrive, mouse, teclado e headset) e 
ficará disponível até 03 de fevereiro de 2023 conforme Calendário de Planejamento informado 
no Ofício 78/2022 - PROGEST. A seguir, são dadas orientações imprescindíveis para o correto 
preenchimento da coleta 2024.
A coleta de demandas comuns de TIC será feita através do SIPAC, acessando:
Portal Administrativo → Requisições → Material/Serviço → Solicitar em uma Intenção → 
Cadastrar Requisição.
O passo a passo para cadastro de requisição em IRP foi disponibilizado pela Progest aos 
gestores de compras das CAFs.
Segue anexa planilha 'IRP 18 - Demandas de TIC' que deve ser utilizada apenas para 
apoiar o levantamento interno das unidades gestoras. 
Solicitamos que cada unidade gestora faça o levantamento interno da demanda de seus 
respectivos setores, compilem as informações e insiram as informações na IRP 18/2023 
registrada no SIPAC. 
Os quantitativos de itens de TIC solicitados por cada unidade nas coletas dos anos 2022 e 
2023 podem ser consultados na planilha 'Levantamento de Demandas Comuns 2022-
2023' em anexo (consultar abas na parte inferior da planilha).
29/03/2023, 11:07 Ofício Eletrônico - SIPAC
https://sipac.ufpe.br/sipac/protocolo/memorando_eletronico/memorando_eletronico.jsf?idMemorandoEletronico=1959782 2/6
Informamos que deve ser enviado um único ofício com as justificativas das demandas 
(justificativas separadas por objeto), assinados pelo ordenador de despesa da Unidade 
Gestora (Diretor do Centro, Diretor do Órgão Suplementar ou Pró-Reitor/Superintendente), 
para o e-mail cgov.sti@ufpe.br  até 03/02/2023. 
As demandas devem ser lançadas no perfil da Unidade Gestora e não nas subunidades.
Para cada grupo, há uma requisição (observar as informações nas planilhas). As 
demandas devem ser lançadas nas requisições criadas pela Unidade 11.00 (Universidade 
Federal de Pernambuco), indicadas nas abas da planilha 'IRP 18 - Demandas de TIC'.
Mudanças na Lista de Itens Comuns de TIC
A lista de softwares considerados comuns teve mudança. Assim, para fins da coleta 2024, 
não serão considerados comuns os seguintes softwares: Microsoft Windows, Autodesk 
Inventor, Simulink, MATLAB, Wolfram Mathematica, Maple, Mathcad, Proteus e SPSS. 
Todos esses softwares deverão ser adquiridos pelas próprias unidades como compras 
exclusivas. No quadro a seguir apresentamos as justificativas para as exclusões.
A partir desta coleta, microcomputadores e notebooks de edição de imagem não serão 
mais tratados como demanda comum de TIC.
Item de TIC Justificativa para a exclusão
Microcomputador Avançado 
Edição de Imagem com Monitor 
Notebook Avançado Edição De 
Imagem
As características necessárias para a edição de 
imagens podem variar dependendo da suíte de 
softwares utilizada para esta atividade. Assim, este 
tipo de equipamento adequa-se melhor às 
contratações realizadas diretamente pela unidade 
interessada.
Microsoft Windows
As compras de desktops e notebooks realizadas pela 
UFPE (Progest e STI) já contemplam o sistema 
Microsoft Windows. 
O Windows 11, versão mais recente da Microsoft, 
possui desempenho inadequado em equipamentos 
que utilizam HD (em lugar de SSD). Portanto, a 
aquisição de Windows será considerada uma compra 
exclusiva e somente será atendida se os 
equipamentos a que se destinam possuírem 
configuração adequada para suportar este sistema 
operacional.
Autodesk Inventor, Simulink, 
MATLAB, Wolfram Mathematica, 
Maple, Mathcad, Proteus e 
SPSS 
Estes softwares possuem variações e configurações 
que os tornam mais adequados para contratações 
realizadas diretamente pela unidade interessada.
29/03/2023, 11:07 Ofício Eletrônico - SIPAC
https://sipac.ufpe.br/sipac/protocolo/memorando_eletronico/memorando_eletronico.jsf?idMemorandoEletronico=1959782 3/6
Os softwares do tipo antivírus continuam não sendo objeto da coleta de demandas 
comuns de TIC. A STI está executando ações no sentido de avaliar a implantação de 
forma corporativa.
Computadores básicos e avançados SEM monitor não serão mais objeto da coleta de 
demandas comuns de TIC. Todo equipamento desse tipo será adquirido com monitor.
O Autocad 3D só deverá ser selecionado nos casos em que o Autocad 2D não seja 
suficiente para atender à necessidade de uso, devido ao seu custo ser muito superior 
(aproximadamente 5 vezes o custo da versão 2D). Adicionalmente, em virtude do Autocad 
3D exigir equipamentos de maior desempenho, quando da aquisição, a unidade precisará 
demonstrar que os equipamentos onde o Autocad 3D será instalado possuem as 
configurações necessárias para o adequado funcionamento do software.
Em caso de dúvidas ou mais informações, utilize os contatos: cgov.sti@ufpe.br (para dúvidas 
sobre o fluxo da coleta de demandas de TIC), ou dir.infrasti@ufpe.br e whatsapp (81) 2126-8387 
(para dúvidas técnicas sobre os objetos da coleta). 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE SUPORTE À COLETA
Disponibilização de ARPs
A Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) tornou disponíveis as atas de 
registro de preço (ARP) constantes no quadro a seguir. Os valores disponíveis nas atas e 
os valores que a unidade planeja adquirir servirão de base para o preenchimento da coleta 
de demandas comuns de TIC para 2024.
Periféricos de informática estão com disponibilização de ARP prevista para o primeiro 
semestre de 2023.
Nobreaks e estabilizadores estão com disponibilização de ARP prevista para o segundo 
semestre de 2023.
Itens ARP disponível Processo
Microcomputadores, 
notebooks e monitores 
ARPs 17/2022, 18/2022, 
19/2022 e 20/2022 ME
Pregão nº 08/2022 ME 
23076.123956/2022-40
Microsoft Office 365 ARP nº 23/2022 ME 
Pregão nº 12/2022 ME 23076.129064/2022-58
Adobe Creative Cloud 
Adobe Acrobat Pro DC
Autodesk Autocad 3D
CorelDraw Graphics Suite 
ARP nº 21/2022 ME
Pregão nº 11/2022 ME 23076.128504/2022-46
29/03/2023, 11:07 Ofício Eletrônico - SIPAC
https://sipac.ufpe.br/sipac/protocolo/memorando_eletronico/memorando_eletronico.jsf?idMemorandoEletronico=1959782 4/6
É preciso salientar que a STI tem o papel de viabilizar as atas (ARPs) para a UFPE. No 
entanto, os recursos para a aquisição de itens das atas, bem como o processo de 
execução, são exclusivamente de responsabilidade do demandante.  
Orientações para o preenchimento da Coleta de Demandas 2024
O quantitativo a ser informado na coleta de demandas 2024 deve observar as seguintes 
orientações:
Nos casos em que há ARP disponível (ex: Desktops, Notebooks, Monitores, Adobe 
Creative Cloud, Microsoft Office, etc), a unidade deverá decidir o quantitativo que 
irá aderir na ARP e considerar na coleta de 2024 apenas o quantitativo ainda 
necessário em 2024 subtraído da quantidade que planeja aderir nas ARPs 
vigentes. Exemplo:
Somatório previsto 
nas coletas 2022 e 
2023
Déficit total do 
item atualmente
Planeja aderir na 
ARP
Valor a considerar 
na coleta 2024
200 240 100 140 (240 - 100)
Nos casos em que ainda NÃO há ARP disponível, mas a ARP estiver prevista para 
disponibilização (ex: nobreaks e periféricos de informática), a unidade deverá 
proceder semelhantemente à orientação anterior, considerando que a ARP ficará 
disponível em breve. 
Nos casos em que NÃO há ARP disponível, e nem houver previsão (ex: Autocad 
2D), a unidade deverá considerar na coleta de 2024 o déficit atual do item na 
unidade. Esse valor pode ser pensado como sendo o somatório das coletas de 
2022 e 2023 que não foram atendidas, mais as novas necessidades não 
contempladas nas coletas anteriores. Assim, as próximas ARPs terão como base 
apenas o valor de 2024. Exemplo:
Previsto na coleta 
2022 e 2023
Novas 
necessidades
Déficit atual do 
item
Valor a considerar 
na coleta 2024
200 100 300 300 (200 + 100)
Planejamento de Aquisições e Quantitativo Solicitado/Disponível
O quadro a seguir informa para cada item da coleta de demandas comuns:
quais itens já possuem ARP disponível, 
quais possuem ARP prevista e, 
29/03/2023, 11:07 Ofício Eletrônico - SIPAC
https://sipac.ufpe.br/sipac/protocolo/memorando_eletronico/memorando_eletronico.jsf?idMemorandoEletronico=1959782 5/6
quais não possuem ARP prevista.
ITEM ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO (ARP)
TOTAL SOLICITADO 
NAS COLETAS 2022 E 
2023
MICROCOMPUTADOR  USO 
ADMINISTRATIVO COM/SEM MONITOR 
- BÁSICO
ARP 17/2022 ME
Pregão 08/2022 ME
2241 (com monitor) + 402 
(sem monitor) = 2643
MICROCOMPUTADOR AVANÇADO 
COM/SEM MONITOR
ARP 17/2022 ME
Pregão 08/2022 ME
1970 (com monitor) + 315 
(sem monitor) = 2285
NOTEBOOK BÁSICO
ARP 19/2022 ME
Pregão 08/2022 ME 754
NOTEBOOK AVANÇADO ARP 18/2022 ME
Pregão 08/2022 ME 892
MONITOR ARP 20/2022 ME
Pregão 08/2022 ME 692
ADOBE ILLUSTRATOR Não há ARP prevista. 208
ADOBE INDESIGN Não há ARP prevista. 200
ADOBE ACROBAT DC - PRO OU 
STANDARD
ARP 21/2022 ME
Pregão 11/2022 ME 723
ADOBE PHOTOSHOP Não há ARP prevista. 353
ADOBE CREATIVE CLOUD ALL APPS 
(36 MESES)
ARP 21/2022 ME
Pregão 11/2022 ME 627
ADOBE AFTER EFFECTS Não há ARP prevista. 47
ADOBE PREMIERE Não há ARP prevista. 85
ADOBE LIGHTROOM Não há ARP prevista. 91
ADOBE XD Não há ARP prevista. 77
AUTODESK AUTOCAD LT (2D) Não há ARP prevista. 359
AUTODESK AUTOCAD 3D (36 MESES) ARP 21/2022 ME
Pregão 11/2022 ME 372
AUTODESK INVENTOR Não há ARP prevista. 112
CORELDRAW GRAPHICS SUITE (36 
MESES)
ARP 21/2022 ME
Pregão 11/2022 ME 460
MICROSOFT OFFICE 365 (Enterprise E3 
com "add on" de proteção de 
informações, dispositivos e identidade)
ARP 23/2022 ME 
Pregão 12/2022 ME 1724
ESTABILIZADOR 1 kVA ARP prevista para o 2 ͦ 
semestre de 2023
1265
29/03/2023, 11:07 Ofício Eletrônico - SIPAC
https://sipac.ufpe.br/sipac/protocolo/memorando_eletronico/memorando_eletronico.jsf?idMemorandoEletronico=1959782 6/6
ESTABILIZADOR 2 kVA 1228
NOBREAK 1.4 kVA 1025
NOBREAK 2 kVA 1132
HD EXTERNO 1TB -DISCO RÍGIDO
ARP prevista para o 1 ͦ 
semestre de 2023
407
HD EXTERNO 2TB - DISCO RÍGIDO 781
SSD 240 GB 274
SSD 480 GB 361
WEBCAM BÁSICA 306
WEBCAM AVANÇADA 376
PENDRIVE 16 GB 597
PENDRIVE 32 GB 605
PENDRIVE 64 GB 1180
MOUSE 3135
TECLADO 2509
HEADSET  673
 
Atenciosamente,
Equipe da Coordenação de Governança e Gestão de TIC - CGGTIC
(Autenticado em 12/01/2023 11:17)
CARLOS EDUARDO MEIRA DE MENEZES
DIRETOR - TITULAR
DITIC-STI (11.29.13)
Matrícula: 1133292
(Autenticado em 11/01/2023 18:34)
LINALDO LEITE FERREIRA JUNIOR
DIRETOR - SUBSTITUTO
CGGT STI (11.29.04)
Matrícula: 2404549
Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sipac.ufpe.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 1, ano: 2023, tipo: OFICIO
CIRCULAR, data de emissão: 11/01/2023 e o código de verificação: 3544d1159e
Copyright 2007 - Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - UFPE
29/03/2023, 11:08 E-mail de Universidade Federal de Pernambuco - Fwd: Devolução de itens que não são de TIC [2]
https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=eb32890cda&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1761709963905382058&simpl=msg-f:1761709963905… 1/1
LINALDO LEITE FERREIRA JUNIOR <linaldo.leite@ufpe.br>
Fwd: Devolução de itens que não são de TIC [2]
1 mensagem
LILIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS <liliane.ssantos@ufpe.br> 29 de março de 2023 às 10:45
Para: LINALDO LEITE FERREIRA JUNIOR <linaldo.leite@ufpe.br>
---------- Forwarded message ---------
De: LILIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS <liliane.ssantos@ufpe.br>
Date: ter., 21 de mar. de 2023 às 14:50
Subject: Fwd: Devolução de itens que não são de TIC [2]
To: JOSE IVAN FERREIRA FILHO <jose.iferreirafo@ufpe.br>
Para conhecimento!
---------- Forwarded message ---------
De: LILIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS <liliane.ssantos@ufpe.br>
Date: ter., 21 de mar. de 2023 às 14:46
Subject: Devolução de itens que não são de TIC [2]
To: <pgc.progest@ufpe.br>
Prezados, 
Encaminho em anexo a planilha de bens solicitados por diversas áreas a STI, onde constam itens que não são de
TIC (sinalizados em vermelho), conforme o Anexo II da IN 94 de 23 de dezembro de 2022. 
Os demais itens foram cadastrados em DFD específico de bens de TIC.
Atenciosamente,
--
Liliane Santos
Gabinete da Superintendência 
Superintendência de Tecnologia da Informação - STI
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
--
Liliane Santos
Gabinete da Superintendência 
Superintendência de Tecnologia da Informação - STI
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
--
Liliane Santos
Gabinete da Superintendência 
Superintendência de Tecnologia da Informação - STI
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
8. STI - Demandas Consolidada de TIC.xlsx
158K
INFORMAÇÕES PARA DFD DO PCA - MATERIAIS DE TIC
Área Requisitante Indicador de preenchimento da planilha
E-mail da área requisitante
Responsável pela demanda
CPF do responsável
Cargo/função do responsável
1. Informações GERAIS
2. Justificativa de Necessidade
3. Materiais de TIC
STI - Superintendência de Tecnologia da
Informação
O usuário preencheu todos os campos necessários? 
Marco Aurélio Benedetti Rodrigues SIM599970520-72
Superintendente
Data estimada para o início do processo de contratação 01/01/2024
Data Prevista para a Conclusão do Processo 31/12/2024
Área Requisitante STI - Superintendência de Tecnologia da
Informação
Descrição Sucinta do Objeto Equipamentos e materiais de TIC
Prioridade Média
Justificativa de Prioridade
Atendimento das demandas comuns de TIC da
marco.rodrigues@ufpe.br

ESTABILIZADOR 1 KVA 416068 Unidade 424 R$ 176,00 R$ 74.624,00
ESTABILIZADOR 2 KVA 449408 Unidade 489 R$ 508,48 R$ 248.646,72
HD EXTERNO 1TB -DISCO RÍGIDO 602370 Unidade 136 R$ 330,00 R$ 44.880,00
HD EXTERNO 2TB - DISCO RÍGIDO 449387 Unidade 239 R$ 518,65 R$ 123.957,35
HEADSET (M. CONSUMO) 414511 Unidade 514 R$ 105,00 R$ 53.970,00
469791 Unidade 1149 R$ 4.363,70 R$ 5.013.891,30
96261 Unidade 1023 R$ 5.555,00 R$ 5.682.765,00
MONITOR - UFPE 451815 Unidade 172 R$ 1.093,61 R$ 188.100,92
MOUSE (M. CONSUMO) 451822 Unidade 788 R$ 9,79 R$ 7.714,52
NOBREAK 1.4 KVA (POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.400 VA) 41629 Unidade 458 R$ 591,80 R$ 271.044,40
NOBREAK 2 KVA 41629 Unidade 410 R$ 1.455,29 R$ 596.668,90
NOTEBOOK AVANÇADO - UFPE 451926 Unidade 361 R$ 6.875,00 R$ 2.481.875,00
NOTEBOOK BÁSICO - UFPE 469794 Unidade 568 R$ 4.167,06 R$ 2.366.890,08
PENDRIVE 16 GB (M. CONSUMO) 449835 Unidade 122 R$ 31,61 R$ 3.856,42
MICROCOMPUTADOR USO ADMINISTRATIVO COM
ÁMICROCOMPUTADOR AVANÇADO COM MONITOR -
(apenas para prioridade Alta)
Nome do Item Código do item
(CATMAT)
Unidade de
fornecimento Quantidade Valor unitário Valor total
PENDRIVE 32 GB (M CONSUMO) 454460 Unidade 287 R$ 42,24 R$ 12.122,88
PENDRIVE 64 GB (M. CONSUMO) 443472 Unidade 316 R$ 78,57 R$ 24.828,12
SSD 240 GB (MATERIAL CONSUMO - PEÇA REPOSIÇÃO) 473458 Unidade 415 R$ 250,00 R$ 103.750,00
SSD 480 GB (CONSUMO - PEÇA REPOSIÇÃO) 453979 Unidade 514 R$ 426,00 R$ 218.964,00
TECLADO TIPO PADRÃO (M. CONSUMO) 451817 Unidade 726 R$ 26,74 R$ 19.413,24
474995 Unidade 260 R$ 250,00 R$ 65.000,00
150109 Unidade 398 R$ 120,00 R$ 47.760,00
WEBCAM AVANÇADA (RESOLUÇÃO MÍNIMA PARA
Ã ÍWEBCAM BÁSICA (RESOLUÇÃO MÍNIMA PARA
Ã Í
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS
FOLHA DE ASSINATURAS
Emitido em 17/02/2023
DOCUMENTOS COMPROBATORIOS Nº 1814/2023 - CPC PROGEST (12.69.09) 
NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:
(Assinado digitalmente em 17/02/2023 09:40 )
IBSON ALVES DE OLIVEIRA
COORDENADOR - TITULAR
CPC PROGEST (12.69.09)
Matrícula: 1960332
Para verificar a autenticidade deste documento entre em informando seu número: http://sipac.ufpe.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão: e o código de1814 2023 DOCUMENTOS COMPROBATORIOS 17/02/2023
verificação: a3da8cac4f
04/04/2023, 17:13 E-mail de Universidade Federal de Pernambuco - atualização especificação Nobreaks e Estabilizadores
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=2db33d1e87&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1762274193106750636&simpl=msg-f:1762274193106… 1/1
CARLA VIVIANNE SANTOS SILVA <carla.vivianne@ufpe.br>
atualização especificação Nobreaks e Estabilizadores
1 mensagem
RENAN MOUSINHO AQUINO <renan.maquino@ufpe.br> 4 de abril de 2023 às 16:13
Para: carla.vivianne@ufpe.br
Segue nova atualização.
Atenciosamente,
Rena M. Aquino
Economista/Técnico LAB. TIC's
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Superintendência de Tecnologia da Informação - STI
Diretoria de infraestrutura de TIC-DTIC
Coordenação de Manutenção e Infraestrutura Computacional - CMIC
Email: renan.maquino@ufpe.br; Telefone: (81) 2126-8387
Especificação NBK e EST 2023 UFPE (1).pdf
69K
NOBREAK DE 1.5 KVA
Especificações Técnicas mínimas
1) Características de Entrada
- Tensão De Entrada: 115V/220V Bivolt automático;
-Potência mínima de 1500VA;
- Frequência 60Hz;
- Padrão NBR 14136.
2) Características de Saída;
- Tensão De Saída: 115V;
-Fator Potência mínimo: 0,65
- Forma de onda senoidal pura.
- No mínimo 5 tomadas padrão NBR14136.
3) Dispositivos de Proteção
- Deve possuir Filtro de linha para proteção contra surtos de tensão
- Contra Sub/sobre tensão da rede elétrica.
- Proteção contra sobrecarga.
- Contra descarga completa da bateria
4) Características Gerais
- Deve ser Microprocessado
- Deve permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado;
- Comunicação Inteligente através de porta USB, Cabo incluso.
- Software que permite o monitoramento das funções do Nobreak.
- Comunicação inteligente com PC que permite gerenciamento via USB,
- Software fornecido com o equipamento sem necessidade de licença;
- LEDs ou Display digital que informem o estado de operação do nobreak ;
-Sinalização sonora de status do nobreak , indicar se está no modo de bateria, indicar
autonomia e quando energizado;
- Botão liga/desliga temporizado;
- Conexão para baterias externas para expansão da autonomia.
- Permite ser ligado na ausência de rede elétrica.
- Estabilizador interno com no máximo 6% de regulação;
- Rendimento Mínimo: 90% (para operação rede);
- Deve permitir expansão de autonomia com conector para módulo externo de bateria;
- Autonomia mínima de 60 minutos utilizando a carga das baterias internas, para
alimentar um computador on board + Monitor LED 15,6"
GARANTIA
A garantia será de 24( vinte e quatro) meses direto do fabricante, com atendimento
ON-SITE para todos componentes e 12 (doze) meses para as baterias.
OBS: É vedado ao fornecedor disponibilizar equipamentos obsoletos e/ou
descontinuados pelo fabricante.
Nobreak 2200VA
Especificações Técnicas
1) Características de Entrada
- Tensão de alimentação 115/127/220V automático;
- Potência mínima de 2200VA;
- Frequência 60Hz;
- Padrão NBR 14136.
2) Características de Saída
- Tensão 115V
- Inversor sincronizado com a rede;
- Fator de Potência mínima: 0,6
- Forma de onda senoidal pura
- No mínimo 8 tomadas padrão NBR14136.
3) Dispositivos de Proteção
- Deve possuir Filtro de linha para proteção contra surtos de tensão
- Proteção Contra Sub/sobre tensão da rede elétrica.
- Proteção contra sobrecarga.
- Contra descarga completa da bateria
4) Características Gerais
- Deve ser Microprocessado
- Deve possuir estabilizador e filtro de linha interno;
- Fusível rearmável;
- Deve permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado;
- Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica;
- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL);
- Rendimento Mínimo: 90% (para operação rede).
- LEDs que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo
inversor/bateria e baterias em recarga;
-Estabilizador interno com no máximo 6% de regulação;
- Botão liga/desliga temporizado.
- Sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo
de autonomia, entre outras informações, através de alarme audiovisual;
- Deve permitir expansão de autonomia com conector para módulo externo de bateria;
- Deve permitir conexão a uma estação de trabalho (PC) através de software de
comunicação incluso à solução, tendo a opção mínima de interligação via porta USB,
para monitorar o estado/status do equipamento - cabo de comunicação incluso.
- Autonomia mínima de 120 minutos utilizando a carga das baterias internas, para
alimentar um computador on board + Monitor LED 15,6" .
GARANTIA
A garantia será de 24( vinte e quatro) meses direto do fabricante, com atendimento
ON-SITE para todos componentes e 12 (doze) meses para as baterias.
OBS: É vedado ao fornecedor disponibilizar equipamentos obsoletos e/ou
descontinuados pelo fabricante.
Estabilizador 1000VA
Especificações Técnicas
1 Características de Entrada
- Tensão nominal Bivolt Automático (115/220);
- Máxima tensão permitida: 150/270V;
- Frequência nominal máxima: 60 Hz;
- Possuir Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136;
-
2 Características de Saída
- Possuir Potência máxima de 1000VA;
- Possuir Tensão nominal 115V;
- Possuir Regulação de no máximo ± 6%;
- Possuir mínimo de 04 (quatro) tomadas padrão NBR 14136, com corrente máxima de
10A;
- Não deve introduzir distorção harmônica total ;
3 Proteções
- Contra Surtos de tensão entre fase e neutro;
- Contra Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento
- Contra Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático;
- Contra Sobrecarga com desligamento automático;
4 Características Gerais
Dever atender à norma NBR 14373:2006.
- Deve possuir Filtro de linha;
- Função True RMS ;
- Possuir LED colorido no painel frontal para indicar, no mínimo, as condições de
funcionamento da rede elétrica,
- Possuir rendimento com carga nominal acima de 90%;
- Tempo máximo de resposta para estabilização de 3 ciclos de rede elétrica;
- Material do corpo do equipamento seja antichama;
- Possuir fusível rearmável ou mini disjuntor;
GARANTIA
A garantia será de 24 ( vinte e quatro) meses direto do fabricante, com atendimento
ON-SITE para todos componentes.
Estabilizador 2000VA
Especificações Técnicas
1 Características de Entrada
- Tensão nominal Bivolt Automático (115/220);
- Máxima tensão permitida: 150/270V;
- Frequência nominal máxima: 60 Hz;
- Possuir Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136;
-
2 Características de Saída
- Possuir Potência máxima de 2000VA;
- Possuir Tensão nominal 115V;
- Possuir Regulação de no máximo ± 6%;
- Possuir mínimo de 04 (quatro) tomadas padrão NBR 14136, com corrente máxima de
10A;
- Não deve introduzir distorção harmônica total ;
3 Proteções
- Contra Surtos de tensão entre fase e neutro;
- Contra Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento
- Contra Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático;
- Contra Sobrecarga com desligamento automático;
4 Características Gerais
- Dever atender à norma NBR 14373:2006.
- Deve possuir Filtro de linha;
- Função True RMS ;
- Possuir LED colorido no painel frontal para indicar, no mínimo, as condições de
funcionamento da rede elétrica,
- Possuir rendimento com carga nominal acima de 90%;
- Tempo máximo de resposta para estabilização de 3 ciclos de rede elétrica;
- Material do corpo do equipamento seja antichama;
- Possuir fusível rearmável ou mini disjuntor;
GARANTIA
A garantia será de 24 ( vinte e quatro) meses direto do fabricante, com atendimento
ON-SITE para todos componentes.
15/05/2023, 11:03 SIASGnet IRP
https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/quadroAvisosDetalhesIrp.do?method=consultarDetalhesIrp&irp.codigoIrp=507423 1/1
 Ambiente: PRODUÇÃO Quadro de IRP - Detalhes do Item da IRP 15/05/2023 11:03:21 
Órgão da UASG UASG Gerenciadora
26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
N° da IRP Situação da IRP Gestor de Compras Responsável
153080 - 00007/2023 Análise/Negociação LUCIANA CRUZ DE FREITAS
Data Provável da Licitação
14/04/2024
Objeto
Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de estabilização de tensão de baixa capacidade (ESTABILIZADORES E 
NOBREAKS), para atender as necessidades da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital.
Eventos da IRP
Nenhum registro a ser exibido.
Alterações de Fase da IRP
Fase Data/Hora do Registro Alterado Por
Edição 14/04/2023 - 09:45 LUCIANA CRUZ DE FREITAS
Aberta 14/04/2023 - 15:37 LUCIANA CRUZ DE FREITAS
Análise/Negociação 28/04/2023 - 01:00 SISTEMA
Manifestações de Interesse da IRP
Órgão da UASG UASG Gestor de Compras
Interessado
Municí-
pio/UF Ações
52121 - COMANDO DO
EXERCITO 160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE RAPHAEL AUGUSTO DA
SILVA LINS Recife/PE Visualizar
Resumo
52121 - COMANDO DO
EXERCITO
160195 - COMANDO DO COMANDO
MILITAR DO NORDESTE
MATHEUS FERNANDES
PEREIRA Recife/PE Visualizar
Resumo
2 registros encontrados, exibindo todos os registros.
Itens da IRP
N° do Item Tipo de Item Item Data Limite para Envio de Proposta Situação
1 Material 416068-Estabilizador tensão 27/04/2023 Não Analisado
2 Material 416068-Estabilizador tensão 27/04/2023 Não Analisado
3 Material 449408-Estabilizador tensão 27/04/2023 Não Analisado
4 Material 449408-Estabilizador tensão 27/04/2023 Não Analisado
5 Material 602806-Fonte Alimentação Ininterrupta 27/04/2023 Não Analisado
6 Material 602806-Fonte Alimentação Ininterrupta 27/04/2023 Não Analisado
7 Material 412048-Fonte alimentação ininterrupta 27/04/2023 Não Analisado
8 Material 412048-Fonte alimentação ininterrupta 27/04/2023 Não Analisado
8 registros encontrados, exibindo todos os registros.
Resumo da IRP
Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP 
15/05/2023, 12:02 SIASGnet IRP
https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/resumoIRP.do?method=iniciar&irp.codigoIrp=507423 1/2
Resumo da IRP
Órgão da UASG UASG Gerenciadora N° da IRP
26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUC 153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBU 153080 - 00007/2023
Lei Modalidade de Licitação Tipo de Licitação
Lei nº 10.520/2002 Pregão Eletrônico Menor Preço
Data Provável da Licitação Prazo Estimado de Validade da Ata Compra Nacional
Gerenciada/Autorizada
ME/SGD
14/04/2024 12 Não Não
Objeto
Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de estabilização de tensão de baixa capacidade (ESTABILIZADORES E 
NOBREAKS), para atender as necessidades da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital.
Gestor de Compras
Gestor de Compras Responsável
Nome CPF
LUCIANA CRUZ DE FREITAS 074.032.884-08
DDD/Telefone DDD/Fax E-mail
84
96013912
luciana.freitas@ifpb.edu.br
Gestor de Compras Substituto
Nome CPF
DDD/Telefone DDD/Fax E-mail
UASG Gerenciadora
UASG Gerenciadora Órgão da UASG
153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Logradouro Número Complemento
AV.PROF.MORAES REGO,1235 - CIDADE UNIVERSITARIA - REC
Bairro Município CEP
Recife/PE 50670420
Itens da IRP
N° do
Item
Tipo de
Item Item Unidade de
Fornecimento
Critério de
Julgamento
Valor Unitário
Estimado (R$)
UASG - Município/UF de Entrega -
Quantidade
1 Material
416068-
Estabilizador
tensão
Unidade Menor Preço 504,1000
153080 -
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
PERNAMBUCO
Recife/PE 507
2 Material
416068-
Estabilizador
tensão
Unidade Menor Preço 504,1000
153080 -
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
PERNAMBUCO
Recife/PE 56
3 Material
449408-
Estabilizador
tensão
Unidade Menor Preço 568,7700
153080 -
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
PERNAMBUCO
Recife/PE 542
4 Material
449408-
Estabilizador
tensão
Unidade Menor Preço 568,7700
153080 -
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
PERNAMBUCO
Recife/PE 60
15/05/2023, 12:02 SIASGnet IRP
https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/resumoIRP.do?method=iniciar&irp.codigoIrp=507423 2/2
Fechar
N° do
Item
Tipo de
Item Item Unidade de
Fornecimento
Critério de
Julgamento
Valor Unitário
Estimado (R$)
UASG - Município/UF de Entrega -
Quantidade
5 Material
602806-Fonte
Alimentação
Ininterrupta
Unidade Menor Preço 1.295,6800
153080 -
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
PERNAMBUCO
Recife/PE 395
6 Material
602806-Fonte
Alimentação
Ininterrupta
Unidade Menor Preço 1.295,6800
153080 -
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
PERNAMBUCO
Recife/PE 43
7 Material
412048-Fonte
alimentação
ininterrupta
Unidade Menor Preço 2.793,9300
153080 -
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
PERNAMBUCO
Recife/PE 459
8 Material
412048-Fonte
alimentação
ininterrupta
Unidade Menor Preço 2.793,9300
153080 -
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
PERNAMBUCO
Recife/PE 51
8 registros encontrados, exibindo todos os registros.
Adicional
Observação
Anexo(s)
Arquivo Anexado em
Modelo de Planilha de Composição de Preço Médio IN 73.2020.pdf 14/04/2023
Termo de Aceite IRP apenas para órgãos situados na mesma região.doc 14/04/2023
Termo de Aceite IRP para órgão NÃO situados na mesma região.doc 14/04/2023
 
15/05/2023, 12:19 SIASGnet IRP
https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/resumoManifestacaoInteresse.do?method=iniciar&manifestacaoInteresse.codigoManifestac… 1/2
Resumo da Manifestação de Interesse
Órgão da UASG UASG Gerenciadora N° da IRP
26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUC 153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBU 153080 - 00007/2023
Situação da IRP Lei Modalidade de Licitação Tipo de Licitação
Análise/Negociação Lei nº 10.520/2002 Pregão Eletrônico Menor Preço
Data Provável da Licitação Prazo Estimado de Validade da Ata Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
14/04/2024 12 meses Não Não
Objeto
Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de estabilização de tensão de baixa capacidade (ESTABILIZADORES E 
NOBREAKS), para atender as necessidades da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital.
Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP
Atender as necessidades do Colégio Militar do Recife em apoio a Divisão de Ensino e Administração da OM.
Gestor de Compras
Gestor de Compras Interessado
Nome CPF
RAPHAEL AUGUSTO DA SILVA LINS 038.895.544-90
DDD/Telefone DDD/Fax E-mail
81
11111111
cpl_cmr@hotmail.com
Gestor de Compras Substituto
Nome CPF
DDD/Telefone DDD/Fax E-mail
UASG Interessada
Órgão da UASG Interessada UASG Interessada
52121 - COMANDO DO EXERCITO 160084 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE
Logradouro Número Complemento
AV.VISCONDE DE SAO LEOPOLDO , 198, ENGENHO DO MEIO - 
Bairro Município/UF CEP
Recife/PE 50730120
Itens Propostos
N° do
Item
Tipo de
Item Item Unidade de
Fornecimento
Valor Unitário
Estimado (R$)
Município/UF de Entrega -
Quantidade Situação
1 Material 416068-Estabilizador
tensão Unidade 504,1000 Recife/PE 50 Manifestado
3 Material 449408-Estabilizador
tensão Unidade 568,7700 Recife/PE 20 Manifestado
5 Material 602806-Fonte
Alimentação Ininterrupta Unidade 1.295,6800 Recife/PE 10 Manifestado
7 Material 412048-Fonte
alimentação ininterrupta Unidade 2.793,9300 Recife/PE 5 Manifestado
4 registros encontrados, exibindo todos os registros.
Adicional
Observação
15/05/2023, 12:19 SIASGnet IRP
https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/resumoManifestacaoInteresse.do?method=iniciar&manifestacaoInteresse.codigoManifestac… 2/2
Fechar  
Seguem os documentos em modelo padrão e adicionais para habilitação do CMR À IRP 7/2023 da UFPE
Anexo(s)
Arquivo Anexado em
Documentos do CMR para habilitar-se à IRP 7-2023 da UFPE.zip 27/04/2023
 
15/05/2023, 12:19 SIASGnet IRP
https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/resumoManifestacaoInteresse.do?method=iniciar&manifestacaoInteresse.codigoManifestac… 1/2
Resumo da Manifestação de Interesse
Órgão da UASG UASG Gerenciadora N° da IRP
26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUC 153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBU 153080 - 00007/2023
Situação da IRP Lei Modalidade de Licitação Tipo de Licitação
Análise/Negociação Lei nº 10.520/2002 Pregão Eletrônico Menor Preço
Data Provável da Licitação Prazo Estimado de Validade da Ata Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
14/04/2024 12 meses Não Não
Objeto
Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de estabilização de tensão de baixa capacidade (ESTABILIZADORES E 
NOBREAKS), para atender as necessidades da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital.
Motivo para Adesão ao Processo de Contratação por SRP
ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO MILIAR DO NORDESTE.
Gestor de Compras
Gestor de Compras Interessado
Nome CPF
MATHEUS FERNANDES PEREIRA 706.157.254-06
DDD/Telefone DDD/Fax E-mail
Gestor de Compras Substituto
Nome CPF
DDD/Telefone DDD/Fax E-mail
UASG Interessada
Órgão da UASG Interessada UASG Interessada
52121 - COMANDO DO EXERCITO 160195 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDES
Logradouro Número Complemento
BR 232, KM 07 CURADO
Bairro Município/UF CEP
Recife/PE 50950000
Itens Propostos
N° do
Item
Tipo de
Item Item Unidade de
Fornecimento
Valor Unitário
Estimado (R$)
Município/UF de Entrega -
Quantidade Situação
1 Material 416068-Estabilizador
tensão Unidade 504,1000 Recife/PE 45 Manifestado
2 Material 416068-Estabilizador
tensão Unidade 504,1000 Recife/PE 45 Manifestado
3 Material 449408-Estabilizador
tensão Unidade 568,7700 Recife/PE 40 Manifestado
4 Material 449408-Estabilizador
tensão Unidade 568,7700 Recife/PE 40 Manifestado
5 Material 602806-Fonte
Alimentação Ininterrupta Unidade 1.295,6800 Recife/PE 40 Manifestado
6 Material 602806-Fonte
Alimentação Ininterrupta Unidade 1.295,6800 Recife/PE 40 Manifestado
7 Material 412048-Fonte
alimentação ininterrupta Unidade 2.793,9300 Recife/PE 45 Manifestado
8 Material 412048-Fonte
alimentação ininterrupta Unidade 2.793,9300 Recife/PE 45 Manifestado
15/05/2023, 12:19 SIASGnet IRP
https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/resumoManifestacaoInteresse.do?method=iniciar&manifestacaoInteresse.codigoManifestac… 2/2
Fechar  
8 registros encontrados, exibindo todos os registros.
Adicional
Observação
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE.
Anexo(s)
Arquivo Anexado em
T7OCGQ~Y.PDF 25/04/2023
TMI.pdf 25/04/2023
ETP.pdf 25/04/2023
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS
FOLHA DE ASSINATURAS
Emitido em 15/05/2023
DOCUMENTOS COMPROBATORIOS Nº 5399/2023 - CL (12.69.10) 
NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:
(Assinado digitalmente em 15/05/2023 12:29 )
LUCIANA CRUZ DE FREITAS
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
CL (12.69.10)
Matrícula: 1160301
Para verificar a autenticidade deste documento entre em informando seu número: http://sipac.ufpe.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão: e o código de5399 2023 DOCUMENTOS COMPROBATORIOS 15/05/2023
verificação: 75501c0b81
UASG 153080 Estudo Técnico Preliminar 19/2023
Anexo III - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS.
pdf
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL
NOBREAK E ESTABILIZADORES
ITEM CÓDIGO SIPAC CÓDIGO 
CATMAT DESCRIÇÃO CATMAT ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE 
MEDIDA
QUANTIDADES
PREÇO 1 PREÇO 2 PREÇO 3
PREÇO 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 
ACEITÁVEL 
PREÇO TOTAL MÁXIMO 
ACEITÁVEL 
TIPO DE 
METODOLOGIA 
APLICADA
UASG: 
153080
UFPE
UASG: 
160084
CMR
UASG: 
160195
CMNE
QTD 
TOTAL
1 5230000000207 416068
Estabilizador Tensão
Componentes: Fusível Rearmável
Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V
Tipo: Microprocessado
Normas Técnicas: Nbr14136
Capacidade Nominal: 1 KVA
ESTABILIZADOR 1.000 VA (1 kVA)
Especificações Técnicas
1) Características de Entrada
- Tensão nominal Bivolt Automático (115/220);
- Máxima tensão permitida: 150/270V;
- Frequência nominal máxima: 60 Hz;
- Possuir Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136.
2) Características de Saída
- Possuir Potência máxima de 1000VA;
- Possuir Tensão nominal 115V;
- Possuir Regulação de no máximo ± 6%;
- Possuir mínimo de 04 (quatro) tomadas padrão NBR 14136, com corrente máxima 
de 10A;
- Não deve introduzir distorção harmônica total.
3) Proteções 
- Contra Surtos de tensão entre fase e neutro;
- Contra Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento 
- Contra Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático;
- Contra Sobrecarga com desligamento automático.
4) Características Gerais

- Dever atender à norma NBR 14373:2006.
- Deve possuir Filtro de linha;
- Função True RMS ;
- Possuir LED colorido no painel frontal para indicar, no mínimo, as condições de 
funcionamento da rede elétrica,
- Possuir rendimento com carga nominal acima de 90%;
- Tempo máximo de resposta para estabilização de 3 ciclos de rede elétrica;
- Material do corpo do equipamento seja antichama;
- Possuir fusível rearmável ou mini disjuntor.
GARANTIA
A garantia será de 24 ( vinte e quatro) meses direto do fabricante, com atendimento 
ON-SITE para todos componentes.
UNIDADE 535 50 45 630 -R$ 341,25- -R$ 307,00- -R$ 864,05- -R$ 504,10- -R$ 317.583,00- MÉDIA
2 5230000000213 416068
Estabilizador Tensão
Componentes: Fusível Rearmável
Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V
Tipo: Microprocessado
Normas Técnicas: Nbr14136
Capacidade Nominal: 1 KVA
ESTABILIZADOR 1000 VA (1 kVA) [COTA ME/EPP]
Especificações Técnicas
1) Características de Entrada
- Tensão nominal Bivolt Automático (115/220);
- Máxima tensão permitida: 150/270V;
- Frequência nominal máxima: 60 Hz;
- Possuir Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136.
2) Características de Saída
- Possuir Potência máxima de 1000VA;
- Possuir Tensão nominal 115V;
- Possuir Regulação de no máximo ± 6%;
- Possuir mínimo de 04 (quatro) tomadas padrão NBR 14136, com corrente máxima 
de 10A;
- Não deve introduzir distorção harmônica total.
3) Proteções 
- Contra Surtos de tensão entre fase e neutro;
- Contra Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento 
- Contra Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático;
- Contra Sobrecarga com desligamento automático.
4) Características Gerais

- Dever atender à norma NBR 14373:2006.
- Deve possuir Filtro de linha;
- Função True RMS ;
- Possuir LED colorido no painel frontal para indicar, no mínimo, as condições de 
funcionamento da rede elétrica,
- Possuir rendimento com carga nominal acima de 90%;
- Tempo máximo de resposta para estabilização de 3 ciclos de rede elétrica;
- Material do corpo do equipamento seja antichama;
- Possuir fusível rearmável ou mini disjuntor.
GARANTIA
A garantia será de 24 ( vinte e quatro) meses direto do fabricante, com atendimento 
ON-SITE para todos componentes.
UNIDADE 28 - - 28 -R$ 341,25- -R$ 307,00- -R$ 864,05- -R$ 504,10- -R$ 14.114,80- MÉDIA
3 5230000000208 449408
Estabilizador Tensão
Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V
Quantidade Tomadas Saída: 6
Tipo: Microprocessado Risc/Flash C/8 Estágios 
Regulação
Características Adicionais: Filtro De Linha Integrado 
Com Proteção Contra Surt
Freqüência: 60 HZ
Tensão Saída: 110 V
Capacidade Nominal: 2000 VA
ESTABILIZADOR 2.000 VA (2 kVA)
Especificações Técnicas
1) Características de Entrada
- Tensão nominal Bivolt Automático (115/220);
- Máxima tensão permitida: 150/270V;
- Frequência nominal máxima: 60 Hz;
- Possuir Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136.
2) Características de Saída
- Possuir Potência máxima de 2000VA;
- Possuir Tensão nominal 115V;
- Possuir Regulação de no máximo ± 6%;
- Possuir mínimo de 04 (quatro) tomadas padrão NBR 14136, com corrente máxima 
de 10A;
- Não deve introduzir distorção harmônica total.
3) Proteções 
- Contra Surtos de tensão entre fase e neutro;
- Contra Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento 
- Contra Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático;
- Contra Sobrecarga com desligamento automático.
4) Características Gerais

- Dever atender à norma NBR 14373:2006.
- Deve possuir Filtro de linha;
- Função True RMS ;
- Possuir LED colorido no painel frontal para indicar, no mínimo, as condições de 
funcionamento da rede elétrica,
- Possuir rendimento com carga nominal acima de 90%;
- Tempo máximo de resposta para estabilização de 3 ciclos de rede elétrica;
- Material do corpo do equipamento seja antichama;
- Possuir fusível rearmável ou mini disjuntor. 
GARANTIA
A garantia será de 24 ( vinte e quatro) meses direto do fabricante, com 
atendimento ON-SITE para todos componentes.
UNIDADE 572 20 40 632 -R$ 673,50- -R$ 383,48- -R$ 649,33- -R$ 568,77- -R$ 359.462,64- MÉDIA
4 5230000000214 449408
Estabilizador Tensão
Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V
Quantidade Tomadas Saída: 6
Tipo: Microprocessado Risc/Flash C/8 Estágios 
Regulação
Características Adicionais: Filtro De Linha Integrado 
Com Proteção Contra Surt
Freqüência: 60 HZ
Tensão Saída: 110 V
Capacidade Nominal: 2000 VA
ESTABILIZADOR 2.000 VA (2 kVA) [COTA ME/EPP]
Especificações Técnicas
1) Características de Entrada
- Tensão nominal Bivolt Automático (115/220);
- Máxima tensão permitida: 150/270V;
- Frequência nominal máxima: 60 Hz;
- Possuir Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136.
2) Características de Saída
- Possuir Potência máxima de 2000VA;
- Possuir Tensão nominal 115V;
- Possuir Regulação de no máximo ± 6%;
- Possuir mínimo de 04 (quatro) tomadas padrão NBR 14136, com corrente máxima 
de 10A;
- Não deve introduzir distorção harmônica total.
3) Proteções 
- Contra Surtos de tensão entre fase e neutro;
- Contra Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento 
- Contra Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático;
- Contra Sobrecarga com desligamento automático.
4) Características Gerais

- Dever atender à norma NBR 14373:2006.
- Deve possuir Filtro de linha;
- Função True RMS ;
- Possuir LED colorido no painel frontal para indicar, no mínimo, as condições de 
funcionamento da rede elétrica,
- Possuir rendimento com carga nominal acima de 90%;
- Tempo máximo de resposta para estabilização de 3 ciclos de rede elétrica;
- Material do corpo do equipamento seja antichama;
- Possuir fusível rearmável ou mini disjuntor. 
GARANTIA
A garantia será de 24 ( vinte e quatro) meses direto do fabricante, com 
atendimento ON-SITE para todos componentes.
UNIDADE 30 - - 30 -R$ 673,50- -R$ 383,48- -R$ 649,33- -R$ 568,77- -R$ 17.063,10- MÉDIA
5 5230000000118 602806
Fonte Alimentação Ininterrupta
Componentes: Filtro De Linha Interno
Tipo Alarme: Audiovisual
Tipo Estabilizador Interno: Microprocessado Com 
Controle Digital Dsp
Tipo Onda: Senoidal Pura
Tipo: Torre
Normas Técnicas: Nbr 14136
Tensão Entrada: Bivolt Automático V
Tensão Saída: 115 V
Fator Potência: 0,65
Capacidade Nominal: 1.500
NOBREAK DE 1.500 VA (1.5 KVA)
Especificações Técnicas mínimas
1) Características de Entrada
- Tensão De Entrada: 115V/220V Bivolt automático;
- Potência mínima de 1500VA;
- Frequência 60Hz;
- Padrão NBR 14136.
2) Características de Saída
- Tensão De Saída: 115V;
- Fator Potência mínimo: 0,65
- Forma de onda senoidal pura.
- No mínimo 5 tomadas padrão NBR14136.
3) Dispositivos de Proteção
- Deve possuir Filtro de linha para proteção contra surtos de tensão
- Contra Sub/sobre tensão da rede elétrica.
- Proteção contra sobrecarga.
- Contra descarga completa da bateria.
4) Características Gerais
- Deve ser Microprocessado 
- Deve permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado;
- Comunicação Inteligente através de porta USB, Cabo incluso.
- Software que permite o monitoramento das funções do Nobreak.
- Comunicação inteligente com PC que permite gerenciamento via USB, 
- Software fornecido com o equipamento sem necessidade de licença;
- LEDs ou Display digital que informem o estado de operação do nobreak ;
- Sinalização sonora de status do nobreak , indicar se está no modo de bateria, indicar 
autonomia e quando energizado;
- Botão liga/desliga temporizado;
- Conexão para baterias externas para expansão da autonomia.
- Permite ser ligado na ausência de rede elétrica.
- Estabilizador interno com no máximo 6% de regulação;
- Rendimento Mínimo: 90% (para operação rede);
- Deve permitir expansão de autonomia com conector para módulo externo de bateria;
- Autonomia mínima de 60 minutos utilizando a carga das baterias internas, para 
alimentar um computador on board + Monitor LED 15,6" 

GARANTIA
A garantia será de 24 (vinte e quatro) meses direto do fabricante, com atendimento 
ON-SITE para todos componentes e 12 (doze) meses para as baterias.
OBS: É vedado ao fornecedor disponibilizar equipamentos obsoletos e/ou 
descontinuados pelo fabricante. 
UNIDADE 417 10 40 467 -R$ 982,59- -R$ 1.900,00- -R$ 1.004,46- -R$ 1.295,68- -R$ 605.082,56- MÉDIA
6 5230000000148 602806
Fonte Alimentação Ininterrupta
Componentes: Filtro De Linha Interno
Tipo Alarme: Audiovisual
Tipo Estabilizador Interno: Microprocessado Com 
Controle Digital Dsp
Tipo Onda: Senoidal Pura
Tipo: Torre
Normas Técnicas: Nbr 14136
Tensão Entrada: Bivolt Automático V
Tensão Saída: 115 V
Fator Potência: 0,65
Capacidade Nominal: 1.500
NOBREAK DE 1.500 VA (1.5 KVA) [COTA ME/EPP]
Especificações Técnicas mínimas
1) Características de Entrada
- Tensão De Entrada: 115V/220V Bivolt automático;
- Potência mínima de 1500VA;
- Frequência 60Hz;
- Padrão NBR 14136.
2) Características de Saída
- Tensão De Saída: 115V;
- Fator Potência mínimo: 0,65
- Forma de onda senoidal pura.
- No mínimo 5 tomadas padrão NBR14136.
3) Dispositivos de Proteção
- Deve possuir Filtro de linha para proteção contra surtos de tensão
- Contra Sub/sobre tensão da rede elétrica.
- Proteção contra sobrecarga.
- Contra descarga completa da bateria.
4) Características Gerais
- Deve ser Microprocessado 
- Deve permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado;
- Comunicação Inteligente através de porta USB, Cabo incluso.
- Software que permite o monitoramento das funções do Nobreak.
- Comunicação inteligente com PC que permite gerenciamento via USB, 
- Software fornecido com o equipamento sem necessidade de licença;
- LEDs ou Display digital que informem o estado de operação do nobreak ;
- Sinalização sonora de status do nobreak , indicar se está no modo de bateria, indicar 
autonomia e quando energizado;
- Botão liga/desliga temporizado;
- Conexão para baterias externas para expansão da autonomia.
- Permite ser ligado na ausência de rede elétrica.
- Estabilizador interno com no máximo 6% de regulação;
- Rendimento Mínimo: 90% (para operação rede);
- Deve permitir expansão de autonomia com conector para módulo externo de bateria;
- Autonomia mínima de 60 minutos utilizando a carga das baterias internas, para 
alimentar um computador on board + Monitor LED 15,6" 

GARANTIA
A garantia será de 24 (vinte e quatro) meses direto do fabricante, com atendimento 
ON-SITE para todos componentes e 12 (doze) meses para as baterias.
OBS: É vedado ao fornecedor disponibilizar equipamentos obsoletos e/ou 
descontinuados pelo fabricante. 
UNIDADE 21 - - 21 -R$ 982,59- -R$ 1.900,00- -R$ 1.004,46- -R$ 1.295,68- -R$ 27.209,28- MÉDIA
7 5230000000119 412048
Fonte Alimentação Ininterrupta
Bateria: 1 Interna
Frequência: 60 HZ
Tipo Estabilizador Interno: Regulador De Voltagem
Características Adicionais: Filtro De Linha Interno
Tensão Entrada: Bivolt Automático 115 - 127/220 V
Tensão Saída: 115 V
Capacidade Nominal: 2,2 KVA
NOBREAK 2.200 VA (2.2 kVA)
Especificações Técnicas
1) Características de Entrada
- Tensão de alimentação 115/127/220V automático;
- Potência mínima de 2200VA;
- Frequência 60Hz;
- Padrão NBR 14136.
2) Características de Saída
- Tensão 115V
- Inversor sincronizado com a rede;
- Fator de Potência mínima: 0,6
- Forma de onda senoidal pura
- No mínimo 8 tomadas padrão NBR14136.
3) Dispositivos de Proteção
- Deve possuir Filtro de linha para proteção contra surtos de tensão
- Proteção Contra Sub/sobre tensão da rede elétrica.
- Proteção contra sobrecarga.
- Contra descarga completa da bateria.
4) Características Gerais
- Deve ser Microprocessado 
- Deve possuir estabilizador e filtro de linha interno;
- Fusível rearmável;
- Deve permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado;
- Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica;
- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL);
- Rendimento Mínimo: 90% (para operação rede).
- LEDs que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo 
inversor/bateria e baterias em recarga;
- Estabilizador interno com no máximo 6% de regulação;
- Botão liga/desliga temporizado.
- Sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo 
de autonomia, entre outras informações, através de alarme audiovisual;
- Deve permitir expansão de autonomia com conector para módulo externo de bateria;
- Deve permitir conexão a uma estação de trabalho (PC) através de software de 
comunicação incluso à solução, tendo a opção mínima de interligação via porta USB, 
para monitorar o estado/status do equipamento - cabo de comunicação incluso. 
- Autonomia mínima de 120 minutos utilizando a carga das baterias internas, para 
alimentar um computador on board + Monitor LED 15,6" .
GARANTIA 
A garantia será de 24 (vinte e quatro) meses direto do fabricante, com atendimento 
ON-SITE para todos componentes e 12 (doze) meses para as baterias.
OBS: É vedado ao fornecedor disponibilizar equipamentos obsoletos e/ou 
descontinuados pelo fabricante. 
UNIDADE 485 5 45 535 -R$ 2.459,00- -R$ 3.390,80- -R$ 2.532,00- -R$ 2.793,93- -R$ 1.494.752,55- MÉDIA
8 5230000000149 412048
Fonte Alimentação Ininterrupta
Bateria: 1 Interna
Frequência: 60 HZ
Tipo Estabilizador Interno: Regulador De Voltagem
Características Adicionais: Filtro De Linha Interno
Tensão Entrada: Bivolt Automático 115 - 127/220 V
Tensão Saída: 115 V
Capacidade Nominal: 2,2 KVA
NOBREAK 2.200 VA (2.2 kVA) [COTA ME/EPP]
Especificações Técnicas
1) Características de Entrada
- Tensão de alimentação 115/127/220V automático;
- Potência mínima de 2200VA;
- Frequência 60Hz;
- Padrão NBR 14136.
2) Características de Saída
- Tensão 115V
- Inversor sincronizado com a rede;
- Fator de Potência mínima: 0,6
- Forma de onda senoidal pura
- No mínimo 8 tomadas padrão NBR14136.
3) Dispositivos de Proteção
- Deve possuir Filtro de linha para proteção contra surtos de tensão
- Proteção Contra Sub/sobre tensão da rede elétrica.
- Proteção contra sobrecarga.
- Contra descarga completa da bateria.
4) Características Gerais
- Deve ser Microprocessado 
- Deve possuir estabilizador e filtro de linha interno;
- Fusível rearmável;
- Deve permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado;
- Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica;
- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL);
- Rendimento Mínimo: 90% (para operação rede).
- LEDs que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo 
inversor/bateria e baterias em recarga;
- Estabilizador interno com no máximo 6% de regulação;
- Botão liga/desliga temporizado.
- Sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo 
de autonomia, entre outras informações, através de alarme audiovisual;
- Deve permitir expansão de autonomia com conector para módulo externo de bateria;
- Deve permitir conexão a uma estação de trabalho (PC) através de software de 
comunicação incluso à solução, tendo a opção mínima de interligação via porta USB, 
para monitorar o estado/status do equipamento - cabo de comunicação incluso. 
- Autonomia mínima de 120 minutos utilizando a carga das baterias internas, para 
alimentar um computador on board + Monitor LED 15,6" .
GARANTIA 
A garantia será de 24 (vinte e quatro) meses direto do fabricante, com atendimento 
ON-SITE para todos componentes e 12 (doze) meses para as baterias.
OBS: É vedado ao fornecedor disponibilizar equipamentos obsoletos e/ou 
descontinuados pelo fabricante. 
UNIDADE 25 - - 25 -R$ 2.459,00- -R$ 3.390,80- -R$ 2.532,00- -R$ 2.793,93- -R$ 69.848,25- MÉDIA
VALOR TOTAL ESTIMADO -R$ 2.905.116,18- 
UASG 153080 Estudo Técnico Preliminar 19/2023
Anexo IV - RELATÓRIO DE PREÇOS.pdf
Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55  (IP: 150.161.21.224)
Média dos Preços Obtidos: R$ 504,10Mediana dos Preços Obtidos: R$ 341,25
Relatório de Cotação: NOBREAK E ESTABILIZADORES
Pesquisa realizada entre 27/02/2023 10:10:46 e 27/02/2023 10:34:11
Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a
definição do valor estimado."
Item 1: ESTABILIZADOR 1 kVA
PREÇOS /
PROPOSTAS
QUANTIDADE
PREÇO
ESTIMADO
PERCENTUAL
PREÇO
ESTIMADO
CALCULADO
TOTAL
3 / 32 563 R$ 504,10 (un) - R$ 504,10 R$ 283.808,30
Número
do
Preço
Descritivo
Tipo
Fonte
Data Preço
1 Orgão Público: SECRETARIA MUNICIPAL DE CARUARU PE 
Identificação: NºPregão:352022
UASG:926809
Compras
Net
06/06/2022
09:00:00
R$ 284,64
2 Orgão Público: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Pará | Pró Reitoria de
Administração | Departamento de Recursos Materiais 
Identificação: NºPregão:282022
UASG:153063
Compras
Net
04/10/2022
10:00:00
R$ 294,00
3 Orgão Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS 
Identificação: NºPregão:52022
UASG:989311
Compras
Net
16/05/2022
09:01:00
R$ 615,00
Valor Unitário R$ 504,10
Item 2: ESTABILIZADOR 2 kVA
PREÇOS /
PROPOSTAS
QUANTIDADE
PREÇO
ESTIMADO
PERCENTUAL
PREÇO
ESTIMADO
CALCULADO
TOTAL
3 / 40 602 R$ 568,77 (un) - R$ 568,77 R$ 342.399,54
Número
do
Preço
Descritivo
Tipo
Fonte
Data Preço
1 Orgão Público: GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | PREFEITURA DE GOIANIA | CÂMARA MINUCIPAL
DE GOIÂNIA 
Identificação: NºPregão:122022
UASG:926726
Compras
Net
12/05/2022
09:00:00
R$ 308,67
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 1 / 32
Média dos Preços Obtidos: R$ 568,77Mediana dos Preços Obtidos: R$ 649,33
Média dos Preços Obtidos: R$ 1.295,68Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.004,46
Média dos Preços Obtidos: R$ 2.793,93Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.532,00
2 Orgão Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM/RR 
Identificação: NºPregão:82022
UASG:980307
Compras
Net
09/06/2022
09:30:00
R$ 533,33
3 Orgão Público: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO|TCU 
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 10/2022
UASG: 030001
Compras
Net
01/05/2022
00:00:00
R$ 649,33
Valor Unitário R$ 568,77
Item 3: NOBREAK 1.5 kVA
PREÇOS /
PROPOSTAS
QUANTIDADE
PREÇO
ESTIMADO
PERCENTUAL
PREÇO
ESTIMADO
CALCULADO
TOTAL
3 / 25 438 R$ 1.295,68 (un) - R$ 1.295,68 R$ 567.507,84
Número
do
Preço
Descritivo
Tipo
Fonte
Data Preço
1 Orgão Público: DELEG.SECC.POLICIA DE SJBARRA | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
SãO JOAUQIM DA BARRA 
Identificação: OC: 180297000012022OC00064
Outros
Entes
Públicos
08/06/2022
09:42:16
R$ 840,00
2 Orgão Público: CTO.PROG.PENIT. DE JARDINOPOLIS | SECRETARIA ADMINISTRACAO
PENITENCIARIA | JARDINÓPOLIS 
Identificação: OC: 380259000012022OC00252
Outros
Entes
Públicos
16/11/2022
17:43:48
R$ 849,00
3 Orgão Público: MINISTÉRIO DA SAÚDE | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | DIRETORIA DE
ADMINISTRAÇÃO 
Identificação: NºPregão:322022
UASG:254420
Compras
Net
14/09/2022
09:30:00
R$ 1.000,00
Valor Unitário R$ 1295,68
Item 4: NOBREAK 2.2 kVA
PREÇOS /
PROPOSTAS
QUANTIDADE
PREÇO
ESTIMADO
PERCENTUAL
PREÇO
ESTIMADO
CALCULADO
TOTAL
3 / 21 510 R$ 2.793,93 (un) - R$ 2.793,93 R$ 1.424.904,30
Número
do
Preço
Descritivo
Tipo
Fonte
Data Preço
1 Orgão Público: MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS
MINERAIS | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS NO RIO DE JANEIRO 
Identificação: NºPregão:412022
UASG:495130
Compras
Net
18/07/2022
10:00:00
R$ 1.850,00
2 Orgão Público: MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS
MINERAIS | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS NO RIO DE JANEIRO 
Identificação: NºPregão:142022
UASG:495130
Compras
Net
27/04/2022
14:00:00
R$ 1.870,00
3 Orgão Público: COMANDO DA MARINHA|CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DA
MARINHA 
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 76/2022
UASG: 744021
Compras
Net
01/07/2022
00:00:00
R$ 3.390,80
Valor Unitário R$ 2793,93
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 2 / 32
Valor Global: R$ 2.618.619,98
Valor do item em relação ao total
1) ESTABILIZADOR
1...
2) ESTABILIZADOR
2...
3) NOBREAK 1.5
kVA
4) NOBREAK 2.2
kVA
21.7%
54.4%
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 3 / 32
Item 1: ESTABILIZADOR 1 kVA
Preço (Compras Net) 1: 284,64
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CARUARU PE
Descrição: Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo: Microprocessado, Normas
Técnicas: Nbr14136, Capacidade Nominal: 1 KVA, Componentes: Fusível
Rearmável,
Código
Refêrencia:
NºPregão:352022 / UASG:926809
UASG: 926809
Data: 06/06/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Item: 1
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
Ata: Link Ata
Identificação: NºPregão:352022 / UASG:926809
Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
40.689.972/0001-50
* VENCEDOR *
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI R$ 284,64
Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo: 1000VA 
Descrição: POWEREST 1000VA BIVOLT 6T ESTABILIZADOR 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
DF Brasília AV TERCEIRA AVENIDA BLOCOS 1214/1220A LOJA, 01 (61) 9831-5551/ (61) 3032-5291 felipecarvalho@hypertechnologies.com.br
13.531.571/0001-02 ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA R$ 285,00
Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo: PowerEst 1000va 
Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO 1000VA l Potência nominal de 1000VA l Tensão de entrada 115/220V l Tensão de saída 115V l Frequência 60Hz l Número
de tomadas mínimo 4 tomadas tripolar (NBR14136) l Garantia mínima de 12 meses 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP Praia Grande R CARMEM MOLON ZACCARO, 398 (11) 3979-6981 adilson@itectecnologia.com.br
38.438.581/0001-10 CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 R$ 300,00
Marca: ts Shara 
Fabricante: ts Shara 
Modelo: 9006 
Descrição: Estabilizador ts Shara PowerEst Home Monovolt 1000VA 115V - 9006 O Estabilizador PowerEst é a proteção ideal para os equipamentos eletrodom
ésticos em geral, pois possuem duas características extremamente eficientes: 1. Auto diagnóstico de partida: Faz a análise prévia da rede elétrica antes de libe
rar a saída. Quando existe uma queda de energia, no retorno ela pode vir a níveis altos e queimar o equipamento. O estabilizador PowerEst evita que isso aconte
ça. 2. Partida com cruzamento no zero: Aumenta a vida útil do equipamento, pois ele somente será energizado quando a tensão instantânea estiver igual a zero
(evita ser ligado no pico de tensão). Especificações: Potência: 1000VA Quantidade de tomadas: 6 tomadas 10A - nbr 14136 Tensão de entrada: 115V Tensão de 
saída: 115V Filtro de linha integrado: Sim Proteção contra Subtensão 115V: 91V Proteção contra Sobretensão 115V: 143V Rendimento: >92 Frequência de rede: 
50Hz ou 60Hz( + /-5) com detecção automática Supressor de transientes para rede elétrica: 150Vrms, 35J*, 2,5kA** Grau de proteção: ip 20 Peso: 1.07kg Altura:
120mm Largura: 160mm Comprimento: 180mm 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MG Sabará R MONTE AZUL, 87 (31) 9107-7110 canpereira1@gmail.com
Detalhamento dos Itens
Preço Estimado: R$ 504,10 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 504,10 Média dos Preços Obtidos: R$ 504,10
Quantidade Descrição Observação
563 Unidades ESTABILIZADOR 1 kVA Especificações Técnicas 1) Características de Entrada - Tensão nominal Bivolt Automático (115/220); - 
Máxima tensão permitida: 150/270V; - Frequência nominal máxima: 60 Hz; - Possuir Plugue do cabo de força Padrão NBR 1413
6. 2) Características de Saída - Possuir Potência máxima de 1000VA; - Possuir Tensão nominal 115V; - Possuir Regulação ± 6%; 
- Possuir mínimo de 04 (quatro) tomadas padrão NBR 14136, com corrente máxima de 10A; - Não deve introduzir distorção har
mônica total. 3) Proteções - Contra Surtos de tensão entre fase e neutro; - Contra Sub/sobretensão de rede elétrica com desliga
mento - Contra Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; - Contra Sobrecarga com desligamento automático.
4) Características Gerais - Dever atender à norma NBR 14373:2006. - Deve possuir Filtro de linha; - Função True RMS ; - Possuir 
LED colorido no painel frontal para indicar, no mínimo, as condições de funcionamento da rede elétrica, - Possuir rendimento co
m carga nominal acima de 90%; - Tempo máximo de resposta para estabilização de 3 ciclos de rede elétrica; - Material do corpo
do equipamento seja antichama; - Possuir fusível rearmável ou mini disjuntor. GARANTIA A garantia será de 24 ( vinte e quatro) 
meses direto do fabricante, com atendimento ON-SITE para todos componentes.
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 4 / 32
32.953.789/0001-91 CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI R$ 307,00
Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo: CÓD 9007 - POWEREST 
Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO 1000VA l Potência nominal de 1000VA l Tensão de entrada 115/220V l Tensão de saída 115V l Frequência 60Hz l Número
de tomadas mínimo 4 tomadas tripolar (NBR14136) l Garantia mínima de 12 meses. MARCA: TS SHARA MODELO: CÓD 9007 - POWEREST 1000 Bivolt 6T Saída
115V GARANTIA: 12 MESES BALCÃO. 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
BA Teixeira de Freitas AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 4667 (73) 9944-3070 caggil@hotmail.com
40.979.947/0001-00 JOSE ERIVAN DE ALMEIDA JUNIOR 08974476460 R$ 307,00
Marca: ts shara 
Fabricante: ts shara 
Modelo: Estabilizador ts Shara PowerEst Home Monovolt 1000 
Descrição: Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo: Microprocessado, Normas Técnicas: Nbr14136, Capacidade Nominal: 1 KVA, Componentes: Fusível 
Rearmável, 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PB João Pessoa R ORLANDO PEREIRA DE BRITO, 1240 (83) 9918-1797 almeidaltdas@gmail.com
41.010.343/0001-14 HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA R$ 307,96
Marca: TS-SHARA 
Fabricante: TS-SHARA 
Modelo: Cod. Fab. 9007 
Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO 1000VA l Potência nominal de 1000VA l Tensão de entrada 115/220V l Tensão de saída 115V l Frequência 60Hz l Número
de tomadas mínimo 4 tomadas tripolar (NBR14136) l Garantia mínima de 12 meses. TS-SHARA Cod. Fab. 9007 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PR Cornélio Procópio R PAULO COSTA PEREIRA, 26 (43) 9645-0900 contato@habitusdigital.com.br
16.677.622/0001-99 ENOQUE INFORMATICA LTDA R$ 400,00
Marca: RGT 
Fabricante: RGT 
Modelo: 1000VA 
Descrição: Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo: Microprocessado, Normas Técnicas: Nbr14136, Capacidade Nominal: 1 KVA, Componentes: Fusível 
Rearmável, 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
DF Brasília Q SCN QUADRA 01, NUMERO 79, BLOCO F, SALA, 512 LEANDRO (61) 98409-0797 comercial@enqsolucoes.com.br
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
Preço (Compras Net) 2: 294,00
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Pará | Pró Reitoria de
Administração | Departamento de Recursos Materiais
Descrição: Estabilizador Tensão Componentes: Fusível Rearmável , Tensão Alimentação
Entrada: 115/220 V, Tipo: Microprocessado , Normas Técnicas: Nbr14136 ,
Capacidade Nominal: 1 KV
Código
Refêrencia:
NºPregão:282022 / UASG:153063
UASG: 153063
Data: 04/10/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Item: 1
Quantidade: 24
Unidade: Unidade
Ata: Link Ata
Identificação: NºPregão:282022 / UASG:153063
Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.494.895/0001-80
* VENCEDOR *
BRENDON DAMASCENO SIMOA 70360087175 R$ 294,00
Marca: TSSHARA 
Fabricante: TSSHARA 
Modelo: 9007 
Descrição: Estabilizador tensão, capacidade:1000 va, tensão alimentação entrada:bivolt, características adicionais:4 tomadas, função true rms, proteção sub/
sobre -, freqüência:60 hz, potência nominal:1.000 va 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
GO Anápolis R 26, SN Brendon (62) 3706-1019 vendas.dscomdistribuidor@gmail.com
41.288.529/0001-30 R P S DE OLIVEIRA EIRELI R$ 295,83
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 5 / 32
Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo: POWEREST 9007 
Descrição: Estabilizador tensão, capacidade:1000 va, tensão alimentação entrada:bivolt, características adicionais:4 tomadas, função true rms, proteção sub/
sobre -, freqüência:60 hz, potência nominal:1.000 va 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PA Belém RUA FE EM DEUS, 17 (91) 3353-3888 comercialoliveira2021@gmail.com
16.847.666/0001-10 HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA R$ 316,63
Marca: CR ENERGIA 
Fabricante: CR ENERGIA 
Modelo: KEE 3.5 BI 
Descrição: ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 1000VA, 4T - DE ACORDO COM EDITAL. 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP Araraquara R PASCHOAL BONAVINA, 55 Lucas (16) 3397-2999 falcao@hlcomercial.com
18.828.894/0003-30 ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
R$ 316,67
Marca: Coletek 
Fabricante: Coleção 
Modelo: EXS II Power 1000VA 
Descrição: Estabilizador tensão, capacidade:1000 va, tensão alimentação entrada:bivolt, características adicionais:4 tomadas, função true rms, proteção sub/
sobre -, freqência:60 hz, potência nominal:1.000 va. 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
ES Serra AVENIDA ELDES SCHERRER SOUZA, 2230 (35) 3223-5461 financeiro@triligado.com.br
28.037.573/0001-09 A C DO A D RODRIGUES EIRELI R$ 325,00
Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo: TS SHARA 
Descrição: Estabilizador tensão, capacidade:1000 va, tensão alimentação entrada:bivolt, características adicionais:4 tomadas, função true rms, proteção sub/
sobre -, freqüência:60 hz, potência nominal:1.000 va 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PA Ananindeua TV WE 62, 902 YAN (91) 98951-3811 ymob.eireli@gmail.com
04.505.760/0002-92 ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA R$ 341,25
Marca: RAGTECH 
Fabricante: RAGTECH 
Modelo: ESTABILIZADOR SIDE LASER 1000VA - CÓD: 5379 
Descrição: SDL 1000VN TI (COM DISJUNTOR 5T VENT.) ▪ FP: 1 ▪ 1000W ▪ Tensão de Entrada: TRUE FULL RANGE ▪ Tensão de Saída 115V ▪ Tomadas: 5 ▪ ▪ Rec
ursos: LASER SENSE / POWER MONITOR / DISJUNTOR / SINALIZAÇÃO SONORA ║ GARANTIA:12 MESES BALCÃO 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
ES Vitória R JOSE FARIAS, 160 (81) 4009-6999 marcos@arcanjoengenhariaeseg.com.br
05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS R$ 368,00
Marca: TS SHARA 9007 
Fabricante: TS SHARA 9007 
Modelo: TS SHARA 9007 
Descrição: Características: - Marca: TS Shara - Modelo: 9007 Especificações: - Potência nominal: 1000 VA - Tensão nominal de entrada: 115V / 220 V Bivolt - Te
nsão nominal de saída: 115V - Proteção contra Subtensão 115V: 91V - Proteção contra Sobretensão: 143V - Rendimento: > 92% - Frequência nominal: 50 Hz / 60
Hz - Supressor de transientes: 275Vrms - Filtro de Linha - Grau de Proteção: IP 20 - Dimensões aprox. do produto: 165 x 120 x 225 mm Conteúdo da Embalagem:
- 01 Estabilizador Eletrônico Powerest Garantia: 12 meses de garantia Peso: 3990 gramas (bruto com embalagem) 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
DF Brasília QI 33 BLOCO A SALA, 212 Vinicius Chaves dos Santos (61) 3568-9392 vcs.vendas@hotmail.com
34.152.516/0001-73 GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO R$ 398,80
Marca: RAGTECH 
Fabricante: RAGTECH SIDE LASER 1000VA 
Modelo: RAGTECH SIDE LASER 1000VA 
Descrição: Estabilizador tensão, capacidade:1000 va, tensão alimentação entrada:bivolt, características adicionais:4 tomadas, função true rms, proteção sub/
sobre -, freqência:60 hz 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
CE Fortaleza AVENIDA PONTES VIEIRA, 1239 (85) 3241-0101 mx10comercio@outlook.com
15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO EIRELI R$ 406,25
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 6 / 32
Marca: EMPLAC 
Fabricante: EMPLAC 
Modelo: EMPLAC 
Descrição: Estabilizador tensão, capacidade:1000 va, tensão alimentação entrada:bivolt, características adicionais:4 tomadas, função true rms, proteção sub/
sobre -, freqência:60 hz, potência nominal:1.000 va 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
MG Belo Horizonte AV AFONSO PENA, 262 Rogerio Ramos ALves (31) 3327-0719 qualityatacado@gmail.com
36.306.823/0001-97 LICITIN TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI R$ 406,30
Marca: TS-SHARA 
Fabricante: TS-SHARA 
Modelo: POWEREST 1000VA 
Descrição: ESTABILIZADOR COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MARCA: TS-SHARA MODELO: 1000VA POWER EST BIV/115V – 9007 CARACTERÍSTICA C
OMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COR PRETO LEDS INDICATIVOS DE TENSÃO SIM NÚMERO DE TOMADAS 06 POTÊNCIA NOMINAL 1000
VA SELEÇÃO DE TENSÃO ENTRADA BIVOLT COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA 115V/220V TENSÃO DE ENTRADA 115~220V TENSÃO DE SAÍDA 115V TIPO ESTABI
LIZADOR BIVOLT TOMADA NOVO PADRÃO NBR 14136:2002. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES DO EQUIPAMENTO OFERTADO CONF
ORME CONSTA NO CATALOGO / CERTIFICAÇÕES ANEXOS 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
DF Brasília QUADRA QC 6 CONJUNTO 19 LOTE, 11 (61) 9918-5620 licitin.tec@gmail.com
35.459.909/0001-97 LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI R$ 1.500,00
Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo: 9007 
Descrição: ESTABILIZADOR TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V - 9007 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MG Belo Horizonte R PONTE NOVA, 857 (31) 7118-6722 comercial@lbtechinformatica.com.br
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
Preço (Compras Net) 3: 615,00
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS
Descrição: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo:
Microprocessado , Normas Técnicas: Nbr14136 , Capacidade Nominal: 1 KVA,
Componentes: Fusível Rearmável
Código
Refêrencia:
NºPregão:52022 / UASG:989311
UASG: 989311
Data: 16/05/2022 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
Item: 1
Quantidade: 16
Unidade: Unidade
Ata: Link Ata
Identificação: NºPregão:52022 / UASG:989311
Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.828.894/0003-30
* VENCEDOR *
ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
R$ 615,00
Marca: Coletek 
Fabricante: Coleção 
Modelo: PG II 1200VA 
Descrição: NOBREAK DESCRIÇÃO: NOBREAK DE 1000VA – Especificações Mínimas: Modelo BIVOLT automático: entrada 115/127v ou 220v e saída 115v~. Fil
tro de linha. estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Garantia: Conforme edital. Marca: Coletek Modelo: PG II 1200VA Fabricante: Coleção 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
ES Serra AVENIDA ELDES SCHERRER SOUZA, 2230 (35) 3223-5461 financeiro@triligado.com.br
30.282.572/0001-71 PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO - EIRELI R$ 620,00
Marca: RAGTECH 
Fabricante: RGT ELETRONCA 
Modelo: EASY WAY 1200VA COD 4137 
Descrição: NOBREAK DE 1000VA – Especificações Mínimas: Modelo BIVOLT automático: entrada 115/127v~ ou 220v~ e saída 115v~. Filtro de linha. estabiliz
ador interno com 4 estágios de regulação 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PR Guarapuava R PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1107 (42) 8431-4332 pa1312@hotmail.com
40.689.972/0001-50 HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI R$ 650,00
Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo: 1000VA 
Descrição: NOBREAK 1000VA UNIVERSAL BIV/BIV 1BS 7AH 6T EXP 12V 
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 7 / 32
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
DF Brasília AV TERCEIRA AVENIDA BLOCOS 1214/1220A LOJA, 01 (61) 9831-5551/ (61) 3032-5291 felipecarvalho@hypertechnologies.com.br
23.883.053/0002-84 BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI R$ 660,00
Marca: LACERDA 
Fabricante: LACERDA 
Modelo: BIVOLT 
Descrição: BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGU
LAÇÃO 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
TO Palmas Q 212 NORTE (ASR NE 25), ALAMEDA 03, 09 (63) 3213-2212 diretoria@lojabrinformatica.com.br
32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO R$ 699,00
Marca: POWERTEK 
Fabricante: POWERTEK 
Modelo: POWERTEK- EN062 
Descrição: MULTILASER EN062 Nobreak Powertek 1.200 Va 110v/110v - EN062 DESCRIÇÃO TÉCNICA • Ideal para eletrônicos simples; • 2 baterias de 12V 7Ah;
• Partida a frio (possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica); • Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservand
o a sua vida útil; • 04 níveis de proteção: queda de rede (blackout), sobretensão de rede elétrica, subtensão de rede elétrica e surtos de tensão de rede. • *Imagen
s meramente ilustrativas. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA • Tensão nominal de entrada: 110V • Tensão nominal de saída: 110V ± 10% • Cor: PRETO • Largura do prod
uto: 12.3cm • Altura do produto: 18.9cm • Comprimento do Produto: 34.5cm • Peso do produto: 10000.0g • Variação de tensão admissível: 89~145VAC ± 5% • Fr
equência da rede: 50Hz ou 60Hz ± 5% • Fator de potência: 0.6 • Potência nominal ativa (w): 790W • Variação de tensão na saída: 102~128VAC ± 5% • Frequência 
na saída: 50Hz ou 60Hz ± 1% • Forma de onda na saída: PWM • Tensão/ capacidade: 12V 7AH • Tempo de recarga para 100% da capacidade: Aproximadamente 
12 horas • Umidade: 10 a 90% (não condensado) • Temperatura de operação: 0 a 40ºC • Bateria: 2 UN • Potência Total (W): 1200VA 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PR Maringá AV TUIUTI, 1370 (44) 9870-3802 valquiria@datagreen.com.br
10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI R$ 820,00
Marca: tsshara 
Fabricante: tsshara 
Modelo: 4444 
Descrição: "NOBREAK DE 1000VA – Especificações Mínimas: Modelo BIVOLT automático: entrada 115/127v~ ou 220v~ e saída 115v~. Filtro de linha. estabiliz
ador interno com 4 estágios de regulação." 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SC Blumenau R FRITZ SPERNAU, 1000 (47) 3232-1221 edson.vanguardeira@ig.com.br
31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS
EIRELI
R$ 863,10
Marca: RAGTECH 
Fabricante: RAGTECH NEW EASY WAY 1200VA COD. 4137 
Modelo: RAGTECH NEW EASY WAY 1200VA COD. 4137 
Descrição: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo: Microprocessado , Normas Técnicas: Nbr14136 , Capacidade Nominal: 1 KVA, 
Componentes: Fusível Rearmável 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PB Conde ROD BR 101 KM 101 S/N, 000 (81) 4102-7444/ (81) 9185-5298 licitacao@grupomoov.com
12.665.119/0001-62 LJ INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI R$ 865,00
Marca: Ragtech 
Fabricante: Ragtech 
Modelo: Easy Way 
Descrição: NOBREAK DE 1000VA – Especificações Mínimas: Modelo BIVOLT automático: entrada 115/127v~ ou 220v~ e saída 115v~. Filtro de linha. estabiliz
ador interno com 4 estágios de regulação. 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
TO Pedro Afonso AV JOAO DAMASCENO DE SA, 1469 (63) 9954-6941/ (63) 8498-2143 ljinformatica@bol.com.br
01.681.463/0001-29 INFORMATICA BRASIL TECNOLOGIA LTDA R$ 999,00
Marca: SMS 
Fabricante: SMS 
Modelo: Station II 1200VA Bi 
Descrição: NOBREAK DE 1000VA – Especificações: Modelo BIVOLT automático: entrada 115/127v~ ou 220v~ e saída 115v~. Filtro de linha. estabilizador inter
no com 4 estágios de regulação. 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MG Varginha R DELFIM MOREIRA, 258 (31) 3313-1708 legalizacao@nscontabeis.com.br
30.313.649/0001-23 SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 1.000,00
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 8 / 32
Marca: RAGTECH 
Fabricante: RAGTECH 
Modelo: SNEW EASY WAY 1KVA 
Descrição: NOBREAK DE 1000VA – Especificações Mínimas: Modelo BIVOLT automático: entrada 115/127v~ ou 220v~ e saída 115v~. Filtro de linha. estabiliz
ador interno com 4 estágios de regulação. 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
TO Araguaína AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1.420 (63) 8452-2247
26.854.929/0001-71 DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 1.000,00
Marca: RAGTECH 
Fabricante: RAGTECH 
Modelo: NOBREAK 1200 
Descrição: NOBREAK DE 1000VA – Especificações Mínimas: Modelo BIVOLT automático: entrada 115/127v~ ou 220v~ e saída 115v~. Filtro de linha. estabiliz
ador interno com 4 estágios de regulação 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
MA São Luís R S, 12 DEBORA (98) 3011-6013 didaquempreendimentos@outlook.com
17.930.584/0001-05 LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELI R$ 1.005,00
Marca: UPSAI 
Fabricante: UPSAI 
Modelo: FLASH 
Descrição: NOBREAK DE 1000VA – Especificações Mínimas: Modelo BIVOLT automático: entrada 115/127v~ ou 220v~ e saída 115v~. Filtro de linha. estabiliz
ador interno com 4 estágios de regulação. 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
TO Paraíso do Tocantins R JOSE OTAVIO, S/N (63) 3602-2194 luminatadistribuidora@gmail.com
42.628.038/0001-53 WANDERSON DUQUE FEITOSA 06386383133 R$ 1.016,60
Marca: Forceline 
Fabricante: Forceline 
Modelo: Forceline 
Descrição: NOBREAK DE 1000VA – Especificações Mínimas: Modelo BIVOLT automático: entrada 115/127v~ ou 220v~ e saída 115v~. Filtro de linha. estabiliz
ador interno com 4 estágios de regulação. 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
TO Colinas do Tocantins R RUA 19, 609 (63) 8467-8001 wandersonduque15@gmail.com
03.983.321/0001-41 ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA R$ 1.060,00
Marca: RAGTECH 
Fabricante: RAGTECH 
Modelo: NOBREAK NEW EASY WAY 1200VA - CÓD: 4137 NEW 1200 S 
Descrição: NOBREAK NEW EASY WAY 1200VA - CÓD: 4137 NEW 1200 STD TI ▪ FP: 0,5 ▪ 600W ▪ Tensão de Entrada: TRIVOLT AUTOMAT ▪ Tensão de Saída 115
V ▪ Tomadas: 6 ▪ Bateria: 1x12V/7Ah ▪ Recursos: TROCA FÁCIL DE BATERIAS / A 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PR Piraquara R VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313 Ilzo (41) 3589-3535 comercial@acompanysystem.com.br
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 9 / 32
Item 2: ESTABILIZADOR 2 kVA
Preço (Compras Net) 1: 308,67
Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | PREFEITURA DE GOIANIA | CÂMARA
MINUCIPAL DE GOIÂNIA
Descrição: Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Quantidade Tomadas Saída: 6, Tipo:
Microprocessado Risc/Flash C/8 Estágios Regulação, Características
Adicionais: Filtro De Linha Integrado Com Proteção Contra Surt, Freqüência: 60
HZ, Tensão Saída: 110 V, Capacidade Nominal: 2000 VA,
Código
Refêrencia:
NºPregão:122022 / UASG:926726
UASG: 926726
Data: 12/05/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Item: 2
Quantidade: 150
Unidade: Unidade
Ata: Link Ata
Identificação: NºPregão:122022 / UASG:926726
Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.238.297/0001-32 DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 269,83
Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo: POWER EST 
Descrição: Estabilizador potência 1000VA. Especificações: - Microprocessador tecnologia RISC ou CISC/FLASH ou DSP. - Atende a norma brasileira para estab
ilizadores de tensão NBR 14373:2006. - True RMS. - Botão liga/desliga. - Leds de indicação do funcionamento do estabilizador. - Sinalização de funcionamento: 
rede, sub/sobretensão e sobrecarga. - Entrada bivolt automático: - Tensão nominal saída 115V~. - Mínimo 4 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136. - 
Gabinete em plástico antichama ou com carcaça metálica aterrada. - Filtro de linha interno. - Fusível externo de proteção (com unidade reserva). Proteções: - C
urto-circuito. - Surtos de tensão. - Sub/sobretensão de rede. - Sobreaquecimento com desligamento automático. - Sobrecarga com desligamento automático. G
arantia 12 meses de garantia. 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
GO Goiânia R 25 A, 628 Luiz Alberto Bento (62) 3922-1155 vendas@dibentotecnologia.com.br
18.313.892/0001-46 SM DA SILVA - SOLUCOES R$ 278,21
Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo: #9007 
Descrição: Estabilizador 1000VA Microprocessado Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI Alarme sonoro de in
dicação Chave liga-desliga embutida e temporizada Medição e análise em TRUE RMS Sinalização visual de tensão em 5 níveis: 1. Rede normal (led aceso); 2. So
bretensão (piscagem rápida); 3. Subtensão (piscagem lenta); 4. Análise de rede (piscagem crescente por 2 segundos); 5. Sobrecarga (piscagem normal) Quantid
ade de tomadas: 6 tomadas 10A - NBR 14136 Tensão de entrada: 115V / 220V (bivolt automático) Tensão de saída: 115V Filtro de linha integrado: Sim Proteção
contra Subtensão 115V: 91V Proteção contra Subtensão em 220V: 174V Proteção contra Sobretensão 115V: 143V Proteção contra Sobretensão em 220V: 272V 
Rendimento: >92% Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática Supressor de transientes para rede elétrica: 150Vrms, 35J*, 2,5kA** Gra
u de proteção: IP 20 Peso: 4.025kg Altura: 120mm Largura: 160mm Comprimento: 180mm Garantia: 03 (três) anos, contra defeito de fábrica Marca: TS SHARA 
Modelo: #9007 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
GO Aparecida de Goiânia AL ANTONIO ALVES NETO, S/N Mauricio ou Washington (62) 98412-0569 licitacoes@atacadomoveis.com.br
40.689.972/0001-50 HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI R$ 278,22
Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo: 1000VA 
Descrição: ESTABILIZADOR POWEREST 1000VA BIVOLT 6 T TS SHARA 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
DF Brasília AV TERCEIRA AVENIDA BLOCOS 1214/1220A LOJA, 01 (61) 9831-5551/ (61) 3032-5291 felipecarvalho@hypertechnologies.com.br
44.417.768/0001-30 SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 306,00
Preço Estimado: R$ 568,77 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 568,77 Média dos Preços Obtidos: R$ 568,77
Quantidade Descrição Observação
602 Unidades ESTABILIZADOR 2 kVA Especificações Técnicas 1) Características de Entrada - Tensão nominal Bivolt Automático (115/220); - 
Máxima tensão permitida: 150/270V; - Frequência nominal máxima: 60 Hz; - Possuir Plugue do cabo de força Padrão NBR 1413
6. 2) Características de Saída - Possuir Potência máxima de 2000VA; - Possuir Tensão nominal 115V; - Possuir Regulação ± 6%; 
- Possuir mínimo de 04 (quatro) tomadas padrão NBR 14136, com corrente máxima de 10A; - Não deve introduzir distorção har
mônica total. 3) Proteções - Contra Surtos de tensão entre fase e neutro; - Contra Sub/sobretensão de rede elétrica com desliga
mento - Contra Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; - Contra Sobrecarga com desligamento automático.
4) Características Gerais - Dever atender à norma NBR 14373:2006. - Deve possuir Filtro de linha; - Função True RMS ; - Possuir 
LED colorido no painel frontal para indicar, no mínimo, as condições de funcionamento da rede elétrica, - Possuir rendimento co
m carga nominal acima de 90%; - Tempo máximo de resposta para estabilização de 3 ciclos de rede elétrica; - Material do corpo
do equipamento seja antichama; - Possuir fusível rearmável ou mini disjuntor. GARANTIA A garantia será de 24 ( vinte e quatro) 
meses direto do fabricante, com atendimento ON-SITE para todos componentes.
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 10 / 32
Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo: HOME 1000 BIVOLT 115/220V 
Descrição: ESTABILIZADOR POWEREST O Estabilizador PowerEst é a proteção ideal para os equipamentos eletrodomésticos em geral, pois possuem duas car
acterísticas extremamente eficientes: Auto diagnóstico de partida: Faz a análise prévia da rede elétrica antes de liberar a saída. Quando existe uma queda de en
ergia, no retorno ela pode vir a níveis altos e queimar o equipamento. O estabilizador PowerEst evita que isso aconteça. Partida com cruzamento no zero: Aume
nta a vida útil do equipamento, pois ele somente será energizado quando a tensão instantânea estiver igual a zero (evita ser ligado no pico de tensão).Potência 
de 1000VA Microprocessado Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI 6 tomadas de saída; Tensão de entrada: 11
5/220V; Tensão de saída: 115V; Alarme sonoro de indicação; Chave liga-desliga embutida e temporizada; Medição e análise em TRUE RMS; Sinalização visual d
e tensão em 5 níveis: Rede normal (led aceso); Sobretensão (piscagem rápida); Subtensão (piscagem lenta); Análise de rede (piscagem crescente por 2 segundo
s); Sobrecarga (piscagem normal); Garantia de 3 anos. 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
ES São Mateus R MANTENOPOLIS, 1231 (31) 8815-1244 servicocomercio11@gmail.com
34.494.895/0001-80 BRENDON DAMASCENO SIMOA 70360087175 R$ 306,00
Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo: Powerest 9007 
Descrição: ESTABILIZADOR POWEREST HOME 1000 BIVOLT 115/220V Especificações: Potência: 1000VA Quantidade de tomadas: 6 tomadas 10A - NBR 1413
6 Tensão de entrada: 115V / 220V (bivolt automático) Tensão de saída: 115V Filtro de linha integrado: Sim Proteção contra Subtensão 115V: 91V Proteção contr
a Subtensão em 220V: 174V Proteção contra Sobretensão 115V: 143V Proteção contra Sobretensão em 220V: 272V Rendimento: >92% Frequência de rede: 50H
z ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática Supressor de transientes para rede elétrica: 150Vrms, 35J*, 2,5kA** Grau de proteção: IP 20 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
GO Anápolis R 26, SN Brendon (62) 3706-1019 vendas.dscomdistribuidor@gmail.com
35.459.909/0001-97
* VENCEDOR *
LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI R$ 308,67
Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo: 9007 
Descrição: ESTABILIZADOR TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V - 9007 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MG Belo Horizonte R PONTE NOVA, 857 (31) 7118-6722 comercial@lbtechinformatica.com.br
05.903.157/0001-40 BELPARA COMERCIAL LTDA R$ 312,33
Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo: POWER EST 
Descrição: Estabilizador potência 1000VA. Especificações: - Microprocessador tecnologia RISC ou CISC ou DSP. - Atende a norma brasileira para estabilizador
es de tensão NBR 14373:2006. - True RMS. – Botão liga/desliga. - Leds de indicação do funcionamento do estabilizador. - Sinalização de funcionamento: rede, s
ub/sobretensão e sobrecarga. – Entrada bivolt automático: - Tensão nominal saída 115V~. - Mínimo 4 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136. - Gabi
nete em plástico antichama ou com carcaça metálica aterrada. - Filtro de linha interno. - Fusível externo de proteção (com unidade reserva). Proteções: - Curto-
circuito. - Surtos de tensão. - Sub/sobretensão de rede. - Sobreaquecimento com desligamento automático. - Sobrecarga com desligamento automático. Garant
ia 12 meses de garantia. 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PA Belém TV HUMAITA, 2233 (91) 3031-5152 belpara@oi.com.br
36.306.823/0001-97 LICITIN TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI R$ 318,93
Marca: TS-SHARA 
Fabricante: TS-SHARA 
Modelo: POWEREST 1000VA 
Descrição: ESTABILIZADOR COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MARCA: TS-SHARA MODELO: 1000VA POWER EST BIV/115V - 9007 CARACTERÍSTICA CO
MPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA OU ELETROELETRÔNICOS COR PRETO DIMENSÃO DA EMBALAGEM (A / P / L) 210.0MM / 340.0MM / 140
.0MM LEDS INDICATIVOS DE TENSÃO SIM NÚMERO DE TOMADAS 06 PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 3.27KG POTÊNCIA NOMINAL 1000VA SELEÇÃO 
DE TENSÃO ENTRADA BIVOLT COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA 115V/220V TENSÃO DE ENTRADA 115~220V TENSÃO DE SAÍDA 115V TIPO ESTABILIZADOR BIV
OLT TOMADA NOVO PADRÃO NBR 14136:2002. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES DO EQUIPAMENTO OFERTADO CONFORME CONS
TA NO CATALOGO / CERTIFICAÇÕES ANEXOS. 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
DF Brasília QUADRA QC 6 CONJUNTO 19 LOTE, 11 (61) 9918-5620 licitin.tec@gmail.com
05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS R$ 319,00
Marca: TS Shara PowerEst 9 
Fabricante: TS Shara PowerEst 9007 
Modelo: TS Shara, PowerEst 9007, 
Descrição: Marca ​TS Shara Fabricante ​TS Shara Modelo ​9007 Nome do modelo ​PowerEst Certificação ​Não Número da peça ​9007 Tipo Do Produto ​Eletrônicos 
Peças para montagem ​Não contém Número de unidades ​1 Voltagem ​200 Volts, 110 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ​A Tipo de fonte de 
energia ​Energia elétrica Baterias inclusas ​Não Funciona com baterias ​Não Cor ​Preto Cor correspondente ​Preto Conexões ​Não tem Garantia do fabricante ​12 M
eses Peso do produto ​2.08 kg Número do modelo ​9007 EAN ​7897103590070 Dimensões do produto ​175 x 170 x 120 cm; 2.08 Quilogramas 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
DF Brasília QI 33 BLOCO A SALA, 212 Vinicius Chaves dos Santos (61) 3568-9392 vcs.vendas@hotmail.com
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 11 / 32
31.769.389/0001-68 HOMEFULL INDUSTRIA E COMERCIO DIGITAL LTDA R$ 340,00
Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo: #9007 ESTABILIZADOR POWEREST HOME 1000 BIVOLT 115/ 
Descrição: Estabilizador potência 1000VA. Especificações: - Microprocessador tecnologia RISC ou CISC ou DSP. - Atende a norma brasileira para estabilizador
es de tensão NBR14373:2006. - True RMS. - Botão liga/desliga. - Leds de indicação do funcionamento do estabilizador. - Sinalização de funcionamento: rede,su
b/sobretensão e sobrecarga. - Entrada bivolt automático: - Tensão nominal saída 115V~. - Mínimo 4 tomadas elétricas de saída no padrão NBR14136. - Gabinet
e em plástico antichama ou com carcaça metálica aterrada. - Filtro de linha interno. - Fusível externo de proteção (com unidade reserva). Proteções: - Curto-circ
uito. - Surtos de tensão. - Sub/sobretensão de rede. - Sobreaquecimento com desligamento automático. - Sobrecarga com desligamento automático. Garantia 1
2 meses de garantia. Obs: DEVERÁ SER INDICADA A MARCA DO PRODUTO OFERTADO 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP Birigui R ROBERTO ANTUNES, 675 (18) 3641-8307 sac@homefull.com.br
34.499.979/0001-06 INVICTUS TECNOLOGIA EIRELI R$ 346,31
Marca: FORCE LINE 
Fabricante: FORCE LINE 
Modelo: EVO III 1000VA/W BIVOLT 
Descrição: Estabilizador potência 1000VA. Especificações: - Microprocessador tecnologia RISC ou CISC ou DSP. - Atende a norma brasileira para estabilizador
es de tensão NBR 14373:2006. - True RMS. - Botão liga/desliga. - Leds de indicação do funcionamento do estabilizador. - Sinalização de funcionamento: rede, su
b/sobretensão e sobrecarga. - Entrada bivolt automático: - Tensão nominal saída 115V~. - Mínimo 4 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136. - Gabinet
e em plástico antichama ou com carcaça metálica aterrada. - Filtro de linha interno. - Fusível externo de proteção (com unidade reserva). Proteções: - Curto-circ
uito. - Surtos de tensão. - Sub/sobretensão de rede. - Sobreaquecimento com desligamento automático. - Sobrecarga com desligamento automático. Garantia 1
2 meses de garantia. 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
ES Vila Velha RUA CAJUEIRO, 370 (27) 3244-7630 invictus.comercial6@gmail.com
03.618.435/0001-92 BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI R$ 346,32
Marca: CR Energia 
Fabricante: CR Energia 
Modelo: KEE 3.5 BI 
Descrição: CR Energia Estabilizador potência 1000VA. Especificações: - Microprocessador tecnologia RISC ou CISC ou DSP. - Atende a norma brasileira para e
stabilizadores de tensão NBR 14373:2006. - True RMS. - Botão liga/desliga. - Leds de indicação do funcionamento do estabilizador. - Sinalização de funcioname
nto: rede, sub/sobretensão e sobrecarga. - Entrada bivolt automático: - Tensão nominal saída 115V~. - Mínimo 4 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 141
36. - Gabinete em plástico antichama ou com carcaça metálica aterrada. - Filtro de linha interno. - Fusível externo de proteção (com unidade reserva). Proteções
: - Curto-circuito. - Surtos de tensão. - Sub/sobretensão de rede. - Sobreaquecimento com desligamento automático. - Sobrecarga com desligamento automátic
o. Garantia 12 meses de garantia. 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
GO Goiânia R DA PATRIA, 239 Josias Luiz do Brasil Guimarães (62) 3945-9847 luciana@brasillprodutos.com.br
18.828.894/0003-30 ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
R$ 362,45
Marca: Coletek 
Fabricante: Coleção 
Modelo: EXS II 1000VA 
Descrição: ESTABILIZADOR DESCRIÇÃO: Estabilizador potência 1000VA. Especificações: - Microprocessador tecnologia RISC ou CISC ou DSP. - Atende a norm
a brasileira para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006. - True RMS. – Botão liga/desliga. - Leds de indicação do funcionamento do estabilizador. - Sinaliza
ção de funcionamento: rede, sub/sobretensão e sobrecarga. – Entrada bivolt automático: - Tensão nominal saída 115V~. - Mínimo 4 tomadas elétricas de saída
no padrão NBR 14136. - Gabinete em plástico antichama ou com carcaça metálica aterrada. - Filtro de linha interno. - Fusível externo de proteção (com unidade 
reserva). Proteções: - Curto-circuito. - Surtos de tensão. - Sub/sobretensão de rede. - Sobreaquecimento com desligamento automático. - Sobrecarga com deslig
amento automático. Garantia: Conforme edital. Marca: Coletek Modelo: EXS II 1000VA Fabricante: Coleção 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
ES Serra AVENIDA ELDES SCHERRER SOUZA, 2230 (35) 3223-5461 financeiro@triligado.com.br
12.865.973/0001-72 ELVIS LEMES NEIMAIER R$ 366,67
Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo: TS SHARA -Estabilizador EVS LINE 1000VA BIV 
Descrição: "Estabilizador potência 1000VA. Especificações: - Microprocessador tecnologia RISC ou CISC ou DSP. - Atende a norma brasileira para estabilizador
es de tensão NBR 14373:2006. - True RMS. - Botão liga/desliga. - Leds de indicação do funcionamento do estabilizador. - Sinalização de funcionamento: rede, su
b/sobretensão e sobrecarga. - Entrada bivolt automático: - Tensão nominal saída 115V~. - Mínimo 4 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136. - Gabinet
e em plástico antichama ou com carcaça metálica aterrada. - Filtro de linha interno. - Fusível externo de proteção (com unidade reserva). Proteções: - Curto-circ
uito. - Surtos de tensão. - Sub/sobretensão de rede. - Sobreaquecimento com desligamento automático. - Sobrecarga com desligamento automático." 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SC São José AV JOSUE DI BERNARDI, 185 (51) 8100-6655 contato.taletech@gmail.com
43.361.407/0001-57 MAX MARIANO PEREIRA COELHO 08874826788 R$ 380,00
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 12 / 32
Marca: RAGTECH 
Fabricante: RAGTECH 
Modelo: ESTABILIZADOR SIDE LASER 1000VA - CÓD: 5379 
Descrição: Informações constantes do selo, conforme Portaria Inmetro Nº 333/2012: Segurança, Compulsório, Registro INF 12404, TÜV0004, INMETRO Carac
terísticas do Produto O único estabilizador do mercado especialmente projetado para proteger impressoras laser, fotocopiadoras, além dos computadores e eq
uipamentos de informática em geral. Não permite distúrbios na saída provocados pelos picos de corrente comuns nas impressoras laser, evitando desgaste pr
ematuro provocado pelos estabilizadores convencionais. Incorpora ainda recursos avançados como power monitor (medido de potência), powerlook (autodesli
gamento programável por consumo) e true full range (estabiliza integralmente de 92V a 258V). Especificações Sinalização Sonora: Indicação audível de níveis c
ríticos Fast RMS: Regulação precisa com resposta ultrarapida. O mais veloz na sua categoria (1 ciclo de rede) Proteção Eletrônica: Autodesligamento por subte
nsão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura Microprocessado: Precisão digital no controle de energia True Full Range: Seleção automátic
a da rede Filtro de linha: Contra distúrbios da rede elétrica Tecnologia Laser Sense: Projetado para impressora laser Especificações Técnicas Potência Nominal 
(VA/W): 1000 Corrente nom. de ent. em 115V/127V/220V (A): 8,7/7,9/4,5 Regulação de Saída: +/- 6% Frequência de Operação (Hz): 60 Tempo de resposta: 1 cicl
o de rede Rendimento 100% de carga: 92% (modelo trivolt) / 94% (modelo M1 e M2) Distorção Harmônica Típica: Zero Número de tomadas: 5 Proteção de Sobre
temperatura Proteção Telefônica UIT-K20: somente modelos NET Proteção Sobretensão de Saída: +10% / -10% Proteção Contra Surtos de Tensão: 170% Dimen
sões e Peso Dimensão (Lx A x P): 113 x 192 x 182mm Peso: 3kg Garantia 12 meses 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
ES Iúna 11A AVENIDA ADEMAR VIEIRA DA CUNHA, 52 (28) 9881-7991 maxmcoelho@yahoo.com.br
27.975.551/0001-27 VANGUARDA INFORMATICA LTDA R$ 383,48
Marca: Ragtech 
Fabricante: Ragtech 
Modelo: Side Laser 5379 1000Va 
Descrição: Estabilizador potência 1000VA. Especificações: - Microprocessador tecnologia RISC ou CISC ou DSP. - Atende a norma brasileira para estabilizador
es de tensão NBR 14373:2006. - True RMS. - Botão liga/desliga. - Leds de indicação do funcionamento do estabilizador. - Sinalização de funcionamento: rede, su
b/sobretensão e sobrecarga. - Entrada bivolt automático: - Tensão nominal saída 115V~. - Mínimo 4 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136. - Gabinet
e em plástico antichama ou com carcaça metálica aterrada. - Filtro de linha interno. - Fusível externo de proteção (com unidade reserva). Proteções: - Curto-circ
uito. - Surtos de tensão. - Sub/sobretensão de rede. - Sobreaquecimento com desligamento automático. - Sobrecarga com desligamento automático. Garantia 1
2 meses de garantia. Marca: Ragtech. Modelo: Side Laser 5379 1000Va. Garantia: 12 meses. Valor Unitário: R$ 480,66. Valor Total: R$ 72.099,00. 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
DF Brasília ST SCN - SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 04, BLOCO B, 100 DANNY (61) 3968-9919 licitacao@vanguardadf.com.br
36.634.191/0001-90 VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA R$ 383,49
Marca: TS Shara #266 
Fabricante: TS Shara #266 
Modelo: TS Shara #266 
Descrição: TS Shara #266 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP São Manuel RUA XV DE NOVEMBRO, 135 (14) 9175-2474 / (14) 9642-1672 versattil.comercial@gmail.com
24.284.710/0001-59 SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI R$ 391,03
Marca: KVA 
Fabricante: CR ENERGIA 
Modelo: KEE 3.5BI 
Descrição: 1. Características Gerais: • Potência 1000VA • Peso 6,5 KG • Dimensões (mm) 150X111X200 • Tensão de entrada 220/115 VAC • Tensão de saída 11
5 • Tomadas 6 2. Características Técnicas: • Elementos de entrada: cabo do tipo F/N/T PADRAO ABNT NBR14136 • Elementos de saída: tomadas do tipo F/N/T 
padrão NBR 14136. • Estabilizadores KEE também são fornecidos com proteção telefônica RJ 11 OPCIONAL • Acondicionamento: em caixa de aço com pintura 
epóxi anticorrosiva. e aterramento. • Proteção contra curto-circuito através de fusíveis rearmavel. • Circuito de proteção contra surtos de tensão de entrada e sa
ída. Sub e Sobre Tensão, Sobrecarga e Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático • Possui função TRUE RMS e Sistema de correção 8 estágios
por microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade • Tempo de resposta: menor que 16ms. (< 2 ciclos) para linha KEE • Frequência: 60 Hz. • Fator de potênci
a: 1 • Distorção harmônica: inexistente • Chave liga/desliga embutida • Led indicativo de rede de entrada, normal/alta e baixa • Variação admissível na tensão de
entrada + 20% • Variação admissível na tensão de saída ± 5% de tensão nominal. Com 8 estágios de regulação • Capacidade de sobrecarga: 50% durante 30 min
utos e 100% durante 10 segundos. • Comprimento do cabo de força (mm):1500mm • Possui Sistema de analise situação de rede, e mecanismo de auto teste pa
ra verificação das condições iniciais do equipamento. Antes liberar energia ao equipamentos ligados ao estabilizador • Fusível rearmavel externo 3. Observação:
• Modelo KEE: comutação tapes através de relé. EM CONFORMIDADE A NORMA INMETRO ABNT 14373/2006 • MODELO BI: BIVOLT AUTOMATICO ENTRADA – 
SAIDA 115 VAC 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
DF Brasília Q SHCS CR QUADRA 516 BLOCO B, 69 RITA (61) 3345-2857 sistemicalicitacoes@gmail.com
22.003.386/0001-28 CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI R$ 392,00
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 13 / 32
Marca: CR 
Fabricante: CR 
Modelo: KEE 
Descrição: Estabilizador potência 1000VA. Especificações: - Microprocessador tecnologia RISC ou CISC ou DSP. - Atende a norma brasileira para estabilizador
es de tensão NBR 14373:2006. - True RMS. - Botão liga/desliga. - Leds de indicação do funcionamento do estabilizador. - Sinalização de funcionamento: rede, su
b/sobretensão e sobrecarga. - Entrada bivolt automático: - Tensão nominal saída 115V~. - Mínimo 4 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136. - Gabinet
e em plástico antichama ou com carcaça metálica aterrada. - Filtro de linha interno. - Fusível externo de proteção (com unidade reserva). Proteções: - Curto-circ
uito. - Surtos de tensão. - Sub/sobretensão de rede. - Sobreaquecimento com desligamento automático. - Sobrecarga com desligamento automático. Garantia 1
2 meses de garantia. Obs: DEVERÁ SER INDICADA A MARCA DO PRODUTO OFERTADO CR-KEE 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
GO Goiânia R 27, 71 VICTOR (62) 3954-0456 goianiacrono@gmail.com
06.032.137/0001-04 VIGUI'ST INFORMATICA LTDA R$ 429,97
Marca: RAGTECH 
Fabricante: RGT ELETRÔNICA 
Modelo: SIDE LASER SDL 1000VN TI (COM DISJUNTOR 5T VENT.) 
Descrição: Estabilizador potência 1000VA.Especificações: - Microprocessador tecnologia RISC ou CISC ou DSP. -Atende a norma brasileira para estabilizadore
s de tensão NBR14373:2006. - True RMS. - Botão liga/desliga. - Leds de indicação do funcionamento do estabilizador. -Sinalização de funcionamento: rede,sub/
sobretensão e sobrecarga. - Entrada bivolt automático: - Tensão nominal saída 115V~. - Mínimo 4 tomadas elétricas de saída no padrão NBR14136. - Gabinete 
em plástico antichama ou com carcaça metálica aterrada. -Filtro de linha interno. - Fusível externo de proteção (com unidade reserva).Proteções: - Curto-circuit
o. - Surtos de tensão. - Sub/sobretensão de rede. -Sobreaquecimento com desligamento automático. - Sobrecarga com desligamento automático. Garantia 12m
eses de garantia. Obs: DEVERÁ SER INDICADA A MARCA DO PRODUTO OFERTADO MARCA RAGTECH MODELO SIDE LASER SDL 1000VN TI (COM DISJUNTOR
5T VENT.) 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP São Paulo R SEBASTIAO ANDRADE BONANI, 306 MURILO (11) 5562-5550 viguist@viguist.com.br
26.854.929/0001-71 DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 429,97
Marca: TSSHARA 
Fabricante: TSSHARA 
Modelo: POWEREST 1000VA 
Descrição: Estabilizador potência 1000VA. Especificações: - Microprocessador tecnologia RISC ou CISC ou DSP. - Atende a norma brasileira para estabilizador
es de tensão NBR 14373:2006. - True RMS. - Botão liga/desliga. - Leds de indicação do funcionamento do estabilizador. - Sinalização de funcionamento: rede, su
b/sobretensão e sobrecarga. - Entrada bivolt automático: - Tensão nominal saída 115V~. - Mínimo 4 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136. - Gabinet
e em plástico antichama ou com carcaça metálica aterrada. - Filtro de linha interno. - Fusível externo de proteção (com unidade reserva). Proteções: - Curto circ
uito. - Surtos de tensão. - Sub/sobretensão de rede. - Sobreaquecimento com desligamento automático. - Sobrecarga com desligamento automático. Garantia 1
2 meses de garantia. 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
MA São Luís R S, 12 DEBORA (98) 3011-6013 didaquempreendimentos@outlook.com
13.531.571/0001-02 ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA R$ 430,00
Marca: Ragtech 
Fabricante: Ragtech 
Modelo: Side Laser 1000va 
Descrição: Estabilizador potência 1000VA. Especificações: - Microprocessador tecnologia RISC ou CISC ou DSP. - Atende a norma brasileira para estabilizador
es de tensão NBR 14373:2006. - True RMS. - Botão liga/desliga. - Leds de indicação do funcionamento do estabilizador. - Sinalização de funcionamento: rede, su
b/sobretensão e sobrecarga. - Entrada bivolt automático: - Tensão nominal saída 115V~. - Mínimo 4 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136. - Gabinet
e em plástico antichama ou com carcaça metálica aterrada. - Filtro de linha interno. - Fusível externo de proteção (com unidade reserva). Proteções: - Curto-circ
uito. - Surtos de tensão. - Sub/sobretensão de rede. - Sobreaquecimento com desligamento automático. - Sobrecarga com desligamento automático. Garantia 1
2 meses de garantia 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP Praia Grande R CARMEM MOLON ZACCARO, 398 (11) 3979-6981 adilson@itectecnologia.com.br
43.185.250/0001-56 LEONARDO ANTONIO ALVES GUIMARAES 02710613166 R$ 433,33
Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo: POWEREST HOME 
Descrição: Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Quantidade Tomadas Saída: 6, Tipo: Microprocessado Risc/Flash C/8 Estágios Regulação, Características A
dicionais: Filtro De Linha Integrado Com Proteção Contra Surt, Freqüência: 60 HZ, Tensão Saída: 110 V, Capacidade Nominal: 2000 VA, 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
GO Anápolis AV BELO HORIZONTE, 00 (62) 9221-7874 laagaps@gmail.com
35.615.446/0001-05 LUXSELL COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA R$ 436,66
Marca: RAGTECH 
Fabricante: RAGTECH 
Modelo: SIDE LASER 1000VA 5379 
Descrição: Estabilizador potência 1000VA. Especificações: Microprocessador tecnologia RISC ou CISC ou DSP. - Atende a norma brasileira para estabilizadore
s de tensão NBR 14373:2006. - True RMS. - Botão liga/desliga. - Leds de indicação do funcionamento do estabilizador. - Sinalização de funcionamento: rede, sub
/sobretensão e sobrecarga. - Entrada bivolt automático: - Tensão nominal saída 115V~. - Mínimo 4 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136. - Gabinete
em plástico antichama ou com carcaça metálica aterrada. - Filtro de linha interno. - Fusível externo de proteção (com unidade reserva). Proteções: - Curto-circui
to. - Surtos de tensão. - Sub/sobretensão de rede. - Sobreaquecimento com desligamento automático. - Sobrecarga com desligamento automático. Garantia 12 
meses de garantia. 
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 14 / 32
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MG Belo Horizonte R JANAITIBA, 980 (31) 9146-7981 consit@terra.com.br
38.258.527/0001-93 G L SOLUCOES LTDA R$ 436,67
Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo: 1000VA 
Descrição: ESTABILIZADOR POWEREST HOME 1000 BIVOLT 115/220V 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
GO Goiânia RUA 88C, 00 (62) 8470-5670 luana_net28@hotmail.com
33.486.276/0001-80 JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI R$ 480,00
Marca: RAGTECH 
Fabricante: RAGTECH 
Modelo: SIDE LASER 1.000 VA 
Descrição: Estabilizador potência 1000VA. Especificações: - Microprocessador tecnologia RISC ou CISC ou DSP. - Atende a norma brasileira para estabilizador
es de tensão NBR 14373:2006. - True RMS. - Botão liga/desliga. - Leds de indicação do funcionamento do estabilizador. - Sinalização de funcionamento: rede, su
b/sobretensão e sobrecarga. - Entrada bivolt automático: - Tensão nominal saída 115V~. - Mínimo 4 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136. - Gabinet
e em plástico antichama ou com carcaça metálica aterrada. - Filtro de linha interno. - Fusível externo de proteção (com unidade reserva). Proteções: - Curto-circ
uito. - Surtos de tensão. - Sub/sobretensão de rede. - Sobreaquecimento com desligamento automático. - Sobrecarga com desligamento automático. Garantia 1
2 meses de garantia MARCA/ MODELO : RAGTECH SIDE LASER 1.000 VA Cod: 5379 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
DF Brasília A ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LT, 07 (61) 3378-6065/ (61) 8409-3091 jebcomercio@gmail.com
03.983.321/0001-41 ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA R$ 480,00
Marca: RAGTECH 
Fabricante: RAGTECH 
Modelo: ESTABILIZADOR SIDE LASER 1000VA - CÓD: 5379 SDL 10 
Descrição: ESTABILIZADOR SIDE LASER 1000VA - CÓD: 5379 SDL 1000VN TI (COM DISJUNTOR 5T VENT.) ▪ FP: 1 ▪ 1000W ▪ Tensão de Entrada: TRUE FULL RA
NGE ▪ Tensão de Saída 115V ▪ Tomadas: 5 ▪ ▪ Recursos: LASER SENSE / POWER MONITOR / DISJUNTOR / SINALIZAÇÃO SONORA 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PR Piraquara R VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313 Ilzo (41) 3589-3535 comercial@acompanysystem.com.br
12.027.340/0001-95 MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA R$ 480,59
Marca: TS Shara 
Fabricante: TS Shara 
Modelo: 9007 
Descrição: ESTABILIZADOR TSSHARA 1000VA POWER EST BIV/115V - 9007 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
GO Aparecida de Goiânia R UBERLANDIA, S/N (62) 3283-8424 exatacontabilidade@brturbo.com.br
05.807.475/0001-08 SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI R$ 480,66
Marca: TS SHARA POWEREST 
Fabricante: TS SHARA POWEREST 1000VA BIVOLT 
Modelo: TS SHARA POWEREST 1000VA BIVOLT 
Descrição: Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Quantidade Tomadas Saída: 6, Tipo: Microprocessado Risc/Flash C/8 Estágios Regulação, Características A
dicionais: Filtro De Linha Integrado Com Proteção Contra Surt, Freqência: 60 HZ, Tensão Saída: 110 V, Capacidade Nominal: 2000 VA, 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PE Recife R SAMUEL CAMPELO, 245 (81) 4062-8483 contato@seginfope.com.br
11.527.773/0001-47 CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI R$ 500,00
Marca: sms 
Fabricante: sms 
Modelo: progressi III 
Descrição: estabilizador 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
GO Goiânia R 105-D, 104 SANDI (62) 3242-5830 vendas.core@coretecnologia.net.br
40.660.759/0001-15 WM SOLUTIONS COMERCIO ATACADISTA LTDA R$ 705,57
Marca: SMS 
Fabricante: SMS 
Modelo: Progressive III 1000Bi 
Descrição: Estabilizador potência 1000VA.Especificações: -Microprocessador tecnologia RISCou CISC ou DSP. - Atende anorma brasileira paraestabilizadores 
de tensão NBR14373:2006. - True RMS. - Botãoliga/desliga. - Leds de indicação dofuncionamento do estabilizador. -Sinalização de funcionamento:rede, sub/so
bretensão esobrecarga. - Entrada bivoltautomático: - Tensão nominalsaída 115V~. - Mínimo 4 tomadaselétricas de saída no padrão NBR14136. - Gabinete em pl
ástico antichama ou com carcaçametálica aterrada. - Filtro de linhainterno. - Fusível externo deproteção (com unidade reserva).Proteções: - Curto-circuito. -Surt
os de tensão. -Sub/sobretensão de rede. -Sobreaquecimento comdesligamento automático. -Sobrecarga com desligamentoautomático. Garantia 12 meses deg
arantia 
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 15 / 32
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
MG Belo Horizonte R CASTELO DE SINTRA, 910 NEUSIMAR (31) 3665-6550 contato@wmsolutions.com.br
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
Preço (Compras Net) 2: 533,33
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM/RR
Descrição: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características
Adicionais: Filtro De Linha Integrado Com Proteção Contra Surt , Freqüência: 60
HZ, Tipo: Microprocessado Risc/Flash C/8 Estágios Regulação , Quantidade
Tomadas Saída: 6 , Tensão Saída: 110 V, Capacidade Nominal: 2000 V
Código
Refêrencia:
NºPregão:82022 / UASG:980307
UASG: 980307
Data: 09/06/2022 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
Item: 2
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
Ata: Link Ata
Identificação: NºPregão:82022 / UASG:980307
Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.665.702/0001-08
* VENCEDOR *
RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 533,33
Marca: RAGTECH 
Fabricante: RAGTECH 
Modelo: RAGTECH 
Descrição: No-Break (Para Computador/Impressora) ESPECIFICAR NÃO Especificação Técnica Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fa
bricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com co
mutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga 
de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, 
reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RR Boa Vista R BENTO BRASIL, 297 (95) 3624-4659 ibrandaome@bol.com.br
37.128.778/0001-90 NADSON PADILHA PINHEIRO 60170719200 R$ 616,67
Marca: tshara 
Fabricante: tshara 
Modelo: nobreak 
Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO DE LINHA INTEGRADO COM PRO
TEÇÃO CONTRA SUR T, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO MICROPROCESSADO RISC/FLASH C/8 ESTÁGIOS REGULAÇÃO, QUANTIDADE TOMADASSAÍDA 6, TENSÃO 
SAÍDA 110 V, CAPACIDADE NOMINAL 2000 VA 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RR Boa Vista R DAS IRIS, 272 (95) 8125-2250 padilhapinheiro2@gmail.com
27.252.621/0001-19 KL COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 616,67
Marca: MULTILASER 
Fabricante: MULTILASER 
Modelo: MULTILASER 
Descrição: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características Adicionais: Filtro De Linha Integrado Com Proteção Contra Surt , Freqüê
ncia: 60 HZ, Tipo: Microprocessado Risc/Flash C/8 Estágios Regulação , Quantidade Tomadas Saída: 6 , Tensão Saída: 110 V, Capacidade Nominal: 2000 V 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RR Boa Vista AV NAZARE FILGUEIRAS, 2187 DARIO (95) 3224-2353 klmedicamentosrr@gmail.com
31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS
EIRELI
R$ 645,00
Marca: RAGTECH 
Fabricante: RAGTECH NEW EASY WAY 1200VA COD. 4137 
Modelo: RAGTECH NEW EASY WAY 1200VA COD. 4137 
Descrição: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características Adicionais: Filtro De Linha Integrado Com Proteção Contra Surt , Freqên
cia: 60 HZ, Tipo: Microprocessado Risc/Flash C/8 Estágios Regulação , Quantidade Tomadas Saída: 6 , Tensão Saída: 110 V, Capacidade Nominal: 2000 V 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PB Conde ROD BR 101 KM 101 S/N, 000 (81) 4102-7444/ (81) 9185-5298 licitacao@grupomoov.com
21.366.890/0001-20 RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA R$ 702,00
Marca: ts shara/sms 
Fabricante: ts shara/sms 
Modelo: ts shara/sms 
Descrição: ESTABILIZADOR TENS?O, TENS?O ALIMENTA??O ENTRADA BIVOLT V, CARACTER?STICAS ADICIONAIS FILTRO DE LINHA INTEGRADO COM PROT
E??O CONTRA SUR T, FREQ??NCIA 60 HZ, TIPO MICROPROCESSADO RISC/FLASH C/8 EST?GIOS REGULA??O, QUANTIDADE TOMADASSA?DA 6, TENS?O SA?D
A 110 V, CAPACIDADE NOMINAL 2000 VA 
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 16 / 32
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RJ Rio de Janeiro R AGAI, 0 Gizelly (21) 2042-4092 contato.raytech@hotmail.com
39.891.878/0001-08 M DE M FREIRE R$ 702,00
Marca: SMS 
Fabricante: SMS 
Modelo: SMS 
Descrição: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características Adicionais: Filtro De Linha Integrado Com Proteção Contra Surt , Freqüê
ncia: 60 HZ, Tipo: Microprocessado Risc/Flash C/8 Estágios Regulação , Quantidade Tomadas Saída: 6 , Tensão Saída: 110 V, Capacidade Nominal: 2000 V 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
AM Manaus R SEN. CANDIDO B. DE OLIVEIRA, 10 (92) 8455-1278 papelariamannufinanceiro@gmail.com
38.504.819/0001-69 FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA R$ 780,00
Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo: TS SHARA 
Descrição: NOBREAK ? Nobreak TS Shara 1400va Bivolt Compact Pro 1bs/1ba Universal Auto 6 Tomdas Saída 115v E 220v Informações adicionais referente a
o produto apresentado no catalogo presente no final da proposta. Modelo: 1400va Bivolt Compact Pro Marca: TS SHARA 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP São Paulo R BERTOLINA MAGALHAES ALCOBA, 90 Fred Pimentel (11) 5834-3069 governo@frbtec.com.br
43.791.740/0001-04 RJ INFORMATICA LTDA R$ 780,00
Marca: RAGTECH 
Fabricante: RAGTECH 
Modelo: NEW EASY WAY 1200VA REF:4137 
Descrição: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características Adicionais: Filtro De Linha Integrado Com Proteção Contra Surt , Freqên
cia: 60 HZ, Tipo: Microprocessado Risc/Flash C/8 Estágios Regulação , Quantidade Tomadas Saída: 6 , Tensão Saída: 110 V, Capacidade Nominal: 2000 V 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SC Laurentino R CESARIO BONACOLSI, 73 (47) 8886-5075 rjinformatica2021@gmail.com
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
Preço (Compras Net) 3: 649,33
Órgão: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO|TCU
Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V,
CARACTERÍSTICASADICIONAIS FILTRO DE LINHA INTEGRADO COM PROTEÇÃO
CONTRA SUR T, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO MICROPROCESSADO RISC/FLASH
C/8 ESTÁGIOS REGULAÇÃO, QUANTIDADE TOMADASSAÍDA 6, TENSÃO SAÍDA
110 V, CAPACIDADE NOMINAL 2000 VA
Código
Refêrencia:
Dispensa de Licitação Nº 10/2022 / UASG: 030001
UASG: 30001
Data: 01/05/2022 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
Item: 2
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 10/2022 /
UASG: 030001
Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.807.475/0001-08
* VENCEDOR *
SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI R$ 649,33
Marca: RAGTECH NEW EASY WAY 
Fabricante: Fabricante não informado 
Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, CARACTERÍSTICASADICIONAIS FILTRO DE LINHA INTEGRADO COM PROT
EÇÃO CONTRA SUR T, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO MICROPROCESSADO RISC/FLASH C/8 ESTÁGIOS REGULAÇÃO, QUANTIDADE TOMADASSAÍDA 6, TENSÃO S
AÍDA 110 V, CAPACIDADE NOMINAL 2000 VA 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PE Recife R SAMUEL CAMPELO, 245 (81) 4062-8483 contato@seginfope.com.br
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 17 / 32
Item 3: NOBREAK 1.5 kVA
Preço (Outros Entes Públicos) 1: 840,00
Órgão: DELEG.SECC.POLICIA DE SJBARRA | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
SãO JOAUQIM DA BARRA
Descrição: NO-BREAK, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO, TECNOLOGIA ON-LINE,
MICROPROCESSADO, POTENCIA MINIMA SUPORTADA DE 1,5 KVA (1500 VA),
RENDIMENTO A PLENA CARGA DE 95% (PARA REDE) E 85% (PARA BATERIA),
TENSAO DE ENTRADA DE 115/127/220V BIVOLT AUTOMATICO, VARIACAO DE
TENSAO DE ENTRADA DE 89V A 138V (115V) E 175V A 254V (220V),
FREQUENCIA DE ENTRADA DE 60 HZ +/- 4%, FATOR DE POTENCIA DE 0,7,
TENSAO DE SAIDA DE 220V, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA +/-5% (MODO
BATERIA) E +6% -10% PARA (MODO REDE), DISTORCAO HARMONICA NAO
POSSUI, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO (PWM), PROTECAO
CONTRA SOBREAQUECIMENTO DO TRANSFORMADOR E INVERSOR, POTENCIA
EXCEDIDA, DESCARGA TOTAL DA BATERIA, TIPO DE BATERIAS 02 BATERIAS
INTERNAS DE 12VDC/07AH, COM CONECTOR PARA BATERIA EXTERNA, COM
AUTONOMIA MINIMA DE 1H05MIN, PERMITE EXPANSAO DO TEMPO DE
AUTONOMIA DO NOBREAK COM BATERIA EXTERNA, TEMPO MAXIMO DE
RECARGA DAS BATERIAS RECARGA AUTOMATICA DAS BATERIAS E O SISTEMA
DE SINALIZACAO DAS CONDICOES DE USO(LED E ALARME SONORO,
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM COMPUTADOR E
SMARTPHONE, INTERFACE DE COMUNICACAO 01 USB OPTICAMENTE
ISOLADA, LEDS DE SINALIZACAO PARA INDICACAO DE STATUS DO
EQUIPAMENTO, ALARMES AUDIOVISUAIS COM FUNCAO MUTE PARA SONORO,
GABINETE METALICO, QUANTIDADE DE SAIDAS 05 TOMADAS PADRAO NBR
14136, CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA NO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE 12
MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO EM PORTUGUES, COM
CABO DE COMUNICACAO USB (TIPO A-B), E SUAS CONDICOES DEVERAO
ESTAR DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE
Código
Refêrencia:
OC: 180297000012022OC00064
Data: 08/06/2022 09:42
Modalidade: Convite Eletrônico
Item: 3
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE
Ata: Link Ata
Identificação: OC: 180297000012022OC00064
Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.003.386/0001-28
* VENCEDOR *
CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI R$ 840,00
Preço Estimado: R$ 1.295,68 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 1.295,68 Média dos Preços Obtidos: R$ 1.295,68
Quantidade Descrição Observação
438 Unidades NOBREAK DE 1.5 KVA Especificações Técnicas mínimas 1) Características de Entrada - Tensão De Entrada: 115V/220V Bivolt a
utomático; - Potência mínima de 1500VA; - Frequência 60Hz; - Padrão NBR 14136. 2) Características de Saída - Tensão De Saíd
a: 115V; - Fator Potência mínimo: 0,65 - Forma de onda senoidal pura. - No mínimo 5 tomadas padrão NBR14136. 3) Dispositivos
de Proteção - Deve possuir Filtro de linha para proteção contra surtos de tensão - Contra Sub/sobre tensão da rede elétrica. - Pr
oteção contra sobrecarga. - Contra descarga completa da bateria. 4) Características Gerais - Deve ser Microprocessado - Deve 
permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; - Comunicação Inteligente através de porta USB, Ca
bo incluso. - Software que permite o monitoramento das funções do Nobreak. - Comunicação inteligente com PC que permite ge
renciamento via USB, - Software fornecido com o equipamento sem necessidade de licença; - LEDs ou Display digital que inform
em o estado de operação do nobreak ; - Sinalização sonora de status do nobreak , indicar se está no modo de bateria, indicar au
tonomia e quando energizado; - Botão liga/desliga temporizado; - Conexão para baterias externas para expansão da autonomia. 
- Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. - Estabilizador interno com no mínimo de 4 estágios de regulação - Rendimento
Mínimo: 90% (para operação rede); - Deve permitir expansão de autonomia com conector para módulo externo de bateria; - Auto
nomia mínima de 60 minutos utilizando a carga das baterias internas, para alimentar um computador on board + Monitor LED 1
5,6"" GARANTIA A garantia será de 24 (vinte e quatro) meses direto do fabricante, com atendimento ON-SITE para todos compon
entes e 12 (doze) meses para as baterias. OBS: É vedado ao fornecedor disponibilizar equipamentos obsoletos e/ou descontinu
ados pelo fabricante.
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 18 / 32
Marca: CR - KSB 1500BS 
Fabricante: Fabricante não informado 
Modelo: CR - KSB 1500BS 
Descrição: NO-BREAK, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO, TECNOLOGIA ON-LINE, MICROPROCESSADO, POTENCIA MINIMA SUPORTADA DE 1,5 KVA (
1500 VA), RENDIMENTO A PLENA CARGA DE 95% (PARA REDE) E 85% (PARA BATERIA), TENSAO DE ENTRADA DE 115/127/220V BIVOLT AUTOMATICO, VARIA
CAO DE TENSAO DE ENTRADA DE 89V A 138V (115V) E 175V A 254V (220V), FREQUENCIA DE ENTRADA DE 60 HZ +/- 4%, FATOR DE POTENCIA DE 0,7, TENSA
O DE SAIDA DE 220V, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA +/-5% (MODO BATERIA) E +6% -10% PARA (MODO REDE), DISTORCAO HARMONICA NAO POSSUI, FOR
MA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO (PWM), PROTECAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO DO TRANSFORMADOR E INVERSOR, POTENCIA EXCEDIDA, 
DESCARGA TOTAL DA BATERIA, TIPO DE BATERIAS 02 BATERIAS INTERNAS DE 12VDC/07AH, COM CONECTOR PARA BATERIA EXTERNA, COM AUTONOMIA 
MINIMA DE 1H05MIN, PERMITE EXPANSAO DO TEMPO DE AUTONOMIA DO NOBREAK COM BATERIA EXTERNA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIA
S RECARGA AUTOMATICA DAS BATERIAS E O SISTEMA DE SINALIZACAO DAS CONDICOES DE USO(LED E ALARME SONORO, SOFTWARE DE GERENCIAMENT
O COMPATIVEL COM COMPUTADOR E SMARTPHONE, INTERFACE DE COMUNICACAO 01 USB OPTICAMENTE ISOLADA, LEDS DE SINALIZACAO PARA INDICA
CAO DE STATUS DO EQUIPAMENTO, ALARMES AUDIOVISUAIS COM FUNCAO MUTE PARA SONORO, GABINETE METALICO, QUANTIDADE DE SAIDAS 05 TOMA
DAS PADRAO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA NO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO EM P
ORTUGUES, COM CABO DE COMUNICACAO USB (TIPO A-B), E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
GO Goiânia R 27, 71 VICTOR (62) 3954-0456 goianiacrono@gmail.com
25.329.167/0001-21 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI R$ 872,50
Marca: CR KSB 1500BS 
Fabricante: Fabricante não informado 
Modelo: CR KSB 1500BS 
Descrição: NO-BREAK, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO, TECNOLOGIA ON-LINE, MICROPROCESSADO, POTENCIA MINIMA SUPORTADA DE 1,5 KVA (
1500 VA), RENDIMENTO A PLENA CARGA DE 95% (PARA REDE) E 85% (PARA BATERIA), TENSAO DE ENTRADA DE 115/127/220V BIVOLT AUTOMATICO, VARIA
CAO DE TENSAO DE ENTRADA DE 89V A 138V (115V) E 175V A 254V (220V), FREQUENCIA DE ENTRADA DE 60 HZ +/- 4%, FATOR DE POTENCIA DE 0,7, TENSA
O DE SAIDA DE 220V, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA +/-5% (MODO BATERIA) E +6% -10% PARA (MODO REDE), DISTORCAO HARMONICA NAO POSSUI, FOR
MA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO (PWM), PROTECAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO DO TRANSFORMADOR E INVERSOR, POTENCIA EXCEDIDA, 
DESCARGA TOTAL DA BATERIA, TIPO DE BATERIAS 02 BATERIAS INTERNAS DE 12VDC/07AH, COM CONECTOR PARA BATERIA EXTERNA, COM AUTONOMIA 
MINIMA DE 1H05MIN, PERMITE EXPANSAO DO TEMPO DE AUTONOMIA DO NOBREAK COM BATERIA EXTERNA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIA
S RECARGA AUTOMATICA DAS BATERIAS E O SISTEMA DE SINALIZACAO DAS CONDICOES DE USO(LED E ALARME SONORO, SOFTWARE DE GERENCIAMENT
O COMPATIVEL COM COMPUTADOR E SMARTPHONE, INTERFACE DE COMUNICACAO 01 USB OPTICAMENTE ISOLADA, LEDS DE SINALIZACAO PARA INDICA
CAO DE STATUS DO EQUIPAMENTO, ALARMES AUDIOVISUAIS COM FUNCAO MUTE PARA SONORO, GABINETE METALICO, QUANTIDADE DE SAIDAS 05 TOMA
DAS PADRAO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA NO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO EM P
ORTUGUES, COM CABO DE COMUNICACAO USB (TIPO A-B), E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Caxias do Sul R CIDADE INDUSTRIAL, 744 ROBERTO (54) 3225-6669 vendas@crenergia.com.br
13.531.571/0001-02 ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA R$ 975,00
Marca: Ragtech - Easy Way 1500va 
Fabricante: Fabricante não informado 
Modelo: Ragtech - Easy Way 1500va 
Descrição: NO-BREAK, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO, TECNOLOGIA ON-LINE, MICROPROCESSADO, POTENCIA MINIMA SUPORTADA DE 1,5 KVA (
1500 VA), RENDIMENTO A PLENA CARGA DE 95% (PARA REDE) E 85% (PARA BATERIA), TENSAO DE ENTRADA DE 115/127/220V BIVOLT AUTOMATICO, VARIA
CAO DE TENSAO DE ENTRADA DE 89V A 138V (115V) E 175V A 254V (220V), FREQUENCIA DE ENTRADA DE 60 HZ +/- 4%, FATOR DE POTENCIA DE 0,7, TENSA
O DE SAIDA DE 220V, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA +/-5% (MODO BATERIA) E +6% -10% PARA (MODO REDE), DISTORCAO HARMONICA NAO POSSUI, FOR
MA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO (PWM), PROTECAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO DO TRANSFORMADOR E INVERSOR, POTENCIA EXCEDIDA, 
DESCARGA TOTAL DA BATERIA, TIPO DE BATERIAS 02 BATERIAS INTERNAS DE 12VDC/07AH, COM CONECTOR PARA BATERIA EXTERNA, COM AUTONOMIA 
MINIMA DE 1H05MIN, PERMITE EXPANSAO DO TEMPO DE AUTONOMIA DO NOBREAK COM BATERIA EXTERNA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIA
S RECARGA AUTOMATICA DAS BATERIAS E O SISTEMA DE SINALIZACAO DAS CONDICOES DE USO(LED E ALARME SONORO, SOFTWARE DE GERENCIAMENT
O COMPATIVEL COM COMPUTADOR E SMARTPHONE, INTERFACE DE COMUNICACAO 01 USB OPTICAMENTE ISOLADA, LEDS DE SINALIZACAO PARA INDICA
CAO DE STATUS DO EQUIPAMENTO, ALARMES AUDIOVISUAIS COM FUNCAO MUTE PARA SONORO, GABINETE METALICO, QUANTIDADE DE SAIDAS 05 TOMA
DAS PADRAO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA NO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO EM P
ORTUGUES, COM CABO DE COMUNICACAO USB (TIPO A-B), E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP Praia Grande R CARMEM MOLON ZACCARO, 398 (11) 3979-6981 adilson@itectecnologia.com.br
34.060.148/0001-33 PALLACIO COMERCIAL LTDA. R$ 999,00
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 19 / 32
Marca: RAGTECH / NEW EASY WAY 1500VA - CÓD: 4176 
Fabricante: Fabricante não informado 
Modelo: RAGTECH / NEW EASY WAY 1500VA - CÓD: 4176 
Descrição: NO-BREAK, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO, TECNOLOGIA ON-LINE, MICROPROCESSADO, POTENCIA MINIMA SUPORTADA DE 1,5 KVA (
1500 VA), RENDIMENTO A PLENA CARGA DE 95% (PARA REDE) E 85% (PARA BATERIA), TENSAO DE ENTRADA DE 115/127/220V BIVOLT AUTOMATICO, VARIA
CAO DE TENSAO DE ENTRADA DE 89V A 138V (115V) E 175V A 254V (220V), FREQUENCIA DE ENTRADA DE 60 HZ +/- 4%, FATOR DE POTENCIA DE 0,7, TENSA
O DE SAIDA DE 220V, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA +/-5% (MODO BATERIA) E +6% -10% PARA (MODO REDE), DISTORCAO HARMONICA NAO POSSUI, FOR
MA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO (PWM), PROTECAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO DO TRANSFORMADOR E INVERSOR, POTENCIA EXCEDIDA, 
DESCARGA TOTAL DA BATERIA, TIPO DE BATERIAS 02 BATERIAS INTERNAS DE 12VDC/07AH, COM CONECTOR PARA BATERIA EXTERNA, COM AUTONOMIA 
MINIMA DE 1H05MIN, PERMITE EXPANSAO DO TEMPO DE AUTONOMIA DO NOBREAK COM BATERIA EXTERNA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIA
S RECARGA AUTOMATICA DAS BATERIAS E O SISTEMA DE SINALIZACAO DAS CONDICOES DE USO(LED E ALARME SONORO, SOFTWARE DE GERENCIAMENT
O COMPATIVEL COM COMPUTADOR E SMARTPHONE, INTERFACE DE COMUNICACAO 01 USB OPTICAMENTE ISOLADA, LEDS DE SINALIZACAO PARA INDICA
CAO DE STATUS DO EQUIPAMENTO, ALARMES AUDIOVISUAIS COM FUNCAO MUTE PARA SONORO, GABINETE METALICO, QUANTIDADE DE SAIDAS 05 TOMA
DAS PADRAO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA NO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO EM P
ORTUGUES, COM CABO DE COMUNICACAO USB (TIPO A-B), E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP São Paulo AVENIDA RICARDO MEDINA FILHO, 292 Valdir (11) 94746-3946 pallaciocomercial@gmail.com
23.556.435/0001-12 SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA R$ 1.009,91
Marca: TS Shara 4436 
Fabricante: Fabricante não informado 
Modelo: TS Shara 4436 
Descrição: NO-BREAK, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO, TECNOLOGIA ON-LINE, MICROPROCESSADO, POTENCIA MINIMA SUPORTADA DE 1,5 KVA (
1500 VA), RENDIMENTO A PLENA CARGA DE 95% (PARA REDE) E 85% (PARA BATERIA), TENSAO DE ENTRADA DE 115/127/220V BIVOLT AUTOMATICO, VARIA
CAO DE TENSAO DE ENTRADA DE 89V A 138V (115V) E 175V A 254V (220V), FREQUENCIA DE ENTRADA DE 60 HZ +/- 4%, FATOR DE POTENCIA DE 0,7, TENSA
O DE SAIDA DE 220V, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA +/-5% (MODO BATERIA) E +6% -10% PARA (MODO REDE), DISTORCAO HARMONICA NAO POSSUI, FOR
MA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO (PWM), PROTECAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO DO TRANSFORMADOR E INVERSOR, POTENCIA EXCEDIDA, 
DESCARGA TOTAL DA BATERIA, TIPO DE BATERIAS 02 BATERIAS INTERNAS DE 12VDC/07AH, COM CONECTOR PARA BATERIA EXTERNA, COM AUTONOMIA 
MINIMA DE 1H05MIN, PERMITE EXPANSAO DO TEMPO DE AUTONOMIA DO NOBREAK COM BATERIA EXTERNA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIA
S RECARGA AUTOMATICA DAS BATERIAS E O SISTEMA DE SINALIZACAO DAS CONDICOES DE USO(LED E ALARME SONORO, SOFTWARE DE GERENCIAMENT
O COMPATIVEL COM COMPUTADOR E SMARTPHONE, INTERFACE DE COMUNICACAO 01 USB OPTICAMENTE ISOLADA, LEDS DE SINALIZACAO PARA INDICA
CAO DE STATUS DO EQUIPAMENTO, ALARMES AUDIOVISUAIS COM FUNCAO MUTE PARA SONORO, GABINETE METALICO, QUANTIDADE DE SAIDAS 05 TOMA
DAS PADRAO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA NO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO EM P
ORTUGUES, COM CABO DE COMUNICACAO USB (TIPO A-B), E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP São José do Rio Preto R DIONIZIO ZACARON, 2375 Anderson (17) 3304-9866 bec.sp@seattlebrasil.com.br
20.985.924/0001-00 B.S TECH COMERCIAL EIRELI R$ 1.059,00
Marca: SMS 1500VA NET4+ 27296 
Fabricante: Fabricante não informado 
Modelo: SMS 1500VA NET4+ 27296 
Descrição: NO-BREAK, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO, TECNOLOGIA ON-LINE, MICROPROCESSADO, POTENCIA MINIMA SUPORTADA DE 1,5 KVA (
1500 VA), RENDIMENTO A PLENA CARGA DE 95% (PARA REDE) E 85% (PARA BATERIA), TENSAO DE ENTRADA DE 115/127/220V BIVOLT AUTOMATICO, VARIA
CAO DE TENSAO DE ENTRADA DE 89V A 138V (115V) E 175V A 254V (220V), FREQUENCIA DE ENTRADA DE 60 HZ +/- 4%, FATOR DE POTENCIA DE 0,7, TENSA
O DE SAIDA DE 220V, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA +/-5% (MODO BATERIA) E +6% -10% PARA (MODO REDE), DISTORCAO HARMONICA NAO POSSUI, FOR
MA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO (PWM), PROTECAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO DO TRANSFORMADOR E INVERSOR, POTENCIA EXCEDIDA, 
DESCARGA TOTAL DA BATERIA, TIPO DE BATERIAS 02 BATERIAS INTERNAS DE 12VDC/07AH, COM CONECTOR PARA BATERIA EXTERNA, COM AUTONOMIA 
MINIMA DE 1H05MIN, PERMITE EXPANSAO DO TEMPO DE AUTONOMIA DO NOBREAK COM BATERIA EXTERNA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIA
S RECARGA AUTOMATICA DAS BATERIAS E O SISTEMA DE SINALIZACAO DAS CONDICOES DE USO(LED E ALARME SONORO, SOFTWARE DE GERENCIAMENT
O COMPATIVEL COM COMPUTADOR E SMARTPHONE, INTERFACE DE COMUNICACAO 01 USB OPTICAMENTE ISOLADA, LEDS DE SINALIZACAO PARA INDICA
CAO DE STATUS DO EQUIPAMENTO, ALARMES AUDIOVISUAIS COM FUNCAO MUTE PARA SONORO, GABINETE METALICO, QUANTIDADE DE SAIDAS 05 TOMA
DAS PADRAO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA NO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO EM P
ORTUGUES, COM CABO DE COMUNICACAO USB (TIPO A-B), E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP Ribeirão Preto R MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 1313 Marcelo (16) 3441-2162 atendimento@betastore.com.br
18.346.556/0001-08 F. L. SANTOS COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS R$ 1.115,00
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 20 / 32
Marca: Ragtech 4176 1500VA Bivolt 
Fabricante: Fabricante não informado 
Modelo: Ragtech 4176 1500VA Bivolt 
Descrição: NO-BREAK, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO, TECNOLOGIA ON-LINE, MICROPROCESSADO, POTENCIA MINIMA SUPORTADA DE 1,5 KVA (
1500 VA), RENDIMENTO A PLENA CARGA DE 95% (PARA REDE) E 85% (PARA BATERIA), TENSAO DE ENTRADA DE 115/127/220V BIVOLT AUTOMATICO, VARIA
CAO DE TENSAO DE ENTRADA DE 89V A 138V (115V) E 175V A 254V (220V), FREQUENCIA DE ENTRADA DE 60 HZ +/- 4%, FATOR DE POTENCIA DE 0,7, TENSA
O DE SAIDA DE 220V, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA +/-5% (MODO BATERIA) E +6% -10% PARA (MODO REDE), DISTORCAO HARMONICA NAO POSSUI, FOR
MA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO (PWM), PROTECAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO DO TRANSFORMADOR E INVERSOR, POTENCIA EXCEDIDA, 
DESCARGA TOTAL DA BATERIA, TIPO DE BATERIAS 02 BATERIAS INTERNAS DE 12VDC/07AH, COM CONECTOR PARA BATERIA EXTERNA, COM AUTONOMIA 
MINIMA DE 1H05MIN, PERMITE EXPANSAO DO TEMPO DE AUTONOMIA DO NOBREAK COM BATERIA EXTERNA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIA
S RECARGA AUTOMATICA DAS BATERIAS E O SISTEMA DE SINALIZACAO DAS CONDICOES DE USO(LED E ALARME SONORO, SOFTWARE DE GERENCIAMENT
O COMPATIVEL COM COMPUTADOR E SMARTPHONE, INTERFACE DE COMUNICACAO 01 USB OPTICAMENTE ISOLADA, LEDS DE SINALIZACAO PARA INDICA
CAO DE STATUS DO EQUIPAMENTO, ALARMES AUDIOVISUAIS COM FUNCAO MUTE PARA SONORO, GABINETE METALICO, QUANTIDADE DE SAIDAS 05 TOMA
DAS PADRAO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA NO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO EM P
ORTUGUES, COM CABO DE COMUNICACAO USB (TIPO A-B), E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP São Paulo R FRAN PACHECO, 11 (11) 2741-0634/ (11) 7112-5451 fabio@compuprime.com.br
04.196.935/0002-27 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. R$ 1.134,45
Marca: SMS - NET4+ uSM1500Bi 115 Expert 
Fabricante: Fabricante não informado 
Modelo: SMS - NET4+ uSM1500Bi 115 Expert 
Descrição: NO-BREAK, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO, TECNOLOGIA ON-LINE, MICROPROCESSADO, POTENCIA MINIMA SUPORTADA DE 1,5 KVA (
1500 VA), RENDIMENTO A PLENA CARGA DE 95% (PARA REDE) E 85% (PARA BATERIA), TENSAO DE ENTRADA DE 115/127/220V BIVOLT AUTOMATICO, VARIA
CAO DE TENSAO DE ENTRADA DE 89V A 138V (115V) E 175V A 254V (220V), FREQUENCIA DE ENTRADA DE 60 HZ +/- 4%, FATOR DE POTENCIA DE 0,7, TENSA
O DE SAIDA DE 220V, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA +/-5% (MODO BATERIA) E +6% -10% PARA (MODO REDE), DISTORCAO HARMONICA NAO POSSUI, FOR
MA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO (PWM), PROTECAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO DO TRANSFORMADOR E INVERSOR, POTENCIA EXCEDIDA, 
DESCARGA TOTAL DA BATERIA, TIPO DE BATERIAS 02 BATERIAS INTERNAS DE 12VDC/07AH, COM CONECTOR PARA BATERIA EXTERNA, COM AUTONOMIA 
MINIMA DE 1H05MIN, PERMITE EXPANSAO DO TEMPO DE AUTONOMIA DO NOBREAK COM BATERIA EXTERNA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIA
S RECARGA AUTOMATICA DAS BATERIAS E O SISTEMA DE SINALIZACAO DAS CONDICOES DE USO(LED E ALARME SONORO, SOFTWARE DE GERENCIAMENT
O COMPATIVEL COM COMPUTADOR E SMARTPHONE, INTERFACE DE COMUNICACAO 01 USB OPTICAMENTE ISOLADA, LEDS DE SINALIZACAO PARA INDICA
CAO DE STATUS DO EQUIPAMENTO, ALARMES AUDIOVISUAIS COM FUNCAO MUTE PARA SONORO, GABINETE METALICO, QUANTIDADE DE SAIDAS 05 TOMA
DAS PADRAO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA NO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO EM P
ORTUGUES, COM CABO DE COMUNICACAO USB (TIPO A-B), E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP Cajamar AV DOUTOR ANTONIO JOAO ABDALLA, 260 Anderson F. Oliveira (11) 3646-6600 anderson.oliveira@goldendistribuidora.com.br
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
Preço (Outros Entes Públicos) 2: 849,00
Órgão: CTO.PROG.PENIT. DE JARDINOPOLIS | SECRETARIA ADMINISTRACAO
PENITENCIARIA | JARDINÓPOLIS
Descrição: NO-BREAK, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO, TECNOLOGIA ON-LINE,
MICROPROCESSADO, POTENCIA MINIMA SUPORTADA DE 1,5 KVA (1500 VA),
RENDIMENTO A PLENA CARGA DE 95% (PARA REDE) E 85% (PARA BATERIA),
TENSAO DE ENTRADA DE 115/127/220V BIVOLT AUTOMATICO, VARIACAO DE
TENSAO DE ENTRADA DE 89V A 138V (115V) E 175V A 254V (220V),
FREQUENCIA DE ENTRADA DE 60 HZ +/- 4%, FATOR DE POTENCIA DE 0,7,
TENSAO DE SAIDA DE 220V, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA +/-5% (MODO
BATERIA) E +6% -10% PARA (MODO REDE), DISTORCAO HARMONICA NAO
POSSUI, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO (PWM), PROTECAO
CONTRA SOBREAQUECIMENTO DO TRANSFORMADOR E INVERSOR, POTENCIA
EXCEDIDA, DESCARGA TOTAL DA BATERIA, TIPO DE BATERIAS 02 BATERIAS
INTERNAS DE 12VDC/07AH, COM CONECTOR PARA BATERIA EXTERNA, COM
AUTONOMIA MINIMA DE 1H05MIN, PERMITE EXPANSAO DO TEMPO DE
AUTONOMIA DO NOBREAK COM BATERIA EXTERNA, TEMPO MAXIMO DE
RECARGA DAS BATERIAS RECARGA AUTOMATICA DAS BATERIAS E O SISTEMA
DE SINALIZACAO DAS CONDICOES DE USO(LED E ALARME SONORO,
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM COMPUTADOR E
SMARTPHONE, INTERFACE DE COMUNICACAO 01 USB OPTICAMENTE
ISOLADA, LEDS DE SINALIZACAO PARA INDICACAO DE STATUS DO
EQUIPAMENTO, ALARMES AUDIOVISUAIS COM FUNCAO MUTE PARA SONORO,
GABINETE METALICO, QUANTIDADE DE SAIDAS 05 TOMADAS PADRAO NBR
14136, CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA NO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE 12
MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO EM PORTUGUES, COM
CABO DE COMUNICACAO USB (TIPO A-B), E SUAS CONDICOES DEVERAO
ESTAR DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE
Data: 16/11/2022 17:43
Modalidade: Convite Eletrônico
Item: 3
Quantidade: 4
Unidade: UNIDADE
Ata: Link Ata
Identificação: OC: 380259000012022OC00252
Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 21 / 32
Código
Refêrencia:
OC: 380259000012022OC00252
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.003.386/0001-28
* VENCEDOR *
CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI R$ 849,00
Marca: CR-KSB1500BS 
Fabricante: Fabricante não informado 
Modelo: CR-KSB1500BS 
Descrição: NO-BREAK, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO, TECNOLOGIA ON-LINE, MICROPROCESSADO, POTENCIA MINIMA SUPORTADA DE 1,5 KVA (
1500 VA), RENDIMENTO A PLENA CARGA DE 95% (PARA REDE) E 85% (PARA BATERIA), TENSAO DE ENTRADA DE 115/127/220V BIVOLT AUTOMATICO, VARIA
CAO DE TENSAO DE ENTRADA DE 89V A 138V (115V) E 175V A 254V (220V), FREQUENCIA DE ENTRADA DE 60 HZ +/- 4%, FATOR DE POTENCIA DE 0,7, TENSA
O DE SAIDA DE 220V, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA +/-5% (MODO BATERIA) E +6% -10% PARA (MODO REDE), DISTORCAO HARMONICA NAO POSSUI, FOR
MA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO (PWM), PROTECAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO DO TRANSFORMADOR E INVERSOR, POTENCIA EXCEDIDA, 
DESCARGA TOTAL DA BATERIA, TIPO DE BATERIAS 02 BATERIAS INTERNAS DE 12VDC/07AH, COM CONECTOR PARA BATERIA EXTERNA, COM AUTONOMIA 
MINIMA DE 1H05MIN, PERMITE EXPANSAO DO TEMPO DE AUTONOMIA DO NOBREAK COM BATERIA EXTERNA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIA
S RECARGA AUTOMATICA DAS BATERIAS E O SISTEMA DE SINALIZACAO DAS CONDICOES DE USO(LED E ALARME SONORO, SOFTWARE DE GERENCIAMENT
O COMPATIVEL COM COMPUTADOR E SMARTPHONE, INTERFACE DE COMUNICACAO 01 USB OPTICAMENTE ISOLADA, LEDS DE SINALIZACAO PARA INDICA
CAO DE STATUS DO EQUIPAMENTO, ALARMES AUDIOVISUAIS COM FUNCAO MUTE PARA SONORO, GABINETE METALICO, QUANTIDADE DE SAIDAS 05 TOMA
DAS PADRAO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA NO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO EM P
ORTUGUES, COM CABO DE COMUNICACAO USB (TIPO A-B), E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
GO Goiânia R 27, 71 VICTOR (62) 3954-0456 goianiacrono@gmail.com
47.061.372/0001-91 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA R$ 852,00
Marca: CR KSB 1500BS 
Fabricante: Fabricante não informado 
Modelo: CR KSB 1500BS 
Descrição: NO-BREAK, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO, TECNOLOGIA ON-LINE, MICROPROCESSADO, POTENCIA MINIMA SUPORTADA DE 1,5 KVA (
1500 VA), RENDIMENTO A PLENA CARGA DE 95% (PARA REDE) E 85% (PARA BATERIA), TENSAO DE ENTRADA DE 115/127/220V BIVOLT AUTOMATICO, VARIA
CAO DE TENSAO DE ENTRADA DE 89V A 138V (115V) E 175V A 254V (220V), FREQUENCIA DE ENTRADA DE 60 HZ +/- 4%, FATOR DE POTENCIA DE 0,7, TENSA
O DE SAIDA DE 220V, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA +/-5% (MODO BATERIA) E +6% -10% PARA (MODO REDE), DISTORCAO HARMONICA NAO POSSUI, FOR
MA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO (PWM), PROTECAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO DO TRANSFORMADOR E INVERSOR, POTENCIA EXCEDIDA, 
DESCARGA TOTAL DA BATERIA, TIPO DE BATERIAS 02 BATERIAS INTERNAS DE 12VDC/07AH, COM CONECTOR PARA BATERIA EXTERNA, COM AUTONOMIA 
MINIMA DE 1H05MIN, PERMITE EXPANSAO DO TEMPO DE AUTONOMIA DO NOBREAK COM BATERIA EXTERNA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIA
S RECARGA AUTOMATICA DAS BATERIAS E O SISTEMA DE SINALIZACAO DAS CONDICOES DE USO(LED E ALARME SONORO, SOFTWARE DE GERENCIAMENT
O COMPATIVEL COM COMPUTADOR E SMARTPHONE, INTERFACE DE COMUNICACAO 01 USB OPTICAMENTE ISOLADA, LEDS DE SINALIZACAO PARA INDICA
CAO DE STATUS DO EQUIPAMENTO, ALARMES AUDIOVISUAIS COM FUNCAO MUTE PARA SONORO, GABINETE METALICO, QUANTIDADE DE SAIDAS 05 TOMA
DAS PADRAO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA NO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO EM P
ORTUGUES, COM CABO DE COMUNICACAO USB (TIPO A-B), E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RS Caxias do Sul R NONOAI, 251 (54) 9183-6968/ (0000) 0000-0000 atarenergia@gmail.com
23.556.435/0001-12 SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA R$ 982,59
Marca: Ragtech NEW EASY WAY 1500VA - CÓD: 4158 
Fabricante: Fabricante não informado 
Modelo: Ragtech NEW EASY WAY 1500VA - CÓD: 4158 
Descrição: NO-BREAK, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO, TECNOLOGIA ON-LINE, MICROPROCESSADO, POTENCIA MINIMA SUPORTADA DE 1,5 KVA (
1500 VA), RENDIMENTO A PLENA CARGA DE 95% (PARA REDE) E 85% (PARA BATERIA), TENSAO DE ENTRADA DE 115/127/220V BIVOLT AUTOMATICO, VARIA
CAO DE TENSAO DE ENTRADA DE 89V A 138V (115V) E 175V A 254V (220V), FREQUENCIA DE ENTRADA DE 60 HZ +/- 4%, FATOR DE POTENCIA DE 0,7, TENSA
O DE SAIDA DE 220V, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA +/-5% (MODO BATERIA) E +6% -10% PARA (MODO REDE), DISTORCAO HARMONICA NAO POSSUI, FOR
MA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO (PWM), PROTECAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO DO TRANSFORMADOR E INVERSOR, POTENCIA EXCEDIDA, 
DESCARGA TOTAL DA BATERIA, TIPO DE BATERIAS 02 BATERIAS INTERNAS DE 12VDC/07AH, COM CONECTOR PARA BATERIA EXTERNA, COM AUTONOMIA 
MINIMA DE 1H05MIN, PERMITE EXPANSAO DO TEMPO DE AUTONOMIA DO NOBREAK COM BATERIA EXTERNA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIA
S RECARGA AUTOMATICA DAS BATERIAS E O SISTEMA DE SINALIZACAO DAS CONDICOES DE USO(LED E ALARME SONORO, SOFTWARE DE GERENCIAMENT
O COMPATIVEL COM COMPUTADOR E SMARTPHONE, INTERFACE DE COMUNICACAO 01 USB OPTICAMENTE ISOLADA, LEDS DE SINALIZACAO PARA INDICA
CAO DE STATUS DO EQUIPAMENTO, ALARMES AUDIOVISUAIS COM FUNCAO MUTE PARA SONORO, GABINETE METALICO, QUANTIDADE DE SAIDAS 05 TOMA
DAS PADRAO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA NO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO EM P
ORTUGUES, COM CABO DE COMUNICACAO USB (TIPO A-B), E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP São José do Rio Preto R DIONIZIO ZACARON, 2375 Anderson (17) 3304-9866 bec.sp@seattlebrasil.com.br
18.346.556/0001-08 F. L. SANTOS COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS R$ 1.043,98
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 22 / 32
Marca: Ragtech - 4176 
Fabricante: Fabricante não informado 
Modelo: Ragtech - 4176 
Descrição: NO-BREAK, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO, TECNOLOGIA ON-LINE, MICROPROCESSADO, POTENCIA MINIMA SUPORTADA DE 1,5 KVA (
1500 VA), RENDIMENTO A PLENA CARGA DE 95% (PARA REDE) E 85% (PARA BATERIA), TENSAO DE ENTRADA DE 115/127/220V BIVOLT AUTOMATICO, VARIA
CAO DE TENSAO DE ENTRADA DE 89V A 138V (115V) E 175V A 254V (220V), FREQUENCIA DE ENTRADA DE 60 HZ +/- 4%, FATOR DE POTENCIA DE 0,7, TENSA
O DE SAIDA DE 220V, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA +/-5% (MODO BATERIA) E +6% -10% PARA (MODO REDE), DISTORCAO HARMONICA NAO POSSUI, FOR
MA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO (PWM), PROTECAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO DO TRANSFORMADOR E INVERSOR, POTENCIA EXCEDIDA, 
DESCARGA TOTAL DA BATERIA, TIPO DE BATERIAS 02 BATERIAS INTERNAS DE 12VDC/07AH, COM CONECTOR PARA BATERIA EXTERNA, COM AUTONOMIA 
MINIMA DE 1H05MIN, PERMITE EXPANSAO DO TEMPO DE AUTONOMIA DO NOBREAK COM BATERIA EXTERNA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIA
S RECARGA AUTOMATICA DAS BATERIAS E O SISTEMA DE SINALIZACAO DAS CONDICOES DE USO(LED E ALARME SONORO, SOFTWARE DE GERENCIAMENT
O COMPATIVEL COM COMPUTADOR E SMARTPHONE, INTERFACE DE COMUNICACAO 01 USB OPTICAMENTE ISOLADA, LEDS DE SINALIZACAO PARA INDICA
CAO DE STATUS DO EQUIPAMENTO, ALARMES AUDIOVISUAIS COM FUNCAO MUTE PARA SONORO, GABINETE METALICO, QUANTIDADE DE SAIDAS 05 TOMA
DAS PADRAO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA NO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO EM P
ORTUGUES, COM CABO DE COMUNICACAO USB (TIPO A-B), E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP São Paulo R FRAN PACHECO, 11 (11) 2741-0634/ (11) 7112-5451 fabio@compuprime.com.br
22.415.106/0001-99 ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS R$ 1.057,00
Marca: RAGTECH-NOBREAK NEW EASY WAY 1500VA - CÓD: 4158 
Fabricante: Fabricante não informado 
Modelo: RAGTECH-NOBREAK NEW EASY WAY 1500VA - CÓD: 4158 
Descrição: NO-BREAK, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO, TECNOLOGIA ON-LINE, MICROPROCESSADO, POTENCIA MINIMA SUPORTADA DE 1,5 KVA (
1500 VA), RENDIMENTO A PLENA CARGA DE 95% (PARA REDE) E 85% (PARA BATERIA), TENSAO DE ENTRADA DE 115/127/220V BIVOLT AUTOMATICO, VARIA
CAO DE TENSAO DE ENTRADA DE 89V A 138V (115V) E 175V A 254V (220V), FREQUENCIA DE ENTRADA DE 60 HZ +/- 4%, FATOR DE POTENCIA DE 0,7, TENSA
O DE SAIDA DE 220V, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA +/-5% (MODO BATERIA) E +6% -10% PARA (MODO REDE), DISTORCAO HARMONICA NAO POSSUI, FOR
MA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMACAO (PWM), PROTECAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO DO TRANSFORMADOR E INVERSOR, POTENCIA EXCEDIDA, 
DESCARGA TOTAL DA BATERIA, TIPO DE BATERIAS 02 BATERIAS INTERNAS DE 12VDC/07AH, COM CONECTOR PARA BATERIA EXTERNA, COM AUTONOMIA 
MINIMA DE 1H05MIN, PERMITE EXPANSAO DO TEMPO DE AUTONOMIA DO NOBREAK COM BATERIA EXTERNA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIA
S RECARGA AUTOMATICA DAS BATERIAS E O SISTEMA DE SINALIZACAO DAS CONDICOES DE USO(LED E ALARME SONORO, SOFTWARE DE GERENCIAMENT
O COMPATIVEL COM COMPUTADOR E SMARTPHONE, INTERFACE DE COMUNICACAO 01 USB OPTICAMENTE ISOLADA, LEDS DE SINALIZACAO PARA INDICA
CAO DE STATUS DO EQUIPAMENTO, ALARMES AUDIOVISUAIS COM FUNCAO MUTE PARA SONORO, GABINETE METALICO, QUANTIDADE DE SAIDAS 05 TOMA
DAS PADRAO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA NO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO EM P
ORTUGUES, COM CABO DE COMUNICACAO USB (TIPO A-B), E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP Campinas R LUIS ARROBAS MARTINS, 322 ANDRE (19) 3043-1005 andre.viana@grupoksp.com.br
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
Preço (Compras Net) 3: 1.000,00
Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | DIRETORIA DE
ADMINISTRAÇÃO
Descrição: Fonte Alimentação Ininterrupta Referência: Nobreak Linha Sion , Autonomia
Bateria: 45 Min A Meia Carga , Tensão Bateria: 24 V, Tipo Onda: Senoidal ,
Dimensões: (Lxaxp)230x450x450 MM, Tipo: Microprocessado , Características
Adicionais: Com Rodas , Tensão Entrada: Bivolts V, Tensão Saída: 11 VCA, Peso:
20 KG, Capacidade Nominal: 1,5 KV
Código
Refêrencia:
NºPregão:322022 / UASG:254420
UASG: 254420
Data: 14/09/2022 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
Item: 3
Quantidade: 13
Unidade: Unidade
Ata: Link Ata
Identificação: NºPregão:322022 / UASG:254420
Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.003.386/0001-28
* VENCEDOR *
CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI R$ 1.000,00
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 23 / 32
Marca: CR 
Fabricante: CR 
Modelo: KSB 
Descrição: NOBREAK 1,5 KVA CR-KSB 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
GO Goiânia R 27, 71 VICTOR (62) 3954-0456 goianiacrono@gmail.com
29.391.476/0001-82 HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA
R$ 1.027,25
Marca: RAGTECH 
Fabricante: RAGTECH NEW EASY WAY 1500VA COD. 4157 
Modelo: RAGTECH NEW EASY WAY 1500VA COD. 4157 
Descrição: Fonte Alimentação Ininterrupta Referência: Nobreak Linha Sion , Autonomia Bateria: 45 Min A Meia Carga , Tensão Bateria: 24 V, Tipo Onda: Senoida
l , Dimensões: (Lxaxp)230x450x450 MM, Tipo: Microprocessado , Características Adicionais: Com Rodas , Tensão Entrada: Bivolts V, Tensão Saída: 11 VCA, Pes
o: 20 KG, Capacidade Nominal: 1,5 KV 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PB Conde ROD BR 101 KM 101, S/N (81) 3033-0070 licitacao@hmaserv.com.br
27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN R$ 1.395,10
Marca: RAGTECH 
Fabricante: RAGTECH 
Modelo: CÓD: 4157 
Descrição: NOBREAK NEW EASY WAY 1500VA - CÓD: 4157 NEW 1500 STD TI ▪ FP: 0,7 ▪ 1050W ▪ Tensão de Entrada: TRIVOLT AUTOMAT ▪ Tensão de Saída 11
5V ▪ Tomadas: 8 ▪ Bateria: 2X12V/7AH ▪ Recursos: TROCA FÁCIL DE BATERIAS / AP ║ Onda Senoidal: POR APROXIMAÇÃO (PWM 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PR Curitiba R XV DE NOVEMBRO, 964 LUANA (41) 98474-3657 michali.equipamentos@gmail.com
40.139.018/0001-93 S2 SOLUCOES 4.0 LTDA R$ 1.396,10
Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo: 4438 
Descrição: Nobreak - Referência: linha sion - autonomia bateria: 45min a meia carga - tensão bateria: 24 v - tipo onda: senoidal- dimensões: (lxaxp)230x450x45
0 mm - tipo: microprocessado - caracteríscas adicionais: com rodas - tensão entrada: bivolts v - tensão saída: 11 VCA - peso: 20kg - capacidade nominal: 1,5 KV
A. 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MG Esmeraldas R ALECRIM DO CAMPO, 03 (31) 8534-5277 contato@francacontabilidadecnt.com.br
34.494.895/0001-80 BRENDON DAMASCENO SIMOA 70360087175 R$ 1.799,00
Marca: TSSHARA 
Fabricante: TSSHARA 
Modelo: UPS UNIVERSAL 4438 
Descrição: Nobreak - Referência: linha sion - autonomia bateria: 45 min a meia carga - tensão bateria: 24 v - tipo onda: senoidal - dimensões: (lxaxp)230x450x45
0 mm - tipo: microprocessado - características adicionais: com rodas - tensão entrada: bivolts v - tensão saída: 11 VCA - peso: 20 kg - capacidade nominal: 1,5 K
VA. 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
GO Anápolis R 26, SN Brendon (62) 3706-1019 vendas.dscomdistribuidor@gmail.com
13.531.571/0001-02 ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA R$ 1.800,00
Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo: UPS SENOIDAL 1500va 
Descrição: Nobreak - Referência: linha sion - autonomia bateria: 45 min a meia carga - tensão bateria: 24 v - tipo onda: senoidal - dimensões: (lxaxp)230x450x45
0 mm - tipo: microprocessado - características adicionais: com rodas - tensão entrada: bivolts v - tensão saída: 11 VCA - peso: 20 kg - capacidade nominal: 1,5 K
VA. 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP Praia Grande R CARMEM MOLON ZACCARO, 398 (11) 3979-6981 adilson@itectecnologia.com.br
31.769.389/0001-68 HOMEFULL INDUSTRIA E COMERCIO DIGITAL LTDA R$ 2.000,00
Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo: #4438 : NOBREAK UPS SENOIDAL UNIVERSAL 15 
Descrição: Nobreak - Referência: linha sion - autonomia bateria: 45 min a meia carga -tensão bateria: 24 v - tipo onda: senoidal - dimensões: (lxaxp)230x450x45
0mm - tipo: microprocessado - características adicionais: com rodas - tensãoentrada: bivolts v - tensão saída: 11 VCA - peso: 20 kg - capacida de nominal: 1,5KV
A 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP Birigui R ROBERTO ANTUNES, 675 (18) 3641-8307 sac@homefull.com.br
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 24 / 32
33.456.016/0001-62 RAUL MUELLER SCHRAMM R$ 2.696,00
Marca: cr energia 
Fabricante: cr energia 
Modelo: cr energia 
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO MICROPROCESSADO, TENSÃO ENTRADA BIVOLTS V, TENSÃO SAÍDA 11 VCA, CARACTERÍSTICAS ADI
CIONAIS COM RODAS, DIMENSÕES (LXAXP)230X450X450 MM, REFERÊNCIA NOBREAK LINHA SION, TIPO ONDA SENOIDAL, AUTONOMIA BATERIA 45 MIN A 
MEIA CARGA, TENSÃO BATERIA 24 V, CAPACIDADE NOMINAL1,5 KVA, PESO 20 KG 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RS Santa Maria AV DOIS DE NOVEMBRO, 1390 (55) 3222-6376 raulprodutora@gmail.com
32.084.616/0001-84 GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI R$ 3.368,00
Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo: UPS SENOIDAL UNIVERSAL 1500VA #4438 
Descrição: Nobreak - Referência: linha sion - autonomia bateria: 45 min a meia carga - tensão bateria: 24 v - tipo onda: senoidal - dimensões: (lxaxp)230x450x45
0 mm - tipo: microprocessado - características adicionais: com rodas - tensão entrada: bivolts v - tensão saída: 11 VCA - peso: 20 kg - capacidade nominal: 1,5 K
VA. TS SHARA UPS SENOIDAL UNIVERSAL 1500VA #4438 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP Ribeirão Preto R DOUTOR HUGO FORTES, 1.169 Antonio Carlos (16) 3618-1648 antonio-carlos@gdai.com.br
35.169.152/0001-05 L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA EIRELI R$ 3.368,00
Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo: NOBREAK TS SHARA SENOIDAL 1500VA/1050W 4438 UNIVER 
Descrição: NOBREAK - REFERÊNCIA: LINHA SION - AUTONOMIA BATERIA: 45 MIN A MEIA CARGA -TENSÃO BATERIA: 24 V - TIPO ONDA: SENOIDAL - DIMENS
ÕES: (LXAXP)230X450X450MM - TIPO: MICROPROCESSADO - TENSÃOENTRADA: BIVOLTS V - TENSÃO SAÍDA: 11 VCA - PESO: 20 KG - CAPACIDADENOMINAL: 
1,5 KVA. MARCA: TS SHARA MODELO: NOBREAK TS SHARA SENOIDAL 1500VA/1050W 4438 UNIVERSAL BIV/BIV 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
DF Brasília Q QC 6 CONJUNTO, 19 (61) 8310-1747 glaydson.melo@gmail.com
43.361.407/0001-57 MAX MARIANO PEREIRA COELHO 08874826788 R$ 3.368,75
Marca: CR ENERGIA 
Fabricante: CR ENERGIA 
Modelo: MODELO KSB 1500BS 
Descrição: 1. SAÍDA • Capacidade de Potência de Saída mínima de 980 Watts / 1400 VA • Fator de POTENCIA .7 • Tensão Nominal de saída de 110 VAC • Eficiê
ncia em Carga total mínima de 96% • Distorção da tensão de saída máxima de+- 5% • Frequência de saída sincronizada 60 Hz +-1% • Fator de Crista: 5:1 • Tipo d
e forma da onda: SENOIDAL PWM • Conexões de Saída: 06 TOMADAS PADRAO ABNT/NBR 14136 FNT 10A • Distorção Harmônica de no máximo +-3% 2. ENTR
ADA • Tensão Nominal de Entrada de 115/127/220VAC AUTOMATICO aceita variações de 91 a 272 VAC • Frequência de entrada: 60 Hz +/- 5HZ • Tipo de conexã
o de Entrada: PLUG PADRAO ABNT 14136 • Cabo de energia, com tamanho mínimo de 1,5 metros 3. BATERIA & TEMPO DE OPERAÇÃO • Bateria selada, chumb
o-ácido livre de manutenção, a prova de vazamento. 1X12V 7 A/H • Carregador tipo “Strong Charger”, carrega automaticamente as baterias mesmo com níveis 
baixos. E mesmo com equipamento desligado • Autonomia mínima carga 01 Computador Fonte 500W + Monitor LCD 22'' 20min. • Autonomia mínima a carga t
otal (1400 VA) de 10 minutos 4. COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO • Porta de interface - DB-9 RS-232, USB, • Mínimo de 01 interface • Painel de Controle com 
Display em LED, • Alarme Sonoro • Proteção contra surtos de energia 5. CARATERISTICAS GERAIS • Estabilizador interno com 4 estágios de regulação • Filtro de
linha interno • Micro processado com microprocessador padrão RISC • Possui Função TRUE RMS E Circuito Desmagnetizador DSP • Possui sistema de auto tes
te e autodiagnostico da situação de bateria • Inversor sincronizado com a rede Sistema PLL com tempo de transferência modo inversor < a 0,8 ms • DC START, 
permite ser ligado na ausência de rede elétrica • Painel de Leds com seguintes indicações: Modo rede; Modo inversor/bateria; Final autonomia; Sub e Sobre tens
ão; Bateria em carga • Saída para comunicação inteligente e Software de gerenciamento com CD e cabos padrão USB • Chave liga /desliga temporizada embuti
do painel frontal • Ventilação normal através convecção natural • Porta Fusível com Unidade Reserva • Acondicionado em Gabinete de Aço Metálico Padrão Torr
e antichama com Pintura Epóxi anticorrosiva, Med. 31x12x18 cm Peso Aproximado 8,5 kg • Proteções e Alarmes: Curto circuito no inversor; Surtos de tensão en
tre F e N; Sub/sobre tensão da rede elétrica; Sobreaquecimento no inversor e no transformador; Potencia excedida com alarmes e desligamento; Descarga elétr
ica linha telefônica opcional; Descarga total das baterias; Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor; Alarme de indicação po
tência excessiva na saída do no break • Permite ser ligado em Grupo gerador Garantia de 12 meses 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
ES Iúna 11A AVENIDA ADEMAR VIEIRA DA CUNHA, 52 (28) 9881-7991 maxmcoelho@yahoo.com.br
15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO EIRELI R$ 10.000,00
Marca: SMS 
Fabricante: SMS 
Modelo: SMS 
Descrição: Nobreak - Referência: linha sion - autonomia bateria: 45 min a meia carga - tensão bateria: 24 v - tipo onda: senoidal - dimensões: (lxaxp)230x450x45
0 mm - tipo: microprocessado - características adicionais: com rodas - tensão entrada: bivolts v - tensão saída: 11 VCA - peso: 20 kg - capacidade nominal: 1,5 K
VA. 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
MG Belo Horizonte AV AFONSO PENA, 262 Rogerio Ramos ALves (31) 3327-0719 qualityatacado@gmail.com
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 25 / 32
Item 4: NOBREAK 2.2 kVA
Preço (Compras Net) 1: 1.850,00
Órgão: MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA | COMPANHIA DE PESQUISA DE
RECURSOS MINERAIS | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
NO RIO DE JANEIRO
Descrição: Bateria: 1 Interna, Frequência: 60 HZ, Tipo Estabilizador Interno: Regulador De
Voltagem, Características Adicionais: Filtro De Linha Interno, Tensão Entrada:
Bivolt Automático 115 - 127/220 V, Tensão Saída: 115 V, Capacidade Nominal:
2,2 KVA,
Código
Refêrencia:
NºPregão:412022 / UASG:495130
UASG: 495130
Data: 18/07/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Item: 4
Quantidade: 89
Unidade: Unidade
Ata: Link Ata
Identificação: NºPregão:412022 / UASG:495130
Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.828.894/0003-30
* VENCEDOR *
ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
R$ 1.850,00
Marca: Coletek 
Fabricante: Coleção 
Modelo: PG II 2500VA 
Descrição: NOBREAK DESCRIÇÃO: Nobreak 2200VA, Bivolt Saída 115V. 1364W (FP 0,62) (Nobreak 2200VA, Bivolt - Saída 115V, 1364W (FP 0,62), CABO USB, 2 
BATERIAS 12V/18AH, funcionamento por até 22h através de módulos de bateria opcionais conectados ao nobreak. Garantia: Conforme edital. Marca: Coletek M
odelo: PG II 2500VA Fabricante: Coleção 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
ES Serra AVENIDA ELDES SCHERRER SOUZA, 2230 (35) 3223-5461 financeiro@triligado.com.br
13.531.571/0001-02 ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA R$ 2.340,00
Marca: ENERGYLUX 
Fabricante: ENERGYLUX 
Modelo: WORK MASTER 2500VA 
Descrição: Nobreak 2200VA, Bivolt Saída 115V. 1364W (FP 0,62) (Nobreak 2200VA, Bivolt - Saída 115V, 1364W (FP 0,62), CABO USB, 2 BATERIAS 12V/18AH, fu
ncionamento por até 22h através de módulos de bateria opcionais conectados ao nobreak. Garantia: 01 ano + 6 meses (com cadastro nos primeiros 90 dias ap
ós a compra). Ou "similar ou de melhor 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP Praia Grande R CARMEM MOLON ZACCARO, 398 (11) 3979-6981 adilson@itectecnologia.com.br
30.948.812/0001-24 R P T B DE LIMA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA R$ 2.379,90
Preço Estimado: R$ 2.793,93 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 2.793,93 Média dos Preços Obtidos: R$ 2.793,93
Quantidade Descrição Observação
510 Unidades NOBREAK 2.2 kVA Especificações Técnicas 1) Características de Entrada - Tensão de alimentação 115/127/220V automático; - 
Potência mínima de 2200VA; - Frequência 60Hz; - Padrão NBR 14136. 2) Características de Saída - Tensão 115V - Inversor sincr
onizado com a rede; - Fator de Potência mínima: 0,6 - Forma de onda senoidal pura - No mínimo 8 tomadas padrão NBR14136.
3) Dispositivos de Proteção - Deve possuir Filtro de linha para proteção contra surtos de tensão - Proteção Contra Sub/sobre ten
são da rede elétrica. - Proteção contra sobrecarga. - Contra descarga completa da bateria. 4) Características Gerais - Deve ser 
Microprocessado - Deve possuir estabilizador e filtro de linha interno; - Fusível rearmável; - Deve permitir recarga automática da
s baterias, mesmo com o nobreak desligado; - Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; - Inversor sincroni
zado com a rede (sistema PLL); - Rendimento Mínimo: 90% (para operação rede). - LEDs que indicam as condições (status) do n
obreak: modo rede, modo inversor/bateria e baterias em recarga; - Botão liga/desliga temporizado. - Sinalização de eventos com
o queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, entre outras informações, através de alarme audiovisual
; - Deve permitir expansão de autonomia com conector para módulo externo de bateria; - Deve permitir conexão a uma estação 
de trabalho (PC) através de software de comunicação incluso à solução, tendo a opção mínima de interligação via porta USB, pa
ra monitorar o estado/status do equipamento - cabo de comunicação incluso. - Autonomia mínima de 120 minutos utilizando a 
carga das baterias internas, para alimentar um computador on board + Monitor LED 15,6"" . GARANTIA A garantia será de 24 (vi
nte e quatro) meses direto do fabricante, com atendimento ON-SITE para todos componentes e 12 (doze) meses para as bateria
s. OBS: É vedado ao fornecedor disponibilizar equipamentos obsoletos e/ou descontinuados pelo fabricante.
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 26 / 32
Marca: TSSHARA 
Fabricante: TSSHARA 
Modelo: UPS GATE 2200 
Descrição: NOBREAK Potência: 2200VA Tensão de entrada: 115V / 220V (automático) Tensão de saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave co
mutadora) Motores indicados: 1 motor de 1 HP Conexão de entrada AC: 1 cabo de alimentação, 2 engates rápido para bateria(s) externa(s) Quantidade de toma
das: 8 tomadas 10A - NBR 14136 Tensão DC: 24V Bateria(s): 2 baterias (30-240Ah) Autonomia Média: 670 ciclos para motor de 1/4HP (adicionando 4 baterias d
e 45Ah) Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática Fator de potência saída: 0,7 Tempo de transferência: 1 ms Rendimento em rede (c
om meia carga): >96% Rendimento em inversor (com meia carga): >85% Faixa de Entrada 110V/115V/120V/127V: 91V - 143V (CA) Faixa de Entrada 220V: 174V
- 272V (CA) Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6% Peso: 14kg Altura: 315mm Largura: 184mm Comprimento: 530mm 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PE Recife R DJALMA FARIAS, 365 (84) 9942-8626 ruanpedro__@hotmail.com
36.513.363/0001-78 MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADE LTDA R$ 2.380,00
Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo: 2200VA 
Descrição: NOBREAK PROFESSIONAL UNIVERSAL 2200VA/1540W 4453 BIV/115V/220V COM CHAVE SELETORA TS SHARA 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
ES Vitória R JAIME VILLAS BOAS, 250 (27) 9894-4438 christianebaldo@gmail.com
05.807.475/0001-08 SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI R$ 2.450,00
Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA UPS SENOIDAL 2200VA COD. 4420 
Modelo: TS SHARA UPS SENOIDAL 2200VA COD. 4420 
Descrição: Bateria: 1 Interna, Frequência: 60 HZ, Tipo Estabilizador Interno: Regulador De Voltagem, Características Adicionais: Filtro De Linha Interno, Tensão 
Entrada: Bivolt Automático 115 - 127/220 V, Tensão Saída: 115 V, Capacidade Nominal: 2,2 KVA, 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PE Recife R SAMUEL CAMPELO, 245 (81) 4062-8483 contato@seginfope.com.br
23.303.444/0001-00 BENEDES SOARES BATISTA R$ 2.457,00
Marca: tsshara 
Fabricante: tssharra 
Modelo: led4452 
Descrição: Bateria: 1 Interna, Frequência: 60 HZ, Tipo Estabilizador Interno: Regulador De Voltagem, Características Adicionais: Filtro De Linha Interno, Tensão 
Entrada: Bivolt Automático 115 - 127/220 V, Tensão Saída: 115 V, Capacidade Nominal: 2,2 KVA, 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RJ Paty do Alferes 10AV AV ROBERTO SILVEIRA, 1500 (24) 8129-1467 benedes.consultoria@gmail.com
30.227.556/0001-86 STOBTECH - SOLUCOES TECNOLOGICAS E REPRESENTACAO COMERCIAL
LTDA
R$ 2.461,00
Marca: TSSHARA 
Fabricante: TSSHARA 
Modelo: UPS PROFESSIONAL 2200VA BIVOLT 
Descrição: Nobreak 2,2KVA. Entrada bivolt automatico e saída bivolt selecionavel. 8 tomadas padrao NBR 14136. Estabilizador e filtro integrados. LED visual in
dicador. 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RJ Rio de Janeiro AV RIO BRANCO, 00181 Pedro (21) 2278-0740 thomas.stob@stobtech.com.br
10.397.564/0001-63 LVM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA R$ 2.634,99
Marca: SMS 
Fabricante: SMS 
Modelo: 27745 
Descrição: NOBREAK SMS POWER VISION NG 2200BI SAIDA115/10TMDS/USB/RS-232 PN: 27745 Acesse o site do Fabricante para maiores detalhes e inform
ações. Especificações Técnicas Características físicas Fator de forma Torre Informação técnica Aplicação/Uso Carregador VoIP Scanner Televisão Computado
r Consola de jogos Monitor DVD Terminal POS Comutador Notebook Projetor Rede Estação de ancoragem Tablet PC Roteador Impressora Tipo de recipiente N
BR 14136 Garantia: 01 ano + 6 meses (com cadastro nos primeiros 90 dias após a compra). Interfaces/Portas Porta serial Sim Descrição da alimentação Volta
gem de entrada 120 V AC 230 V AC Capacidade de carga 2.20kVA Informações gerais Tipo de produto Linha interativa UPS Número da peça do fabricante 2774
5 Endereço do website do fabricante http://www.sms.com.br Fabricante SMS Linha do produto Power Vision NG 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
BA Salvador R CORONEL ALMERINDO REHEM, 82 (71) 3272-5382 infoplem@infoplem.com.br
12.488.669/0001-53 QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI R$ 2.635,00
Marca: Ragtech 
Fabricante: RGT ELETRÔNICA EIRELI 
Modelo: INFINIUM DIGITAL 2200VA - CÓD: 3910 
Descrição: Nobreak 2200VA, Bivolt Saída 115V. 1364W (FP 0,62) (Nobreak 2200VA, Bivolt - Saída 115V, 1364W (FP 0,62), CABO USB, 2 BATERIAS 12V/18AH, fu
ncionamento por até 22h através de módulos de bateria opcionais conectados ao nobreak. Garantia: 01 ano + 6 meses (com cadastro nos primeiros 90 dias ap
ós a compra). Ou "similar ou de melhor qualidade 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RJ Rio de Janeiro R MAJOR AVILA, 242 (21) 3872-4477 vendas@qualyteck.com.br
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 27 / 32
14.661.578/0001-01 J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$ 2.635,00
Marca: SMS 
Fabricante: SMS 
Modelo: 27745 
Descrição: Nobreak marca SMS modelo 27745 bivolt 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PR Londrina R PACIFICO, 62 (43) 3339-1061 jglassemp@gmail.com
24.109.432/0001-01 PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630 R$ 2.635,00
Marca: Ts Shara 
Fabricante: Ts Shara 
Modelo: UPS Senoidal 2200va 
Descrição: Nobreak 2200VA, Bivolt Saída 115V. 1364W (FP 0,62) (Nobreak 2200VA, Bivolt - Saída 115V, 1364W (FP 0,62), CABO USB, 2 BATERIAS 12V/18AH, fu
ncionamento por até 22h através de módulos de bateria opcionais conectados ao nobreak. Garantia: 01 ano + 6 meses (com cadastro nos primeiros 90 dias ap
ós a compra). Ou "similar ou de melhor qualidade" 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
MG Nova Lima R Cuiaba, 257 Patrícia Cristina Damasceno; (31) 98569-8591 patriciac.damasceno@gmail.com
45.520.466/0001-56 LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260 R$ 2.635,00
Marca: EVOLUSOM 
Fabricante: EVOLUSOM 
Modelo: C/EDITAL 
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115- 127/220 V, TENSÃO SAÍDA 115 V, TIPO ESTABILIZADOR IN
TERNO REGULADOR DE VOLTAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO DE LINHA INTERNO, FREQUÊNCIA 60 HZ, BATERIA 1 INTERNA, CAPACIDADE NO
MINAL 2,2 KVA 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PA Santarém AV MARECHAL RONDON, 2289 LUIZ TIAGO (93) 9150-5797 ltprodutos164@gmail.com
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
Preço (Compras Net) 2: 1.870,00
Órgão: MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA | COMPANHIA DE PESQUISA DE
RECURSOS MINERAIS | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
NO RIO DE JANEIRO
Descrição: Bateria: 1 Interna, Frequência: 60 HZ, Tipo Estabilizador Interno: Regulador De
Voltagem, Características Adicionais: Filtro De Linha Interno, Tensão Entrada:
Bivolt Automático 115 - 127/220 V, Tensão Saída: 115 V, Capacidade Nominal:
2,2 KVA,
Código
Refêrencia:
NºPregão:142022 / UASG:495130
UASG: 495130
Data: 27/04/2022 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Item: 4
Quantidade: 190
Unidade: Unidade
Ata: Link Ata
Identificação: NºPregão:142022 / UASG:495130
Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.828.894/0003-30 ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
R$ 1.780,00
Marca: Coletek 
Fabricante: Coleção 
Modelo: PG II 2500VA 
Descrição: NOBREAK DESCRIÇÃO: Nobreak 2200VA, Bivolt - Saída 115V. 1364W (FP 0,62). Garantia: Conforme edital. Marca: Coletek Modelo: PG II 2500VA Fab
ricante: Coleção 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
ES Serra AVENIDA ELDES SCHERRER SOUZA, 2230 (35) 3223-5461 financeiro@triligado.com.br
42.580.139/0001-00
* VENCEDOR *
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA R$ 1.870,00
Marca: TS-SHARA 
Fabricante: TS-SHARA 
Modelo: UPS Professional 2200va Universal Biv/Biv 4bs 7ah 
Descrição: Nobreak 2200VA, Bivolt - Saída 115V. 1364W (FP 0,62) 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PR Curitiba R FRANCISCO TIMOTEO DE SIMAS, 962 (41) 3029-1413 julianaschamne@gmail.com
37.392.691/0001-26 C O AMARAL R$ 2.100,00
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 28 / 32
Marca: TSSHARA 
Fabricante: TSSHARA 
Modelo: TSSHARA 
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115- 127/220 V, TENSÃO SAÍDA 115 V, TIPO ESTABILIZADOR IN
TERNO REGULADOR DE VOLTAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO DE LINHA INTERNO, FREQUÊNCIA 60 HZ, BATERIA 1 INTERNA, CAPACIDADE NO
MINAL 2,2 KVA 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MG Belo Horizonte AV OLEGARIO MACIEL, 742 (31) 3671-0441 catarineoa@gmail.com
16.628.132/0001-00 LICITEC TECNOLOGIA EIRELI R$ 2.474,00
Marca: TS SHARA 
Fabricante: TS SHARA 
Modelo: 4453 BIV 
Descrição: Nobreak 2200VA, Bivolt - Saída 115V. 1364W (FP 0,62) 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SC Joinville R GUILHERME, 1.191 Diego Perez Alvarez (47) 3025-4100 vendas@licitectecnologia.com.br
26.498.396/0001-32 MA3 TECH INFORMATICA EIRELI R$ 2.590,00
Marca: SMS 
Fabricante: SMS 
Modelo: POWER VISION 27745 
Descrição: Nobreak 2200VA, Bivolt - Saída 115V. 1364W (FP 0,62) 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PR Curitiba R CIDADE DE VARGEAO, 80 SILVANA (41) 99113-5596 vendas2@gminfo.com.br
30.509.171/0001-01 SAULO MARTIN DA SILVA 31770255842 R$ 2.600,00
Marca: TSSHARA 
Fabricante: TSSHARA 
Modelo: SENOIDAL 2200VA 
Descrição: Nobreak TS Shara UPS Senoidal Universal, 2200VA, 4 Baterias Internas, Entrada Bivolt Automática, Senoidal, Indicador LED - 4452 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP Indaiatuba R CORDOBA, 82 (19) 9291-4436 saulosms@hotmail.com
14.661.578/0001-01 J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$ 2.614,61
Marca: TS Shara 
Fabricante: TS Shara 
Modelo: 2200va 
Descrição: Nobreak marca TS Shara modelo Professional 2200va 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PR Londrina R PACIFICO, 62 (43) 3339-1061 jglassemp@gmail.com
35.511.271/0001-96 NORTHON FRANCISCO TEIXEIRA 48162878840 R$ 7.843,83
Marca: Intelbras 
Fabricante: Intelbras 
Modelo: Intelbras 
Descrição: Nobreak 2200VA, Bivolt - Saída 115V. 1364W (FP 0,62) 
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP Santos AV CONSELHEIRO NEBIAS, 756 (13) 3385-7299 northonteixeira@maximeescontrolsystems.com.br
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
Preço (Compras Net) 3: 3.390,80
Órgão: COMANDO DA MARINHA|CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DA
MARINHA
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA BIVOLT
AUTOMÁTICO 115- 127/220 V, TENSÃO SAÍDA 115 V, TIPO ESTABILIZADOR
INTERNO REGULADOR DE VOLTAGEM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO
DE LINHA INTERNO, FREQUÊNCIA 60 HZ, BATERIA 1 INTERNA, CAPACIDADE
NOMINAL 2,2 KVA
Código
Refêrencia:
Dispensa de Licitação Nº 76/2022 / UASG: 744021
UASG: 744021
Data: 01/07/2022 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
Item: 4
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 76/2022 /
UASG: 744021
Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 29 / 32
CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.978.612/0001-87
* VENCEDOR *
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 3.390,80
Marca: APC 
Fabricante: Fabricante não informado 
Descrição: FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115- 127/220 V, TENSÃO SAÍDA 115 V, TIPO ESTABILIZADOR IN
TERNO REGULADOR DE VOLTAGEM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO DE LINHA INTERNO, FREQUÊNCIA 60 HZ, BATERIA 1 INTERNA, CAPACIDADE NO
MINAL 2,2 KVA 
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RJ Rio de Janeiro AV ROMA, 192 Viviane Carvalho (21) 3344-5000 rtt@rtt.com.br
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 30 / 32
LAUDO DA COTAÇÃO
Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:
Item 1 - ESTABILIZADOR 1 kVA
- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
16/05/2022 e 04/10/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
Item 2 - ESTABILIZADOR 2 kVA
- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
01/05/2022 e 09/06/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
Item 3 - NOBREAK 1.5 kVA
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia
14/09/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 08/06/2022 e 16/11/2022,
calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
Item 4 - NOBREAK 2.2 kVA
- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
27/04/2022 e 18/07/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS
Mediana das Propostas Finais
- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 31 / 32
1 - Bolsa Eletrônica de Compras Data: 06/01/2023 13:26:28
www.bec.sp.gov.br Acessar a fonte aqui
2 - ComprasNet Data:
www.comprasgovernamentais.gov.br Acessar a fonte aqui
Extrato de fontes Utilizadas neste relatório
ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes,
Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais,
complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam
realizadas de forma segura, ágil e eficaz.
Fontes utilizadas nesta cotação:
Relatório gerado no dia 27/02/2023 11:39:55 (IP: 150.161.21.224)
Código Validação: n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%2bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=n3plFl6vGnch5qQPSfZkNC%252bHVh77JfPUrNMoy10vm0cqHU8nPtm6WA%253d%253d 32 / 32
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTRATOS
FOLHA DE ASSINATURAS
Emitido em 12/07/2023
ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA Nº 99/2023 - CPC PROGEST (12.69.09) 
NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:
(Assinado digitalmente em 12/07/2023 15:26 )
ALFREDO MACEDO GOMES
REITOR - TITULAR
GR (11.01)
Matrícula: ###712#8
(Assinado digitalmente em 12/07/2023 18:00 )
CARLA VIVIANNE SANTOS SILVA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
CPC PROGEST (12.69.09)
Matrícula: ###167#0
(Assinado digitalmente em 12/07/2023 17:01 )
DIEGO MESSIAS SANTOS SILVA
DIRETOR - SUBSTITUTO
DLOG PROGEST (12.69.03)
Matrícula: ###792#1
(Assinado digitalmente em 12/07/2023 14:25 )
LILIANA VIEIRA DE BARROS
PRO-REITOR(A) - TITULAR
PROGEST (12.69)
Matrícula: ###325#6
(Assinado digitalmente em 12/07/2023 14:16 )
PAULO SHIOSAKI
ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO
CMI-STI (11.29.14)
Matrícula: ###330#6
(Assinado digitalmente em 12/07/2023 13:59 )
RENAN MOUSINHO AQUINO
TECNICO DE LABORATORIO AREA
CMI-STI (11.29.14)
Matrícula: ###258#5
Visualize o documento original em informando seu número: , ano: , tipo: http://sipac.ufpe.br/documentos/ 99 2023
, data de emissão: e o código de verificação: ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA 12/07/2023 96b211260a
PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 24/2023
ANEXO III DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROPOSTA VENCEDORA

Página 2 de 4
Vila Velha - ES, 27 de Julho de 2023. 
AO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
Ref: 24/2023 
PROPOSTA COMERCIAL 
Prezados Senhores, 
A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, empresa situada à Rodovia Darly Santos, nº 4000 – Galpão 01-B – Sala 10 
– Bairro Darly Santos – Vila Velha/ES – CEP: 29103-300, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.590.728/0009-30, 
apresenta PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA para fornecimento de equipamentos de informática, na forma e 
condições abaixo: 
ITEM MARCA/MODELO QTD/UND UFPE CMR CMNE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 
07 Nobreak RAGTECH 4061 3200Va. 535 485 5 45 R$ 1.937,44 R$ 1.036.530,40 
VALOR TOTAL R$ 1.036.530,40 (um milhão e trinta e seis mil e quinhentos e trinta reais e quarenta centavos). 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
ITEM 07: NOBREAK 2.200 VA (2.2 kVA) 
Especificações Técnicas 
1) Características de Entrada 
- Tensão de alimentação 115/127/220V automático; 
- Potência de 2200VA; 
- Frequência 60Hz; 
- Padrão NBR 14136. 
2) Características de Saída 
- Tensão 115V 
- Inversor sincronizado com a rede; 
- Fator de Potência: 0,6 
- Forma de onda senoidal pura 
- 8 tomadas padrão NBR14136. 
3) Dispositivos de Proteção 
- Filtro de linha para proteção contra surtos de tensão 
- Proteção Contra Sub/sobre tensão da rede elétrica. 
- Proteção contra sobrecarga. 
- Contra descarga completa da bateria. 
4) Características Gerais 
- Microprocessado 
- Possui estabilizador e filtro de linha interno; 
- Fusível rearmável; 
- Permite recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; 
- Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; 
- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); 
- Rendimento Mínimo: 90% (para operação rede). 
- LEDs que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria e baterias em recarga; 
- Estabilizador interno com no máximo 6% de regulação; 
- Botão liga/desliga temporizado. 
- Sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia, entre outras 
informações, através de alarme audiovisual; 
- Permite expansão de autonomia com conector para módulo externo de bateria; 

Página 3 de 4
- Permite conexão a uma estação de trabalho (PC) através de software de comunicação incluso à solução, tendo a opção 
mínima de interligação via porta USB, para monitorar o estado/status do equipamento - cabo de comunicação incluso. 
- Autonomia de 120 minutos utilizando a carga das baterias internas, para alimentar um computador on board + Monitor 
LED 15,6". 
- Não será disponibilizado equipamentos obsoletos e/ou descontinuados pelo fabricante. 
CONDIÇÕES GERAIS 
VALIDADE DA 
PROPOSTA 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. 
CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura. 
PRAZO DE 
ENTREGA 30 (trinta) dias corridos. 
GARANTIA 
A garantia será de 24 (vinte e quatro) meses, com atendimento ON-SITE para todos os componentes e 12 
(doze) meses para as baterias 

Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou 
defeito no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data de solicitação do reparo. O atendimento 
da garantia deverá ser na modalidade on-site, isto é, no local onde se encontra o bem. 

A lista de assistências técnicas Ragtech, credenciadas e autorizadas pelo fabricante a prestar o serviço de 
garantia no território nacional podem ser consultadas no site: http://ragtech.com.br/assistenciatecnica/. 
O atendimento ao cliente, é realizado por meio de Telefone (11) 2147 3000 e E-mail sac@ragtech.com.br. 

A proponente disponibiliza e-mail para a abertura de chamados rma@microtecnica.com.br e/ou telefone 
gratuito 0800-644-6565 e conta com rede de assistência técnica autorizada em todo o território nacional. 
IMPOSTOS E 
FRETE ICMS Inclusos 
LOCAL DE 
ENTREGA Recife/PE 
DECLARAÇÕES 
Declaramos que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, tais como transporte, impostos, taxas e 
quaisquer outras que forem devidas, necessárias e indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação. 
DECLARAMOS, para os devidos fins, QUE CONSIDERAMOS, NA FORMULAÇÃO DOS CUSTOS DA PROPOSTA DE 
PREÇOS: 1) o valor do produto; 2) os tributos (impostos, taxas, contribuições); 3) fretes; 4) seguros; 5) os encargos 
sociais e trabalhistas incidentes; 6) outros que incidam ou venham a incidir sobre o preço a ser ofertado; 
Declaramos que as especificações técnicas serão comprovadas por meio de catálogo e declaração da fabricante 
anexado juntamente a esta proposta. 
Declaramos, ainda, que caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido no 
instrumento convocatório, a proponente irá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante. 
Estando de acordo com ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os preços acima. 
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO 
NOME ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES 
CARGO DIRETOR 

Página 4 de 4
R.G. 3.073.088 – SSP/DF 
CPF 327.962.266-20 
NACIONALIDADE BRASILEIRO 
ESTADO CIVIL CASADO 
PROFISSÃO EMPRESÁRIO 
ENDEREÇO SAA, QUADRA 01 Nº 995 – BRASÍLIA/DF - CEP: 70.632-100 
DADOS DA EMPRESA 
EMPRESA MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA 
ENDEREÇO Rodovia Darly Santos, nº 4000 – Galpão 01-B – Sala 10 – Bairro Darly Santos – Vila Velha/ES – CEP: 29103-300 
CNPJ 01.590.728/0009-30 
INSC.ESTADUAL 083794484 
CONTATO FRANCIS MICHEL 
TELEFONE (61) 3327-6666 
E-MAIL licitacao@microtecnica.com.br 
DADOS 
BANCÁRIOS CEF (104) – AG. 4316 – OP. 003 – CC: 721-1 
Solicitamos que a minuta do instrumento contratual e a respectiva Nota de Empenho sejam enviados nos 
seguintes emails: contrato@microtecnica.com.br e empenho@microtecnica.com.br, respectivamente. 
Sem mais para o momento, colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais. 
Atenciosamente, 

MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA 
ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES 
DIRETOR