ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	
MAX MOVEIS	
TECMAQ LTDA	DADAMI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO- ELETRONICO LTDA	TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 26.454.663/0001-70	
CNPJ: 04.108.775/0001-36	
CNPJ: 07.986.747/0001-00	
CNPJ: 84.328.228/0001-03	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

43	Armário médio com 02 portas, medindo 850x490x1100 mm (LxPxA) - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Corpo, laterais, base, prateleiras e portas de MDP com espessura de no mínimo 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm, com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Tampo superior em MDP com no mínimo 40 mm de espessura acabamento lateral em fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, . rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo.
Duas prateleiras em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço em furação, com espaçamento de, no mínimo, 60 mm na face interna dos painéis laterais, com capacidade para, no mínimo, 40 Kg por plano de carga. Duas portas em MDP com espessura mínima de 18 mm. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de sua superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendoao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia -M3-018	

UND	

6	

R$ 2.250,00	

R$ 13.500,00	

R$ 2.106,00	

R$ 12.636,00	

R$ 2.220,00	

R$ 13.320,00	

R$ 2.050,00	

R$ 12.300,00	

R$ 2.156,50	

R$ 12.939,00	

R$ 94,28	

4%	

4	
VALOR TOTAL	R$ 199.708,00	R$ 218.364,00	R$ 203.801,00	R$ 160.362,00	R$ 206.037,68				
GRUPO 04 - ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E PEQUENAS BIBLIOTECAS	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	
MAX MOVEIS	
TECMAQ LTDA	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 26.454.663/0001-70	CNPJ: 04.108.775/0001-36	CNPJ: 02.604.236/0001-62	CNPJ: 84.328.228/0001-03	Indicadores de valores utilizados	
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

44	Balcão tipo aparador medindo 1500x400x1000 mm (LxPxA).

Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor argila. Corpo, tampo, base e laterais confeccionados em madeira MDF com no mínimo 40 mm de espessura. Todas as peças deverão apresentar bordas retas e seladas com fita de PVC de no mínimo 2 mm de espessura. Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. O móvel recebe um tampo de vidro temperado medindo 1500x400 mm (LxP), com no mínimo 6 mm de espessura, podendo ser incolor ou fumê. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento de seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia – M4-001	

UND	

10	

R$ 4.250,00	

R$ 42.500,00	

R$ 4.100,00	

R$ 41.000,00	

R$ 6.000,00	

R$ 60.000,00	

R$ 3.300,00	

R$ 33.000,00	

R$ 4.412,50	

R$ 44.125,00	

R$ 1.137,52	

25%	

4	
				LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
D. D. DE ALENCAR EIRELI R		
Indicadores Estatísticos	

ITEM	
ESPECIFICAÇÃO	
UND	
QUANT	
CNPJ: 02.604.236/0001-62	
CNPJ: 00.300.400/0001-12	
CNPJ: 63.595.482/0001-90		
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

45	Estante/armário 25 mm.

Estante confeccionada em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestida com laminado melamínio em ambas as faces na cor argila, cuja medidas de largura e profundidade serão definidas quando da solicitação de fornecimento. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Todas as extremidades do móvel devem apresentar encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2 mm de espessura. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M4-002	

M²	

100	

R$ 1.562,50	

R$ 156.250,00	

R$ 1.736,00	

R$ 173.600,00	

R$ 1.300,00	

R$ 130.000,00		

R$ 0,00	

R$ 1.532,83	

R$ 153.283,00	

R$ 219,51	

14%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	D. D. DE ALENCAR EIRELI R		Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 02.604.236/0001-62	CNPJ: 00.300.400/0001-12	CNPJ: 63.595.482/0001-90		Indicadores de valores utilizados	
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

46	Balcão/bancada 25 mm.

Balcão composto por divisória, lateral, tampo, pé painel, todos confeccionados em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio em ambas as faces na cor argila, cuja medidas de largura e profundidade serão definidas quando da solicitação de fornecimento. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Todas as extremidades do móvel devem apresentar encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2 mm de espessura. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendoao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia -M4-003	

M²	

100	

R$ 1.475,00	

R$ 147.500,00	

R$ 1.596,00	

R$ 159.600,00	

R$ 1.300,00	

R$ 130.000,00		

R$ 0,00	

R$ 1.457,00	

R$ 145.700,00	

R$ 148,82	

10%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
D. D. DE ALENCAR EIRELI R		
Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 02.604.236/0001-62	CNPJ: 00.300.400/0001-12	CNPJ: 63.595.482/0001-90		Indicadores de valores utilizados	
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

47	Estante/armário 18 mm.

Estante confeccionada em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestida com laminado melamínio em ambas as faces na cor argila, cujas medidas de largura e profundidade serão definidas quando da solicitação de fornecimento. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Todas as extremidades do móvel devem apresentar encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2 mm de espessura. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M4-004	

M²	

100	

R$ 1.475,00	

R$ 147.500,00	

R$ 1.463,00	

R$ 146.300,00	

R$ 1.000,00	

R$ 100.000,00		

R$ 0,00	

R$ 1.312,66	

R$ 131.266,00	

R$ 270,84	

20%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
D. D. DE ALENCAR EIRELI R		
Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 02.604.236/0001-62	CNPJ: 00.300.400/0001-12	CNPJ: 63.595.482/0001-90		Indicadores de valores utilizados	

				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de
Variação	Nº de Preços
Utilizados	

48	Balcão/bancada 18 mm.

Balcão composto por divisória, lateral, tampo, pé painel, todos confeccionados em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínio em ambas as faces na cor argila, cujas medidas de largura e profundidade serão definidas quando da solicitação de fornecimento. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Todas as extremidades do móvel devem apresentar encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2 mm de espessura. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendoao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia -M4-005	

M²	

80	

R$ 1.437,50	

R$ 115.000,00	

R$ 1.225,00	

R$ 98.000,00	

R$ 1.000,00	

R$ 80.000,00		

R$ 0,00	

R$ 1.220,83	

R$ 97.666,40	

R$ 218,78	

17%	

3	
VALOR TOTAL	R$ 608.750,00	R$ 618.500,00	R$ 500.000,00	R$ 33.000,00	R$ 572.040,40				
GRUPO 05 - ÁREAS ADMINISTRATIVAS - SECRETARIAS - ASSESSORIAS	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	
DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	
MAX MOVEIS	
TECMAQ LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 31.137.100/0001-98	
CNPJ: 29.209.847/0001-62	
CNPJ: 26.454.663/0001-70	
CNPJ: 04.108.775/0001-36	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

49	Cadeira Presidente.

Giratória, com braços em alumínio ou outro metal com acabamento cromado e revestimentoalmofadado, apoio de braço recoberto com o mesmo material do assento e encosto. Assento e encosto interligados por lâmina de alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com, no mínimo, 100 mm de largura. Estrutura do assento e encosto em compensado com, no mínimo, 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada de, no mínimo, 70 mm de espessura para o assento, com densidade mínima de 50 kg/m³, e no mínimo 60 mm para o encosto, com densidade mínima de 50 kg/m³. O encosto deverá possuir apoio para cabeça. Revestimento na cor preta 100% couríssimo. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Mecanismo com movimento sincronizado, com relax a gás e aranha arqueada com, no mínimo, 700 mm de diâmetro, em alumínio ou outro metal com acabamento cromado. Dimensõesmínimas: largura/altura do encosto
- 480x600 mm; largura do assento – 470 mm; profundidade do assento – 480 mm
– C1-001	

UND	

60	

R$ 3.000,00	

R$ 180.000,00	

R$ 4.000,00	

R$ 240.000,00	

R$ 4.360,00	

R$ 261.600,00	

R$ 4.280,00	

R$ 256.800,00	

R$ 3.910,00	

R$ 234.600,00	

R$ 625,99	

16%	

4	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT		BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	MAX MOVEIS	TECMAQ LTDA	Indicadores Estatísticos	
					CNPJ: 29.209.847/0001-62	CNPJ: 26.454.663/0001-70	CNPJ: 04.108.775/0001-36	Indicadores de valores utilizados	
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

50	Cadeira Interlocutor Diretor.

Fixa, com braços em alumínio ou outro metal com acabamento cromado e revestimentoalmofadado recoberto com o mesmo material do assento e encosto. Base tipo “S” em alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com balanço. Assento e encosto interligados por lâmina de alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com, no mínimo, 100 mm de largura. Estrutura do assento e encosto em compensado de no mínimo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 60 mm de espessura, com densidade mínima de 50 kg/m³. Revestimento na cor preta 100% couríssimo. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 470x500 mm; largura do assento - 470 mm; profundidade do assento - 490 mm -C1-002	

UND	

20		

R$ 0,00	

R$ 3.000,00	

R$ 60.000,00	

R$ 3.450,00	

R$ 69.000,00	

R$ 3.308,00	

R$ 66.160,00	

R$ 3.252,66	

R$ 65.053,20	

R$ 230,05	

7%	

3