PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Diretoria de Tecnologia da Informação

COMUNICADO INTERNO N.º: 141/2023 - PRESI/DITEC

De: Diretoria de Tecnologia de Informação e Comunicação - DITEC

Para: Diretoria de Logistica - DILOG

Referência: Aquisição de Microfones de Mesa com Fio

Rio Branco, 13 de janeiro de 2023

À DILOG,

Considerando a deliberação nos autos 0005231-38.2022.8.01.0000, que trata da aquisição de 30 Microfones de Mesa com fio para implantação das salas de depoimento especial nas Comarcas do Estado do Acre, conforme requestado no Despacho DILOG 537 (1369091) anexado naqueles autos, o qual demanda abertura de novo processo licitatório;
Considerando a confecção e elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Termo de

Referência; discriminado:

Solicito formulação de mapa de preços pela GECON visando aquisição do item abaixo

Item	Descrição do item	Quant.	
1	Microfone com fio (Gooseneck).

Especificações técnicas: Microfone profissional de alta sensibilidade.

Com base para mesa e suporte flexível com cápsula de condensador, saída XLR. Cabo com 6 metros plugues XLR.
Led de cor vermelha próximo à cápsula,que acende quando o microfone é acionado e chama a atenção do operador para o mesmo acionar o canal respectivo.

Alimentação: 9-52V DC Phantom Power ou 2 pilhas AA 1.5V. Altura do conjunto (Haste+Base+Espuma) 67 cm.
Cápsula: Condensador de Eletreto.
Comprimento da Haste de 63 cm. Impedância de saída: 200 Ω ± 30% (a 1kHz). Nível de Ruído: 20.0dB. Padrão polar cardióide.	30	

	Resposta de Frequência: 50 Hz a 16 kHz.

Relação sinal/ruído: >90 dB T.H.D.:<0.5%@1kHz.

Sensibilidade:-38dB ± 3dB (0dB = 1V/Pa em 1kHz). SPL max. 124 dB. Garantia 2 anos.		

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Afonso Evangelista Araujo, Diretor, em 13/01/2023, às 12:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o código verificador 1371635 e o código CRC BFF098E5.

Processo Administrativo n. 0000312-69.2023.8.01.0000	1371635v8