Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
Processo: 0006076-36.2023.8.01.0000
Objeto: Formação de Registro de Preços visando a aquisição, montagem e instalação de mobiliários, conforme as especificações e os quantitativos descritos nesta Solicitação de Contratação
GRUPO 01 - ÁREAS ADMINISTRATIVAS - SECRETARIAS E ASSESSORIAS

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO

Mesa reta pé metálico medindo 1500x720x740 mm (LxPxA) sem gavetas.

Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Mesa ergonômica de trabalho reta, tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm, com sistema interno de passagem de fios, do piso à superfície de trabalho, com, no mínimo, 60 mm de diâmetro. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés metálicos em aço, na mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no minimo 1,2mm de espessura com medidas minimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Painel frontal inferior em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia.	

UND	

QUANT	
CENTRA MOVEIS S/A	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 25.071.568/0001-24	CNPJ: 09.258.263/0001-70	CNPJ: 86.729.324/0001-61	Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

1		

UND	

40	

R$ 1,650.00	

R$ 66,000.00	

R$ 2,127.32	

R$ 85,092.80	

R$ 1,878.00	

R$ 75,120.00	

R$ 1,885.10	

R$ 75,404.00	

R$ 238.74	

12%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 28.278.483/0001-00	
CNPJ: 13.653.008/0001-07	
CNPJ: 86.729.324/0001-61	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	
Nº de Preços Utilizados	

2	
Mesa reta pé metálico medindo 1300x600x740 mm (LxPxA) com 2 gavetas. - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Mesa ergonômica de trabalho reta, tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm, com sistema interno de passagem de fios, do piso à superfície de trabalho, com, no mínimo, 60 mm de diâmetro. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés metálicos em aço, na mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no minimo 1,2mm de espessura com medidas minimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso.

Painel frontal inferior em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Com duas gavetas suspensas, medindo 350x400x280 mm (LxPxA), corpo e tampo em MDP com no mínimo 15 mm de espessura, deslizamento das gavetas por meio de corrediças metálicas telescópicas ou similar. Fechadura frontal com travamento simultâneo de todas as gavetas. Puxador em perfil post-forming ou tipo alça em ABS, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia. - M1-002	

UND	

20	

R$ 1,770.00	

R$ 35,400.00	

R$ 2,190.74	

R$ 43,814.80	

R$ 2,202.00	

R$ 44,040.00	

R$ 2,054.24	

R$ 41,084.80	

R$ 246.23	

11%	

3	
				MOV - NORT MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA	
Indicadores Estatísticos	

ITEM	
ESPECIFICAÇÃO	
UND	
QUANT	
CNPJ: 10.201.396/0001-99	
CNPJ: 13.653.008/0001-07	
CNPJ: 86.729.324/0001-61	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

3	Mesa reta pé metálico medindo 1100x600x740 mm (LxPxA). - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Mesa ergonômica de trabalho reta, tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm, com sistema interno de passagem de fios, do piso à superfície de trabalho, com, no mínimo, 60 mm de diâmetro. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés metálicos em aço, na mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no minimo 1,2mm de espessura com medidas minimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura, com sistema de regulagem  de altura que possibilite o nivelamento com o piso.
Painel frontal inferior em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M1-003	

UND	

30	

R$ 1,340.00	

R$ 40,200.00	

R$ 1,487.30	

R$ 44,619.00	

R$ 1,488.00	

R$ 44,640.00	

R$ 1,438.43	

R$ 43,152.90	

R$ 85.25	

5%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	
MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	
MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 28.278.483/0001-00	
CNPJ: 13.653.008/0001-07	
CNPJ: 86.729.324/0001-61	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

4	Mesa ergonômica em “L” medindo 1200x1200x600x740 mm (LxLxPxA).

Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos,. Tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés metálicos em aço, na mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no minimo 1,2mm de espessura com medidas minimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Painel frontal inferior em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M1-004	

UND	

32	

R$ 2,457.00	

R$ 78,624.00	

R$ 2,091.31	

R$ 66,921.92	

R$ 2,472.00	

R$ 79,104.00	

R$ 2,340.10	

R$ 74,883.20	

R$ 215.59	

9%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 28.278.483/0001-00	CNPJ: 13.653.008/0001-07	CNPJ: 86.729.324/0001-61	Indicadores de valores utilizados	
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

5	

Mesa ergonômica de reunião medindo aproximadamente 2200x1000x740 mm (LxPxA).

Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés metálicos laterais com espessura mínima de 25 mm, em chapa de aço na mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no minimo 1,2mm de espessura com medidas minimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso.	

UND	

10	

R$ 3,152.00	

R$ 31,520.00	

R$ 3,813.70	

R$ 38,137.00	

R$ 4,308.00	

R$ 43,080.00	

R$ 3,757.90	

R$ 37,579.00	

R$ 580.02	

15%	

3	

Painel Central em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. A mesa deverá ser dotada de calha metálica horizontal em aço, auto-portante, com furação para duas tomadas elétricas e duas RJ45. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia.														

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	
MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI	
AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	
MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 19.111.762/0001-93	CNPJ: 13.653.008/0001-07	CNPJ: 86.729.324/0001-61	Indicadores de valores utilizados	
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

6	

Mesa ergonômica de reunião medindo aproximadamente 2700x1000x740 mm (LxPxA).
Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés metálicos laterais com espessura mínima de 25 mm, em chapa de aço na mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no minimo 1,2mm de espessura com medidas minimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso.

Painel Central em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. A mesa deverá ser dotada de calha metálica horizontal em aço, auto-portante, com furação para duas tomadas elétricas e duas RJ45. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia.	

UND	

5	

R$ 4,000.00	

R$ 20,000.00	

R$ 3,813.70	

R$ 19,068.50	

R$ 4,596.00	

R$ 22,980.00	

R$ 4,136.56	

R$ 20,682.80	

R$ 408.64	

9%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI	
MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 19.111.762/0001-93	
CNPJ: 28.278.483/0001-00	
CNPJ: 86.729.324/0001-61	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

7	
Mesa ergonômica de reunião medindo aproximadamente 3200x1000x740 mm (LxPxA). - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés metálicos laterais com espessura mínima de 25 mm, em chapa de aço na mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no minimo 1,2mm de espessura com medidas minimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Painel Central em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto.

A mesa deverá ser dotada de calha metálica horizontal em aço, auto-portante, com furação para duas tomadas elétricas e duas RJ45. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia.	

UND	

5	

R$ 5,000.00	

R$ 25,000.00	

R$ 5,670.00	

R$ 28,350.00	

R$ 6,780.00	

R$ 33,900.00	

R$ 5,816.66	

R$ 29,083.30	

R$ 899.02	

15%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	
MARCELO MOHALLEM	MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 04.063.503/0001-67	
CNPJ: 13.579.783/0001-51	
CNPJ: 86.729.324/0001-61	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

8	

Armário alto com 02 portas, medindo 800x500x1600 mm (LxPxA). - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Corpo, laterais, base, prateleira, portas de MDP com espessura no mínimo 18 mm com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm, revestidos em ambas as faces com laminado melamínio. Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Três prateleiras em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço em furação, com espaçamento de no mínimo 60 mm na face interna dos painéis laterais, com capacidade para, no mínimo 20 Kg por plano de carga.

Duas portas em MDP com espessura mínima de 18 mm. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira. Rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M1-011	

UND	

15	

R$ 3,000.00	

R$ 45,000.00	

R$ 3,000.00	

R$ 45,000.00	

R$ 3,384.00	

R$ 50,760.00	

R$ 3,128.00	

R$ 46,920.00	

R$ 221.70	

7%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	
2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI	MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 19.758.320/0001-33	
CNPJ: 27.589.698/0001-89	
CNPJ: 86.729.324/0001-61	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

9	
Armário médio 2 portas medindo 1100x800x500 mm (LxPxA). - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Corpo, laterais, base, prateleira, portas de MDP com espessura de no mínimo 18 mm com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. E fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm, revestidos em ambas as faces com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio. Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Duas prateleiras em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço em furação, com espaçamento de no mínimo 60 mm na face interna dos painéis laterais, com capacidade para, no mínimo, 20 Kg por plano de carga.

Duas portas, em MDP, com espessura mínima de 18 mm. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira. Rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M1-013	

UND	

10	

R$ 2,580.40	

R$ 25,804.00	

R$ 2,580.40	

R$ 25,804.00	

R$ 2,598.00	

R$ 25,980.00	

R$ 2,586.26	

R$ 25,862.60	

R$ 10.16	

0%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	EDUARDO GOMES MARTINS FERREIRA 09739773613	MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 06.022.760/0001-86	CNPJ: 39.424.019/0001-09	CNPJ: 86.729.324/0001-61	Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

10	

Armário baixo com 02 portas tipo balcão medindo 800x500x740 mm (LxPxA). - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Corpo, laterais, base, prateleira, portas de MDP com espessura de no mínimo 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm, revestidos em ambas as faces com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto,Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Uma prateleira em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço em furação, com espaçamento de no mínimo 60 mm na face interna dos painéis laterais, com capacidade para no mínimo 20 Kg por plano de carga.	

UND	

20	

R$ 2,019.00	

R$ 40,380.00	

R$ 2,000.00	

R$ 40,000.00	

R$ 2,070.00	

R$ 41,400.00	

R$ 2,029.66	

R$ 40,593.20	

R$ 36.20	

1%	

3	

	Duas portas em MDP com espessura mínima de 18 mm. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira. Rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M1-014														

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	
OLIMAQ COM. E SERVICOS EIRELI	
FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 09.527.426/0001-72	
CNPJ: 18.111.933/0001-11	
CNPJ: 86.729.324/0001-61	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

11	
Arquivo para pasta suspensa com quatro gavetas em MDP, medindo 450x500x1300 mm (LxPxA). - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Corpo em MDP com no mínimo 18 mm de espessura com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, . Tampo de no mínimo 25 mm com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto e tampo de no mínimo 25 mm. com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, . Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Gavetas em MDP com no mínimo 15 mm de espessura, frente das gavetas em chapa de MDP com no mínimo 18 mm de espessura, deslizamento das gavetas por meio de corrediças metálicas telescópicas ou similar, com capacidade de carga de no mínimo 20 kg em cada gaveta.

Fechadura frontal com sistema protegido, sem quinas vivas e/ou cortantes, com travamento simultâneo de todas as gavetas. Puxador em perfil post-forming ou tipo alça em ABS, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura.O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M1-015	

UND	

5	

R$ 3,000.00	

R$ 15,000.00	

R$ 3,075.00	

R$ 15,375.00	

R$ 3,264.00	

R$ 16,320.00	

R$ 3,113.00	

R$ 15,565.00	

R$ 136.04	

4%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	POSITANO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMBINATO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E SERVICO EIRELI	MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 18.052.689/0001-63	
CNPJ: 21.568.145/0001-63	
CNPJ: 86.729.324/0001-61	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

12	
Gaveteiro volante com três gavetas medindo 473x560x400 mm (LxPxA). - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Corpo em MDP com no mínimo 18 mm de espessura e tampo de no mínimo 25 mm, com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, e tampo de no mínimo 25 mm com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. A base do móvel possui quatro rodízios em nylon de duplo giro, auto lubrificantes com eixo e haste de aço. Gavetas em chapa de MDP com no mínimo 15 mm de espessura. Frente das gavetas em chapa de MDP com no mínimo 18 mm, deslizamento das gavetas por meio de corrediças metálicas telescópicas ou similar, com capacidade de carga de no mínimo 20 kg em cada gaveta.

Fechadura frontal com sistema de travamento protegido sem apresentar quinas vivas e/ou cortantes, com travamento simultâneo de todas as gavetas. Puxador em perfil post-forming ou tipo alça em ABS, com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M1-017	

UND	

20	

R$ 1,690.00	

R$ 33,800.00	

R$ 1,725.00	

R$ 34,500.00	

R$ 1,728.00	

R$ 34,560.00	

R$ 1,714.33	

R$ 34,286.60	

R$ 21.13	

1%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	
MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	
RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 03.963.184/0001-83	CNPJ: 44.216.778/0001-08	CNPJ: 86.729.324/0001-61	Indicadores de valores utilizados	

				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

13	Mesa redonda com diâmetro 1200x740 mm.

Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Tampo em MDP com espessura de no mínimo 25 mm, revestido com laminado melamínio, acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, fixação entre os pés e o tampo é feita com buchas de aço. Pés metálicos em aço na mesma cor do tampo. Estrutura metálica composta por chapas, tubos e/ou perfis com no mínimo 1 milímetro de espessura. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M1-033	

UND	

15	

R$ 1,273.34	

R$ 19,100.10	

R$ 1,374.07	

R$ 20,611.05	

R$ 1,758.00	

R$ 26,370.00	

R$ 1,468.47	

R$ 22,027.05	

R$ 255.75	

17%	

3	

VALOR GRUPO 01	
R$ 475,828.10	
R$ 507,294.07	
R$ 538,254.00	
R$ 507,124.45				
GRUPO 02 - GABINETES DE JUIZ

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	JOÃO L MARANGON	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI	Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 26.273.355/0001-48	CNPJ: 04.063.503/0001-67	CNPJ: 00.300.400/0001-12	Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

14	
CONJUNTO DE MESA DE TRABALHO CONJUGADA - Composta por: Uma mesa reta medindo 1500x850x750 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento.. Tampo com no mínimo 25 mm de espessura em MDP dupla face. com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Travessa frontal (saia) possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no mínimo, 18 mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura . Mesa estruturada com dois pés painéis do mesmo material do tampo, com no mínimo 25 mm de espessura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Tampo e pé painel com encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto, com no mínimo 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado.

Uma mesa auxiliar medindo no mínimo 905x850x750 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 centímetros para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento, composta por tampo com no mínimo 25 mm de espessura em MDP dupla face. com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Travessa frontal (saia) possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no mínimo, 18 mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura . Mesa estruturada com dois pés painéis do mesmo material do tampo, com no mínimo 25 mm de espessura. A mesa possui um suporte para CPU medindo no mínimo 220x490x120 mm (LxPxA), confeccionado em MDP de no mínimo 25 mm, com 4 rodízios em nylon de duplo giro, auto lubrificantes com eixo e haste de aço.

Uma conexão angular medindo no mínimo 850x850 mm, confeccionada em MDP de no mínimo 25 mm de espessura. Fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. .O conjunto poderá ter composição única em ‘’L’’ ou similar. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Todas as extremidades do móvel devem apresentar encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto, com no mínimo 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia.	

UND	

10	

R$ 2,611.00	

R$ 26,110.00	

R$ 3,000.00	

R$ 30,000.00	

R$ 2,500.00	

R$ 25,000.00	

R$ 2,703.66	

R$ 27,036.60	

R$ 262.56	

9%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	S V NOGUEIRA EIRELI	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA	Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 02.799.522/0001-20	CNPJ: 04.063.503/0001-67	CNPJ: 86.729.324/0001-61	Indicadores de valores utilizados	
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	
	Mesa reta executiva medindo 1500x720x750 mm (LxPxA).														

15	
Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento. Tampo em MDP com no mínimo 25 mm de espessura,acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Possui 02 pés em painéis com espessura mínima de 25 mm, confeccionados em MDP dupla face, acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Pés com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Painel frontal inferior em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento de seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M2-002	

UND	

10	

R$ 1,454.00	

R$ 14,540.00	

R$ 2,000.00	

R$ 20,000.00	

R$ 1,554.00	

R$ 15,540.00	

R$ 1,669.33	

R$ 16,693.30	

R$ 290.70	

17%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	
ELVIS S. MAZZUCHETTI	EVOLUCAO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIO EIRELI	
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	
Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 27.423.659/0001-07	CNPJ: 11.395.850/0001-52	CNPJ: 34.064.557/0001-08	Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

16	Mesa auxiliar medindo 1300x720x750 mm (LxPxA).

Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento. Tampo em MDP com no mínimo 25 mm de espessura com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Possui 02 pés em painéis com espessura mínima de 25 mm, confeccionados em MDP dupla face com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, . Painel frontal inferior em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento Pés com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento de seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M2-003	

UND	

10	

R$ 2,000.00	

R$ 20,000.00	

R$ 2,000.00	

R$ 20,000.00	

R$ 1,979.00	

R$ 19,790.00	

R$ 1,993.00	

R$ 19,930.00	

R$ 12.12	

0%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	BARROS DA SILVA SERVIÇOS BUFFET LTDA	EVENTUAL LIVE MARKENTING DIRETO EIRELI	
DF TURISMO E EVENTOS LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 17.515.170/0001-01	
CNPJ: 04.433.214/0001-02	
CNPJ: 07.832.586/0001-08	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	
Nº de Preços Utilizados	

17	Mesa aparador medindo 900x500x750 mm (LxPxA).
Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento. Composta por tampo e pés em painéis em MDP com no mínimo 25 mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. painel frontal no mesmo padrão do tampo, com no mínimo 18mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Travessa frontal no mesmo padrão do tampo, com no mínimo 18 mm de espessura. Pés com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento de seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M2-004	

UND	

10	

R$ 1,790.00	

R$ 17,900.00	

R$ 2,450.00	

R$ 24,500.00	

R$ 2,500.00	

R$ 25,000.00	

R$ 2,246.66	

R$ 22,466.60	

R$ 396.27	

17%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	LOUMART COMERCIO DE MANUFATURADOS EIRELI	LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 76.291.251/0001-34	
CNPJ: 13.891.421/0001-00	
CNPJ: 28.010.869/0001-36	
Indicadores de valores utilizados	

PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	
Nº de Preços Utilizados	

18	Mesa de centro medindo 800x800x400 mm (LxPxA).
Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento. Tampo e pés painéis confeccionado em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura, com reguladores de piso. Pés com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento de seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia.	

UND	

10	

R$ 1,600.00	

R$ 16,000.00	

R$ 1,950.00	

R$ 19,500.00	

R$ 2,000.00	

R$ 20,000.00	

R$ 1,850.00	

R$ 18,500.00	

R$ 217.94	

11%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	FISON COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	
CENTRA MOVEIS S/A	FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES EIRELI	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 01.447.406/0001-80	
CNPJ: 25.071.568/0001-24	
CNPJ: 39.796.142/0001-42	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

19	Mesa de centro tampo misto, medindo 1150x750x400 mm (LxPxA).
Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento. Tampo e pés painéis confeccionado em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, com reguladores de piso. Tampo extra em vidro com no mínimo 6 mm de espessura, medindo 1150x750mm (LxP), podendo ser incolor ou fumê. Pés com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento de seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M2-006	

UND	

10	

R$ 2,000.00	

R$ 20,000.00	

R$ 2,005.00	

R$ 20,050.00	

R$ 2,503.80	

R$ 25,038.00	

R$ 2,169.60	

R$ 21,696.00	

R$ 289.44	

13%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	PARAISO SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	POSITANO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMBINATO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E SERVICO EIRELI	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 36.043.682/0001-67	
CNPJ: 18.052.689/0001-63	
CNPJ: 21.568.145/0001-63	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

20	Gaveteiro volante com três gavetas, sendo duas gavetas médias e uma gaveta para pasta suspensa.

Nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento. medindo no mínimo: 410x447x690 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Estrutura do móvel confeccionada em MDP de no mínimo 18 mm de espessura, com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Puxador em perfil post-forming ou tipo alça em ABS, fechadura com chave escamoteável com travamento simultâneo das gavetas. Tampo em MDP de no mínimo 25 mm de espessura. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto.Possui 4 rodízios em nylon de duplo giro, auto lubrificantes com eixo e haste de aço. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia.	

UND	

10	

R$ 2,050.00	

R$ 20,500.00	

R$ 1,896.00	

R$ 18,960.00	

R$ 1,900.00	

R$ 19,000.00	

R$ 1,948.66	

R$ 19,486.60	

R$ 87.78	

4%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	
JOAO L MARANGON	MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 41.148.275/0001-54	CNPJ: 26.273.355/0001-48	CNPJ: 86.729.324/0001-61	Indicadores de valores utilizados	
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	
	Armário alto tipo estante medindo 800x500x1600 mm (LxPxA).														

21	

Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento.. Corpo, laterais, base, prateleira, portas de MDP com espessura no mínimo 18 mm com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm, revestidos em ambas as faces com laminado melamínio. Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Duas prateleiras em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço em furação, com espaçamento de no mínimo 60 mm na face interna dos painéis laterais, com capacidade para, no mínimo 20 Kg por plano de carga. Duas portas em MDP com espessura mínima de 18 mm. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira. Rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha.	

UND	

10	

R$ 3,000.00	

R$ 30,000.00	

R$ 2,350.00	

R$ 23,500.00	

R$ 2,784.00	

R$ 27,840.00	

R$ 2,711.33	

R$ 27,113.30	

R$ 331.04	

12%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	LAYOTE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	COMFORT MOVEIS EIRELI	Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 04.063.503/0001-67	CNPJ: 02.604.236/0001-62	CNPJ: 31.974.770/0001-69	Indicadores de valores utilizados	
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

22	
Armário alto com duas portas de vidro medindo 900x447x1650 mm (LxPxA) - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento. Corpo, laterais, base, prateleira, portas de MDP com espessura mínima de 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura mínima de 15 mm, com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, revestidos em ambas as faces com laminado melamínio. Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, Fundo do armário com espessura mínima de 15 mm. Rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura, que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Três prateleiras em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, revestida em ambas as faces com laminado melamínio, com altura regulável, por meio de pinos de aço em furação, com espaçamento de, no mínimo, 60 mm, ou sistema 32 mm ou similar, na face interna dos painéis laterais, com capacidade para, no mínimo, 20 Kg por plano de carga.

Duas portas de vidro com no mínimo 6 mm de espessura, podendo ser incolor ou fumê. Puxadores em ABS reto, tipo alça ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M2-007	

UND	

10	

R$ 3,000.00	

R$ 30,000.00	

R$ 3,175.20	

R$ 31,752.00	

R$ 3,175.20	

R$ 31,752.00	

R$ 3,116.80	

R$ 31,168.00	

R$ 101.15	

3%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	LAYOTE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	
COMFORT MOVEIS EIRELI	
Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 04.063.503/0001-67	CNPJ: 02.604.236/0001-62	CNPJ: 31.974.770/0001-69	Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

23	
Armário credenza com duas portas, nicho central e tampo de vidro, medindo 1850x447x695 mm (LxPxA) - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento. Corpo, laterais, base, prateleira, portas de MDP com espessura mínima de 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura mínima de 15 mm, com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio. com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. O nicho recebe ainda um tampo extra confeccionado em vidro temperado com no mínimo de 6 mm de espessura,	

UND	

10	

R$ 3,000.00	

R$ 30,000.00	

R$ 3,969.00	

R$ 39,690.00	

R$ 3,969.00	

R$ 39,690.00	

R$ 3,646.00	

R$ 36,460.00	

R$ 559.45	

15%	

3	

podendo ser incolor ou fumê, rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura, que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Duas portas, em MDP, com espessura mínima de 18 mm, revestidas ambas as faces com laminado. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M2-008														

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	COMPENSADOS SCHROEDER LTDA	A. OLIVEIRA DE SOUZA - AMBIENTES PLANEJADOS	MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA	Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 21.457.714/0001-01	CNPJ: 35.557.448/0001-95	CNPJ: 86.729.324/0001-61	Indicadores de valores utilizados	
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

24	Nicho lateral para armário com acabamento, medindo 453x428x1650 mm (LxPxA)

Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento. Corpo, laterais, base, prateleira em chapa de MDP com espessura mínima de 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura mínima de 15 mm, com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, revestidos em ambas as faces com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, . rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura, que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio. Possui uma prateleira centralizada na vertical. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M2-009	

UND	

15	

R$ 1,700.00	

R$ 25,500.00	

R$ 1,830.00	

R$ 27,450.00	

R$ 1,632.00	

R$ 24,480.00	

R$ 1,720.66	

R$ 25,809.90	

R$ 100.60	

5%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	
MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA	M MANSAO PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 71.360.713/0001-04	
CNPJ: 03.276.487/0001-28	
CNPJ: 06.022.760/0001-86	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

25	
Nicho aéreo para formação de prateleiras medindo 850x290x905 mm (LxPxA) - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento. Corpo, laterais, base, prateleira em chapa de MDP com espessura mínima de 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura mínima de 15 mm com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, revestidos em ambas as faces com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura, que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio.

Possui uma prateleira centralizada na vertical. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M2-010	

UND	

40	

R$ 1,725.00	

R$ 69,000.00	

R$ 1,750.00	

R$ 70,000.00	

R$ 1,980.00	

R$ 79,200.00	

R$ 1,818.33	

R$ 72,733.20	

R$ 140.56	

7%	

3	
VALOR GRUPO 02	R$ 961,200.00	R$ 345,402.00	R$ 352,330.00	R$ 339,093.50				
GRUPO 03 - ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E PEQUENAS BIBLIOTECAS	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	
SIONE MAGALHAES BRIGLIA	PRRIME COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
DW COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 14.464.556/0001-43	CNPJ: 18.344.733/0001-09	CNPJ: 27.864.869/0001-30	Indicadores de valores utilizados	

				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

26	
Balcão tipo aparador medindo 1500x400x1000 mm (LxPxA).

Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor argila. Corpo, tampo, base e laterais confeccionados em madeira MDF com no mínimo 40 mm de espessura. Todas as peças deverão apresentar bordas retas e seladas com fita de PVC de no mínimo 2 mm de espessura. Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. O móvel recebe um tampo de vidro temperado medindo 1500x400 mm (LxP), com no mínimo 6 mm de espessura, podendo ser incolor ou fumê. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento de seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia – M4-001	

UND	

10	

R$ 3,500.00	

R$ 35,000.00	

R$ 3,585.00	

R$ 35,850.00	

R$ 3,587.00	

R$ 35,870.00	

R$ 3,557.33	

R$ 35,573.30	

R$ 49.66	

1%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	
KAROLINA RAMOS BARELLA 09150523937	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 11.003.061/0001-29	
CNPJ: 24.419.569/0001-54	
CNPJ: 47.417.848/0001-84	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

27	Estante/armário 25 mm.

Estante confeccionada em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestida com laminado melamínio em ambas as faces na cor argila, cuja medidas de largura e profundidade serão definidas quando da solicitação de fornecimento. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Todas as extremidades do móvel devem apresentar encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2 mm de espessura. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M4-002	

M²	

100	

R$ 1,799.50	

R$ 179,950.00	

R$ 1,947.46	

R$ 194,746.00	

R$ 1,947.70	

R$ 194,770.00	

R$ 1,898.22	

R$ 189,822.00	

R$ 85.49	

4%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
D. D. DE ALENCAR EIRELI	
Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 02.604.236/0001-62	CNPJ: 00.300.400/0001-12	CNPJ: 63.595.482/0001-90	Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

28	
Balcão/bancada 25 mm.

Balcão composto por divisória, lateral, tampo, pé painel, todos confeccionados em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio em ambas as faces na cor argila, cuja medidas de largura e profundidade serão definidas quando da solicitação de fornecimento. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Todas as extremidades do móvel devem apresentar encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2 mm de espessura. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M4-003	

M²	

100	

R$ 1,475.00	

R$ 147,500.00	

R$ 1,596.00	

R$ 159,600.00	

R$ 1,800.00	

R$ 180,000.00	

R$ 1,535.50	

R$ 153,550.00	

R$ 164.26	

10%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	
PATRICIA DE MORAES HINZ	
ADRIANA DOS SANTOS LTDA	LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 06.718.646/0001-95	CNPJ: 29.890.362/0001-87	CNPJ: 28.010.869/0001-36	Indicadores de valores utilizados	
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	
	
Estante/armário 18 mm.														

29	Estante confeccionada em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestida com laminado melamínio em ambas as faces na cor argila, cujas medidas de largura e profundidade serão definidas quando da solicitação de fornecimento. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Todas as extremidades do móvel devem apresentar encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2 mm de espessura. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M4-004	

M²	

100	

R$ 1,600.00	

R$ 160,000.00	

R$ 1,624.50	

R$ 162,450.00	

R$ 1,700.00	

R$ 170,000.00	

R$ 1,641.50	

R$ 164,150.00	

R$ 52.12	

3%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	MAGAZINE MOVEIS BOA VISTA DA APARECIDA - EIRELI	
EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	
ACRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 08.071.988/0001-91	CNPJ: 47.034.949/0001-76	CNPJ: 04.225.816/0001-74	Indicadores de valores utilizados	
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços
Utilizados	

30	
Balcão/bancada 18 mm.

Balcão composto por divisória, lateral, tampo, pé painel, todos confeccionados em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínio em ambas as faces na cor argila, cujas medidas de largura e profundidade serão definidas quando da solicitação de fornecimento. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Todas as extremidades do móvel devem apresentar encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2 mm de espessura. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M4-005	

M²	

80	

R$ 1,490.00	

R$ 119,200.00	

R$ 1,500.00	

R$ 120,000.00	

R$ 1,636.43	

R$ 130,914.40	

R$ 1,542.14	

R$ 123,371.20	

R$ 81.81	

5%	

3	

VALOR GRUPO 03	
R$ 641,650.00	
R$ 672,646.00	
R$ 711,554.40	
R$ 666,466.50				

GRUPO 04 - ÁREAS ADMINISTRATIVAS - SECRETARIAS - ASSESSORIAS

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	MR COMERCIO E SERVICOS EMPREENDIMENTOS LTDA	
CAPELLI & CAPELLI LTDA	
WILLIAN MARCELINO PIVA LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 42.745.708/0001-11	
CNPJ: 94.521.341/0001-56	
CNPJ: 44.032.725/0001-37	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

31	Cadeira Presidente.

Giratória, com braços em alumínio ou outro metal com acabamento cromado e revestimento almofadado, apoio de braço recoberto com o mesmo material do assento e encosto. Assento e encosto interligados por lâmina de alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com, no mínimo, 100 mm de largura. Estrutura do assento e encosto em compensado com, no mínimo, 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada de, no mínimo, 70 mm de espessura para o assento, com densidade mínima de 50 kg/m³, e no mínimo 60 mm para o encosto, com densidade mínima de 50 kg/m³. O encosto deverá possuir apoio para cabeça. Revestimento na cor preta 100% couríssimo. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Mecanismo com movimento sincronizado, com relax a gás e aranha arqueada com, no mínimo, 700 mm de diâmetro, em alumínio ou outro metal com acabamento cromado. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto
- 480x600 mm; largura do assento – 470 mm; profundidade do assento – 480 mm
– C1-001	

UND	

60	

R$ 3,415.00	

R$ 204,900.00	

R$ 3,233.33	

R$ 193,999.80	

R$ 3,900.00	

R$ 234,000.00	

R$ 3,516.11	

R$ 210,966.60	

R$ 344.64	

9%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	F M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 06.326.803/0001-17	
CNPJ: 02.604.236/0001-62	
CNPJ: 70.066.840/0001-32	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	
	Cadeira Giratória Executiva.														

32	Braços reguláveis em no mínimo três posições com apoios em poliuterano preto ou material similar, com back system e regulagem de altura do encosto e da distância do solo. Base com aranha arqueada, na cor preta, com no mínimo 600 mm de diâmetro. Estrutura do assento em compensado com no mínimo 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 50 mm de espessura, densidade mínima de 50 kg/m³. Estrutura do encosto em material plástico de alta resistência na cor preta, estofada em espuma injetada de no mínimo 40 mm de espessura, com densidade mínima de 50 kg/m³. Revestimento na cor preta 100% couríssimo. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 440x430 mm; largura do assento - 440 mm; profundidade do assento - 430 mm - C1-003	

UND	

400	

R$ 2,000.00	

R$ 800,000.00	

R$ 2,024.39	

R$ 809,756.00	

R$ 2,304.88	

R$ 921,952.00	

R$ 2,109.75	

R$ 843,900.00	

R$ 169.42	

8%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	
PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 23.191.397/0001-41	
CNPJ: 05.258.798/0001-90	
CNPJ: 25.325.301/0001-16	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

33	Cadeira Auxiliar.

Fixa sem braços. Estrutura de quatro pés, confeccionada em tubos metálicos com, no mínimo, 1 mm de espessura. Estrutura do encosto e assento em material plástico com furos para ventilação, em cores a serem definidas quando da solicitação do fornecimento. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 460x260 mm; largura do assento - 460 mm; profundidade do assento - 400 mm. – C1-006	

UND	

200	

R$ 730.00	

R$ 146,000.00	

R$ 740.00	

R$ 148,000.00	

R$ 700.00	

R$ 140,000.00	

R$ 723.33	

R$ 144,666.00	

R$ 20.82	

2%	

3	
VALOR GRUPO 04	
R$ 1,150,900.00	
R$ 1,151,755.80	
R$ 1,295,952.00	
R$ 1,199,532.60				
GRUPO 05 - SALA DE ESPERA DOS GABINETES	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	DADAMI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA	
BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 28.278.483/0001-00	
CNPJ: 07.986.747/0001-00	
CNPJ: 29.209.847/0001-43	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

34	Sofanete de espera com apoio lateral cromado.

Estrutura em tubo de aço curvado ou outro metal em formato cilíndrico com acabamento cromado, com paredes de no mínimo 1 mm de espessura. Estrutura do encosto e assento monobloco em compensado com no mínimo 15 mm de espessura, ou outro material que forneça robustez compatível, estofada em espuma expandida com no mínimo 50 mm de espessura e densidade mínima D33. Revestimento na cor preta em courvin. As extremidades do móvel e acabamentos deverão possuir formas curvas e arredondadas. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 490x370 mm; largura do assento - 490 mm; profundidade do assento - 450 mm – C4-001	

UND	

10	

R$ 2,526.75	

R$ 25,267.50	

R$ 2,300.00	

R$ 23,000.00	

R$ 2,000.00	

R$ 20,000.00	

R$ 2,275.58	

R$ 22,755.80	

R$ 264.22	

11%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
LTDA	MOVEL CERTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
S. C. DE OLIVEIRA	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 05.870.717/0001-08	
CNPJ: 06.155.241/0001-96	
CNPJ: 22.570.296/0001-19	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

35	Sofá 01 (um) lugar com braço.
Com braços estofados, almofada removível, estofada com espuma injetada de alta pressão. Armações em peças de madeira com no mínimo 15 mm de espessura, ou outro material que forneça robustez compatível. Revestimento na cor preta em courvin. As extremidades do móvel e acabamentos deverão possuir formas curvas e arredondadas. Dimensões mínimas: armação do assento com 685mm de largura, 685 mm de profundidade e 265 mm de altura; armação do encosto com 685 mm de largura, 645 mm de altura e 75 mm de espessura; armação do braço com 760 mm de comprimento, 560 mm de altura e 110 mm de espessura. C4-002	

UND	

10	

R$ 4,999.00	

R$ 49,990.00	

R$ 4,460.00	

R$ 44,600.00	

R$ 4,900.00	

R$ 49,000.00	

R$ 4,786.33	

R$ 47,863.30	

R$ 286.92	

5%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	
CENTRA MOVEIS S/A	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 60.656.774/0001-05	
CNPJ: 02.604.236/0001-62	
CNPJ: 25.071.568/0001-24	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	
Nº de Preços Utilizados	

36	Sofá 02 (dois) lugares com braço.
Com braços estofados, almofadas removíveis, estofadas com espuma injetada de alta pressão. Base em estrutura metálica composta por tubos de aço com paredes de, no mínimo, 1 mm de espessura. Armações em peças de madeira com no mínimo 15 mm de espessura, ou outro material que forneça robustez compatível. Revestimento na cor preta em courvin. As extremidades do móvel e acabamentos deverão possuir formas curvas e arredondadas. Dimensões mínimas: armação do assento com 1370 mm de largura, 685 mm de profundidade e 265 mm de altura; armação do encosto com 1370 mm de largura, 645 mm de altura e 75 mm de espessura; armação dos braços com 760 mm de comprimento, 560 mm de altura e 110 mm de espessura. C4-003	

UND	

10	

R$ 5,330.00	

R$ 53,300.00	

R$ 5,333.11	

R$ 53,331.10	

R$ 5,333.11	

R$ 53,331.10	

R$ 5,332.07	

R$ 53,320.70	

R$ 1.80	

0%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	
COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	PRISMA INFOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	AIRES E GONCALVES CONSTRUTORA LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 27.933.196/0001-23	CNPJ: 04.557.755/0001-42	CNPJ: 20.181.601/0001-55	Indicadores de valores utilizados	
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

37	Sofá 03 (dois) lugares, com braço.
Com braços estofados, almofadas removíveis, estofadas com espuma injetada de alta pressão. Base em estrutura metálica composta por tubos de aço com paredes de, no mínimo, 1 mm de espessura. Armações em peças de madeira com no mínimo 15 mm de espessura, ou outro material que forneça robustez compatível. Revestimento na cor preta em courvin. As extremidades do móvel e acabamentos deverão possuir formas curvas e arredondadas. Dimensões mínimas: armação do assento com 2055 mm de largura, 685 mm de profundidade e 265 mm de altura; armação do encosto com 2055 mm de largura, 645 mm de altura e 75 mm de espessura; armação dos braços com 760 mm de comprimento, 560 mm de altura e 110 mm de espessura. C4-004	

UND	

5	

R$ 7,500.00	

R$ 37,500.00	

R$ 7,550.00	

R$ 37,750.00	

R$ 8,799.00	

R$ 43,995.00	

R$ 7,949.66	

R$ 39,748.30	

R$ 735.97	

9%	

3	
VALOR GRUPO 05	
R$ 166,057.50	
R$ 158,681.10	
R$ 166,326.10	
R$ 163,688.10				
TOTAL GERAL	R$ 3,395,635.60	R$ 2,835,778.97	R$ 3,064,416.50	R$ 2,875,905.15