Objeto:	IMPLANTAÇÃO DO DE ALAMBRADO DE CERCAMENTO DO ESTACIONAMENTO SUBSOLO	Data-base		03/2025	
Município:	Rio Branco	BDI de Serviços:	-	23,43%	
Endereço:	Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde	BDI Diferenciado:	-	17,72%	
Data:	16/09/2025	Enc. Sociais sem desoneração:		115,79%	

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 - COMPRASGOV	
ITEM	
CÓDIGO	
FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	
QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO PARCIAL	
CUSTO TOTAL	DS LIBERATO	
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			VALORES PROPOSTOS	VARIAÇÃO	
										S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERENÇA	
1			SERVIÇO PRELIMINAR						1.131,06			848,29			
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,00	458,18	565,53	1.131,06		343,63	424,14	848,29	-25,00%	-282,77	
1.2			INSTALAÇÕES INICIAIS E CANTEIROS					0,00	19.107,55			14.330,57			
2.1	101501	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.857,78	2.293,05	2.293,05		1.393,32	1.719,78	1.719,78	-25,00%	-573,27	
2.2	100622	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1,00	1.820,65	2.247,22	2.247,22		1.365,47	1.685,40	1.685,40	-25,00%	-561,82	
2.3	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	6,00	860,15	1.061,68	6.370,08		645,11	796,25	4.777,53	-25,00%	-1.592,55	
2.4	93213	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	2,40	1.192,30	1.471,65	3.531,96		894,22	1.103,73	2.648,95	-25,00%	-883,01	
2.5	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	6,00	629,95	777,54	4.665,24		472,45	583,15	3.498,91	-25,00%	-1.166,33	
3			ALAMBRADOS, PORTÕES E PRE-INSTALAÇÕES DE MOTORES					0,00	205.603,27			154.202,55			
3.1	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	520,44	211,93	261,58	136.136,70		158,94	196,18	102.101,83	-25,00%	-34.034,86	
3.2	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	49,48	699,29	863,13	42.707,67		524,46	647,34	32.030,53	-25,00%	-10.677,14	
3.3	CP-ESQ05	Próprio	MOLDURA DOS PORTÕES EM ESTRUTURA DE METALON COM REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	29,36	488,63	603,11	17.707,31		366,47	452,33	13.280,39	-25,00%	-4.426,91	
3.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	220,00	4,87	6,01	1.322,20		3,65	4,51	991,64	-25,00%	-330,56	
3.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	7,61	9,39	939,00		5,71	7,04	704,25	-25,00%	-234,75	
3.6	101873	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	174,51	215,39	215,39		130,88	161,54	161,54	-25,00%	-53,85	
3.7	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	15,67	19,34	1.934,00		11,75	14,50	1.450,49	-25,00%	-483,51	
3.8	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	64,15	79,18	79,18		48,11	59,38	59,38	-25,00%	-19,80	
3.9	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	13,44	16,58	66,32		10,08	12,44	49,77	-25,00%	-16,55	
3.10	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	15,67	19,34	2.901,00		11,75	14,50	2.175,74	-25,00%	-725,26	
3.11	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	150,00	8,62	10,64	1.594,50		6,47	7,98	1.196,99	-25,00%	-397,51	
						TOTAL SEM BDI:
TOTAL COM BDI:		182.976,13
225.841,88	23,43%	169.381,41	-25,00%	-56.460,47	
									17,72%				
O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:		
QUINHENTOS E VINTE SETE MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS		
Rio Branco - Acre, 16 de setembro de 2025

Objeto:	IMPLANTAÇÃO DO DE ALAMBRADO DE CERCAMENTO DO ESTACIONAMENTO SUBSOLO	Data-base		03/2025	
Município:	Rio Branco	BDI de Serviços:	-	23,43%	
Endereço:	Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde	BDI Diferenciado:	-	17,72%	
Data:	16/09/2025	Enc. Sociais sem desoneração:		115,79%	

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 - COMPRASGOV	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	DS LIBERATO	
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			VALORES PROPOSTOS	VARIAÇÃO	
										S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERENÇA	
Revisão do Orçamento - 2

CONDIÇÕES DE EXEQUIBILIDADE	
Classificação	LICITANTE	VALOR (R$)	PARÂMETROS	
1	DS LIBERATO	169.381,41	75% orçado pela Administração	169.381,40	
					
	Valor do Desconto:	-25,00%	85% orçado pela Administração	191.965,59	
	Valor da Garantia Adicional				
	Valor 85% orçado:	191.965,59		
	Valor Licitante:	169.381,41	Exequível	
	Valor da Garantia:	22.584,18	Precisa de Garantia Adicional	

VALOR DO ORÇAMENTO	225.841,88
PREVISTO >>>	
A proposta atende às condições de exequibilidade previstas no edital